투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’21.11.12.(금)~11. 15.(월)〕

□ 직원 근무 현황[11. 15.(월)] : 2명(정비 1, 연구원 1)

연 가	병 가	공 가	특별휴가	대체휴무
-	-	-	-	-

○ 11. 14.(일) : 6명(안내 1, 청소 1, 경비 1, 정비 1, 연구원 2)

○ 11. 13.(토) : 7명(안내 2, 청소 2, 경비 1, 정비 1, 연구원 1)

□ 관람객 일일보고 현황[11. 12.(금) ~ 11. 14.(일)]

구 분	11. 12.（금）	11. 13.（토）	11. 14.（일）
관람객 (해설, 온라인/현장)	101 （0, 0／0）	154 （6, 6／0）	124 （7, 7／0）

※ 위드코로나 1단계 시행 : 21.11.2 ~

□ 시설관리 현황[11. 12.(금) ~ 11. 14.(일)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 ****, ****	오후근무 ***** ****
시 설 경 비 (11. 12.~ 11. 14.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 수선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 - 전동골목길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·화물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (11. 12.)	1. 기획전시 보강공사 점검 (위치: 아카이브입구) - 내용: 전열분기조명 해당전로검색, 가용전류측정, 주변시설안전체크, 공사신청협의 2. 기계실 밀폐식 팽창탱크 및 기수분리기 작동상태 점검 - 설정/현재압력(2.3bar), 탱크용량 400Liter/현재수위 23% 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동!
시설정비 (11. 13.)	기획전시 의복체험실 시공작업 지원업무 - 내용 : 의복체험실 합판자재 입고 및 보양작업 실시 - 업체 : 용아트 이석연 감독 외 2명 2. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동!
시설정비 (11. 14.)	1. 누설전류 측정 점검 - 절연저항수치 이상초과 3개소 (위치-근대문화,화장실,기획전시) 2. 기획전시 시공작업 지원업무 - 업체 : 용아트 이석연 감독 외 2명 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동!
특이사항	********* 11월12일 13시 10분 “경기도자박물관” 20명, 전시관 자체해설 관림 11월13일 09시 30분 “용아트” 2명, 기획전시 ‘화신백화점 포토존 설치 11월13일 11시 “NS 미디어” 1명, 전시관 영상장비 점검 11월14일 07시 00분 “용아트” 4명, 기획전시 ‘화신백화점 포토존 설치

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지 각1 부.  끝.

주무관	송혜정		도시유적전시과장	11/16 김종은
협조자
시행	도시유적전시과-4012	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2639	/전송	02-2133-1062	/	daya97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)