문서번호	도로보수과-6500
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
임정묵		代박세준	11/23 김용제
협조

'21년 동절기 대비 도로사면 안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

강서도로사업소

(도로보수과)

2021년 동절기 대비 도로사면 안전점검 실시계획

2021년 동절기 대비 도로사면 안점점검을 실시하고, 위험 요인을 사전에 조치하여 안전사고 예방에 만저을 기하고자 함.

Ⅰ	추진개요

□ 관련근거

❍도로관리과-14941호(2021.10.26.)호와 관련입니다.

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검 실시)

❍「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관장의 재난예방 조치)

-해빙기, 우기, 동절기 등 안전점검실시

❍「급경사지 재해예방에 관한 법률」제5조(급경사지에 대한 안전점검)

-안전점검: 연2회 이상 / 붕괴위험지역 지정관리(D·E등급)

□ 추진방향

❍ 태풍, 호우, 강풍에 발생할 수 있는 사고를 대비하고 위험요소를 제거하기

위해 점검

❍ 옹벽, 석축 시설물에 발생할 수 있는 재난사고를 적시에 예측하고 주민대피 등 선제적 안전조치

Ⅱ	도로사면(옹벽) 현황

□ 점검시설 구분(총 25개소)

❍ 법정 시설물 : 5개소

- 시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 4개소

- 급경사지 재해예방에 관한 법 대상 1개소

❍ 법정 외 시설물 : 20개소

□ 점검시설 총괄

연번	위 치	규 모		등급	관리구분
		높이(m)	연장(m)
1	구로구 고척동 60-19	0.8~7.1	207	B	법정 외
2	가리봉철도고가 지난 우측(가산동 18-13)	0.8~6.5	348	B	시특법(2종)
3	가리봉철도고가 전 우측(가산동 18-14)	2.8~6.8	421	B	시특법(2종)
4	삼성아파트~현대아파트앞(신정동 71-37)	1~4.5	1,150	B	법정 외
5	여의2교 남단(영등포동 94-93)	0.5~6.0	96	B	법정 외
6	오목교동측(양평동 42)	0.5~5.0	208	B	법정 외
7	구로구 온수동길삼거리(오류동81-254)	0.5~2.5	150	B	법정 외
8	구로구 오류철도고가 좌측(오류동87-2)	0.5~5.0	80	B	법정 외
9	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	1.3	30	B	법정 외
10	구로구 오류ic방향 개봉철도고가 끝단 우측	1.5	150	B	법정 외
11	구로구 구로ic방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	0.4~2	35	B	법정 외
12	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	20	146	C	법정 외
13	구로구 개봉동 74-50	1	62	C	법정 외
14	영등포구 양평동4가 312-7	1	122	B	법정 외
15	영등포구 양평동 153-2	3	75	B	법정 외
16	금천구 가산동 535-31	1~7	128	B	급경사지법
17	영등포구 당산동 75-2	5.5	460	A	시특법(2종)
18	영등포구 양평동6가 88	5.5	216	B	법정 외
19	영등포구 양평동6가 88	5.5	216	B	법정 외
20	영등포구 당산동6가 350-5	2.7	40	B	법정 외
21	영등포구 당산동 121-146	3.5	240	C	법정 외
22	영등포구 양평동 153-2	3.0	95	B	법정 외
23	영등포구 양평동 189-3	2.5	75	B	법정 외
24	영등포구 양평동4가 285-1	3.2	49	B	법정 외
25	영등포구 양평동7가 94-65	3.5	245	C	시특법(3종)

Ⅲ	안전점검계획 및 방법

□ 점검기간 : ’21.11.22. ~ ’21.11.30.

□ 점검방법

❍ 점검반 편성 : 2인 1조

구 분	1조	2조	3조
점 검 반	박세준, 정상수	임정묵, 오권	정남현, 심혁명
점검대상	1번~8번	9번~17번	18번~25번

❍ 중점 점검사항

- 사면의 절·성토부 옹벽구조의 인장균열, 침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 배수시설 파손 및 준설 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부 등 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과 조치계획

❍ 낙석제거, 배수로 정비, 단순보수 등 경미한 사항

⇒ 시설관리원 또는 도로부속시설물(연간단가) 업체로 하여금 신속한 응급

보수 등 위험요인 제거 조치

❍ 사면(비탈면) 안정화를 위한 보수․보강이 필요한 경우

⇒ 우선 응급보수 조치하고, 외부전문가와 합동점검을 실시하여 보수․보강 검토

Ⅳ	행정사항

❍ 안전점검 실시 : ’21.11.22. ~ ’21.11.30.

❍ 점검결과 시스템(NDMS, FMS)입력 : ’21.12.3. 까지

붙임  1. 점검대상 도로사면 1부.

2. 점검결과 조치계획(양식) 1부.

3. 도로사면 안전점검표 1부.

4. 서울시 방침 1부.  끝.