문서번호	자원순환과-16822
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설관리팀장	자원순환과장
김성범		조경방	11/23 정미선
협조

마포자원회수시설 CleanSYS(굴뚝,공정용) 유지보수 용역 자체심사 결과 보고

2021. 11.

자원순환과

마포자원회수시설 CleanSYS(굴뚝,공정용) 유지보수 용역 자체심사 결과 보고

“배출가스 감시용 굴뚝자동측정기기(CleanSYS)의 안정적 운영을 위하여 주기적인 검·교정 및 소모품 적기교체로 CleanSYS 유지관리 하기 위한 유지보수 용역” 연간계약에 대하여 자체심사결과를 보고드림

□ CleanSYS 현황

구 분	측정항목 및 사양	제조사	비고
CleanSYS [굴뚝 3기]	DUST : 0 ~ 100 mg/Sm3	DASAN	환경공단 전 송
	NOx : 0 ~ 200 ppm SOx :0 ~ 100 ppm CO : 0 ~ 200 ppm CO2 : 0 ~ 25% O2 : 0 ~ 25 vol%	HORIBA KOREA
	HCl : 0 ~ 50 ppm	HORIBA KOREA
	유 속 : 0.1m/s ~ 40m/s 온 도 : 0 ~ 300 ℃	(주)켄비텍 (KDS-2000S/OFT)
	노내온도 : 400 ~ 1,650 ℃	유로트론 코리아 (IR TYPE)
	자료수집장치(Data Logger)	두일테크
	중간자료수집장치(F.E.P)	(주)켄비텍
CleanSYS [공정 3기]	O2 : 0 ~ 25 vol%	요코가와	자체

□  용역개요

○ 사 업 명 : 마포자원회수시설 CleanSYS(굴뚝&공정용) 유지보수 용역

○ 용역기간 : 2022년 1월1일 ~ 12월 31일까지

*********************

○ 자체심사 사유 : 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조2항(계약심사제외 항목) 2억원 미만의 용역

□ 점검주기

CleanSYS	정기점검	정밀점검	긴급점검	비고
굴뚝(3기) 공정(3기)	03월~11월 : 격주1회 01, 02, 12월 : 주1회	년 1회	주•야•휴일 무관 6시간 이내 현장도착	법정검사시 상주 (정도검사 등)

□ 점검방법

CleanSYS		점 검 방 법	비 고
굴뚝 & 공정	정기점검	- 각 항목별 측정기기 교정과 기기작동 상태 점검 및 조치 - 소모품 교체 - 환경공단 REMOTE CHECK	HCl분석기 시약 납품 및 교체 법정검사시 상주 (정도검사 등)
	정밀점검 (OVERHAUL)	- 환경측정기기 정도검사에 준한 측정기기 점검 및 조치 - 소모품 및 센서 류 교체
	긴급점검	- 기기오작동 및 비상사태 발생시 점검 및 조치 (주•야•휴일 무관 6시간 이내 현장 도착)

※ 기타 장비 유지관리 : 감시용 전용 PC, 관제용 소프트웨어 외 1식

※ 물품공급 및 기술지원의 원활함을 위하여 낙찰자는 측정기기 제작사에게 물품공급 및 기술지원 확약서를 발급 받아 제출해야한다.

□ 자체심사 결과

○********

구분	계	용역	시약구매
****	**********	**********	**********
***	**********	**********	*
****	**********	**********	**********

************************************************

*****************************

○*********

*******************************************

***************************************************************************************

□ 행정사항

○ 자체심사 결과를 운영사에 통보

붙임 : 1. 자체심사내역

2. 용역 수행 설명서(굴뚝) 및 과업지시서 각1부.    끝.