문서번호	시설관리과-19904
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
고동인		오정훈		11/25 이준호
협 조

교육일지(크레인, 호이스트 작업장 안전 교육)

교육일시

2021. 11. 23.(화) 09:30~17:30(8시간)

교    관

기전팀장

교육대상

시설관리과 기전팀직원 29명(휴가자 등 미참석자 14명은 별도 서면교육 실시)

교육제목

크레인, 호이스트 작업장 안전 교육

교육내용

□ 크레인 안전작업 수칙

○ 작업시작전 기계의 고장유무를 확인하고 필히 시운전을 실시한다.

○ 와이어 로프는 충격에 약하므로 급격하게 감아올리거나 감아 내려서는 안된다.

○ 체인이나 로프가 삐뚤어진채로 매달아 올리지 말 것.

○ 크레인 운전자에 대해 신호는 단 한사람만 신호를 해야한다.

○ 크레인 신호수는 규정된 복장을 착용하여 규정된 신호법으로써

명확하고 확실하게 해야한다.

○ 물건중심부에 후크를 위치시켰나를 확인한 후 권상 신호를 해야 한다.

○ 제한하중을 초과한 인양을 피하고 로프의 상태를 확인한다.

○ 운전중에 청소, 주유 또는 정비는 하지 말아야 한다.

○ 크레인 작업반경내에는 사람의 접근을 금하며 작업자 머리위나

통로위에 위치 하지 않아야 한다.

□ 호이스트 안전작업 수칙

○ 브레이크가 잘 듣는지 확인하기

○ 호이스트 이동 스위치 커버가 파손됐는지 확인하기

○ 와이어의 파손 상태를 확인하고 드럼 감각 상태가 양호한 지 확인하기

○ 리미트 스위치 작동 확인하기

○ 담당 작업자외에는 작업하기 않기

○ 포인트 이동 시 호이스트를 반드시 정지시키고 이동하기

○ 적재적량 초과하지 않기

○ 양끝 걸이대 상태의 안전 확인하기

○ 호이스트를 이용해 적재물을 운반할 때 화물을 옆으로 밀거나 당겨서

흔들리게 하지 않기

○ 호이스트 작업 구간에 사람이 있거나 물체가 방치되어 있는지 확인하기

○ 적재물 이동 시 운전자가 작업장을 이탈하지 않기

○ 매달려있는 짐 밑에 사람이 들어가지 않기

○ 호이스트를 이용하는 운전자는 반드시 안전모와 안전화 등을 착용하기

○ 작업구간외의 장소에서 호이스트를 길게 늘어뜨려 다른 화물을

인양하지 않기

○ 호이스트 운전 시 손으로 하중물을 잡고 운반하지 않기

□ 교육사진 현황

붙 임 : 1. 크레인, 호이스트 특별교육 자료 1부.

2. 교육참석 서명부 1부.  끝.