문서번호	급수운영과-19997
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
배경희		이문성	11/30 代이문성
협조

보 고 서

(현장실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.11.

보   고   서

명에 의거 노원구 지역담당 업무수행 중 ㈜건양엔지니어링으로부터 접수된 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

《 2021. 11. 30. (화) 》

보고자 : 지방시설주사보  배경희

□ 관련공문 : 건양2021-41(2021.10.27.) 현장실정보고서(상수도관리대장 상이)

□ 공사현황

○ 지시번호 : 신설-35

○ 공사위치 : 노원구 상계동 429-2

○ 공사개요 : 신축건물 상수도 신설(STS 40mm* 5m부설) 및 인입관폐쇄 (20mm)

□ 보고내용

○ 당초 신축에 따른 인입관폐쇄시 해당 배수관(STS 50㎜)을 맞이음하여 인접한 DCIP 300㎜ 배수관과 연결(STS 50㎜, L=15m) 조치하고자 하였으나,

○ 굴착확인결과 GIS도면과는 달리 배수관이 20㎜관으로 확인됨에 따라, 우선 상계동 429-22번지 인입관 (STS 20㎜)과 맞이음하여 인입관 폐쇄조치 필요

(※ [붙임2] 위치도 및 관망도 참조)

□ 검토의견

○ 상기 내용과 같은 사항으로 우리사업소 연간단가 계약업체인 로이스토건에 작업지시하고자 하며,

○ ‘22년도 도로굴착 승인을 득한후 본구간 확인굴착하여 50mm본관을 찾아 DCIP 300㎜에서 분기 연결하여 순환 배관망을 형성하여 시설물 유지관리 및 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 현장실정보고서 1부.

2. 위치도 및 관망도 1부.  끝.