문서번호	건축기획과-8897
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
주미		최홍규	12/02 박순규
협 조
	건축계획팀장			조성국

- 2021년 제19차 -

서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

주택정책실

(건축기획과)

- 2021년 제19차 -

서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 보고

○ 일    시 : 2021. 11. 30.(수) 16:30~17:40

○ 장    소 : 서울시 서소문 제2청사 20층 스마트회의실

○ 안    건 : 2건 ( 신규2 )

○ 참 석 자 : 총6명

- 위 원 장 : 건축기획과장

- 참석위원 : 윤동식, 한소현, 이유경, 김수경, 임진우

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	면목동 도서관/주차장 복합시설 신축공사 (중랑구)	중랑구 면목동 1081-1외 3 (2,375㎡)	교육연구시설 (도서관), 자동차관련시설 (주차장)	- 용적률 : 122.87% - 연면적 : 6,830.02㎡ - 층 수 : 지상4, 지하3	조건부 의결	신규
2	경찰악대 신축공사 (경찰대학)	마포구 성산동 95-14 (924㎡)	공공업무시설	- 용적률 : 183.27% - 연면적 : 1,693.4㎡ - 층 수 : 지상5	조건부 (보고)의결	신규

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2021. 11. 30.(화)
사 업 명	면목동 도서관/주차장 복합시설 신축공사
신청위치	중랑구 면목동 1081-1외 3
의결번호	(경관)2021-19-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 건축 + 경관
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 서측에 있는 건물의 주 코어는 이용자가 혼란스럽지 않도록 승강기와 비상계단을 함께 설치하는 것을 권장함. ○ 보행로에 면하여 80M 이상으로 길게 설치된 포디움 형태의 저층부 입면은 보행자가 직접적으로 인지하게 되는 입면이므로, 시각적인 지루함을 해소할 수 있도록 입면의 재료와 상세를 꼼꼼하게 검토하여 업그레이드하기 바람. - 사전 검토 결과에 따라 설치하게 되는 1층 주차장 앞 차폐 조경은 포디움 계획에 통합하여 계획하기 바람. ○ 1층 보행광장에서 용마한신아파트로 연결되는 통로는 식재 등을 조정하여 통로를 확보하기 바람. ○ 장스팬 구조의 건물이므로 보 춤을 고려하여 층고 계획을 검토하고, 직통계단은 법적 요건을 확인하여 설치하기 바람. - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2021. 11. 30.(화)
사 업 명	경찰악대 신축공사
신청위치	마포구 성산동 95-14
의결번호	(경관)2021-19-2	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 건축 + 경관
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)의결” 되었으며, 조건사항을 반영하여 위원회에 재보고해 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 건물의 규모에 비해 입면의 재료와 색채, 디자인 요소가 너무 다양하므로 매스, 재료, 디자인 요소 등을 단순화하기 바람. ○ 전기실 상부의 외부 공간은 보도에 접하고 있으므로 건물의 진입광장으로서 보행자에게 개방된 휴게 공간으로 계획하기 바람. - 전기실 레벨, 통로 등을 조정하여 보도에서 접근성 개선 - 벤치, 조경 등 휴게시설 설치 ○ 각 용도의 실이 홀에서 접근할 수 있도록 실의 위치 및 층고를 조정하여 창고 등 동선계획의 불합리한 점을 해소하기 바람. ○ 피난계단의 참에는 별도의 단 차이를 두지 않도록 계획을 조정하기 바람. - 끝 -

서울특별시 건축위원회