“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	활성탄지 유출부 스트레이너 여과망 점검 결과 송부

1. 기전설비과-9461(2021.10.22.), 수처리연구과-8091(2021.10.20.), 정수과-5709(2021.12.1.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 활성탄 유출부 스트레이너 여과망 설치 자체 시운전 계획에 따라, 붙임과 같이 시운전 결과 및 여과망 점검 결과를 송부합니다.

가. 대    상 : 4개지 (3지, 7지, 11지, 15지)

나. 점검시점 : 1달 경과, 활성탄지 퇴수완료 후 여과망 상태점검

다. 점검내용 : 유출밸브 개도율 변화, 여과망 훼손여부, 이물질 흡착 상태 등

붙임  1. 활성탄지 유출부 스트레이너 시운전 결과보고	1부

2. 여과망 점검표(구의)	1부

3. 활성탄지 개도율 분석결과	1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울물연구원장(수처리연구과장)
주무관	권학선		정수과장	12/02 이해원
협조자
시행	정수과-5721	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5450	/전송	02-3146-5409	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	부분공개(5)