“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	환경과-52607		주무관	수질관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김예훈	정옥성		이재호		12/13 진조평
등록일자	2021.12.13.
결재일자	2021.12.13.
공개구분	대시민공개
			협조자

-“하천 수질 및 수변환경 개선”을 위한 -

2021년 하천 수질 및 관리실태 합동조사 결과보고 (2021년 종합 및 4분기 결과)
2021년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 (2021년 종합 및 4분기 결과)

관내 하천(탄천, 양재천, 세곡천)의 수질 및 수변환경 개선을 위하여「탄천·양재천 유역 환경행정협의회」소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림.

□ 참여 자치단체(6) : 강남구, 서초구, 송파구, 과천시, 성남시, 용인시

□ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

□ 조사항목(11)

○ 현장조사(4) : 수온, DO, pH, 전기전도도 측정, 오·폐수유입 등 관리실태 조사

○ 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7) : BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 분원성

대장균군, 총대장균군

□ 조사결과(BOD)                                           (단위:ppm)

구 분	평균	1분기	2분기	3분기	4분기
탄 천	1.4(Ⅰb)	1.7	1.6	1.3	0.9
양재천	1.2(Ⅰb)	1.0	1.4	1.3	0.9
세곡천	1.2(Ⅰb)	1.8	1.0	0.4	1.6

2021. 12.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보(행사운영비)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에서 수질오염도 검사
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

-“하천 수질 및 수변환경 개선”을 위한 -

2021년 하천 수질 및 관리실태 합동조사 결과보고 (2021년 종합 및 4분기 결과)
2021년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 (2021년 종합 및 4분기 결과)

관내 하천(탄천, 양재천, 세곡천)의 수질 및 수변환경 개선을 위하여「탄천·양재천 유역 환경행정협의회」소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림.

Ⅰ		2021년 종합 조사결과

□ 조사개요

구분	조사일자	일수	조사방법 및 조사지점
1분기	2.24. / 2.25. / 3.3.	3	- 조사방법 : 환경행정협의회 합동조사 - 조사지점 ·1일차 : 탄천(상류) ·2일차 : 탄천(중, 하류), 세곡천 ·3일차 : 양재천
2분기	5.12. / 5.13. / 5.20.	3
3분기	8. 11. / 8.19. / 9.8.	3
4분기	11.11. / 11.17. / 11.24.	3

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사방법 및 항목 (11개 항목)

- 현장조사(4개 항목) : ·수온, DO, pH, 전기전도도 측정

·오·폐수 유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(BOD) : 3개 하천 모두 추진목표 달성

(단위 : ppm)

구 분	목 표	평 균	1분기	2분기	3분기	4분기
탄 천	3.3(Ⅲ)	1.4(Ⅰb)	1.7	1.6	1.3	0.9
양재천	2.0(Ⅰb)	1.2(Ⅰb)	1.0	1.4	1.3	0.9
세곡천	2.0(Ⅰb)	1.2(Ⅰb)	1.8	1.0	0.4	1.6

○ 탄  천 : 2013년 이후 지속적으로 개선되어 1등급 달성(5.8→1.4ppm)

○ 양재천 : 2013년부터 9년 연속 1등급을 달성하여 깨끗한 상태 유지

○ 세곡천 : 2014년부터 8년 연속 1등급을 달성하여 깨끗한 상태 유지

○ 연도별 수질오염도                                    (단위 : ppm)

구 분	′08	′09	′10	′11	′12	′13	′14	′15	′16	′17	′18	′19	′20	′21
탄 천	5.7	8.2	5.1	4.2	3.2	5.8	3.5	3.2	2.0	2.4	1.7	2.2	1.6	1.4
양재천	6.4	3.0	2.4	3.0	2.5	2.0	1.9	1.0	1.2	1.5	2.0	2.0	1.1	1.2
세곡천	5.2	5.6	5.9	4.6	5.1	4.7	1.9	1.1	1.7	1.4	0.7	1.4	1.0	1.2

○ 주요지점의 대장균군은 하천 등급기준 초과    (단위:군수/100㎖)

측정장소	분원성 대장균군	총대장균군	하천 등급기준
죽전교 밑 (탄천 본류)	28,000	44,250	Ⅰa 등급 - 분원성 : 10이하 - 총 : 50이하 Ⅰb 등급 - 분원성 : 100이하 - 총 : 500이하 Ⅱ등급 - 분원성 : 200이하 - 총 : 1,000이하 Ⅲ등급 - 분원성 : 1,000이하 - 총 : 5,000이하
분당천 하류 (탄천 지류)	106,625	149,500
여수천 합류부 (탄천 지류)	19,550	38,500
세곡천 하류 (세곡천)	67,175	158,500
막계천 하류 (양재천 지류)	34,375	46,500
선바위역 밑 (양재천 본류)	128,250	298,500
경마장방류구 (양재천 본류)	38,750	74,750

- 최근 부쩍 증가한 하천지류(분당천,여수천,막계천)는 물고기, 물오리, 야생 동물의 배변 등의 원인으로 판단됨.

인구밀도가 높은 지역(죽전교,분당천)은 지속적인 대장균 관찰 필요.

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 최근 2년 평균보다 개선(2.0→1.3ppm)되어 Ⅰb등급의 깨끗한 수준임.

- 수질개선 원인은, 상류지역인 용인시와 성남시의 하수처리용량 증설과 하천주변 공사장 등 비점오염원 관리를 통한 오염물질 유입감소 및

강우로 인한 하천바닥 침전 유기물질 제거의 영향으로 판단됨.

○ 용인시 구간(철도기지창~금곡교)은 오염도가 정체된 반면 성남시~강남구구간(성남하수처리장~한강합류부)은 2년전에 비해 월등히 개선됨.

나. 탄천(지류)

○ 평균 오염도는 최근 2년 평균과 같은 1.2ppm으로 깨끗한 상태이며, 하천순찰을 통한 지속적인 오염원 관리 필요

다. 양재천(본류)

○ 최근 2년 평균보다 대폭 개선(2.0→1.0ppm)되어Ⅰb등급에서 Ⅰa등급까지 수질이 대폭 개선 상태이며, 지속적인 순찰로 상류지역(과천시, 서초구) 공사장 등의 오염원 관리필요.

라. 세곡천

○ 평균오염도 1.4ppm으로 Ⅰb등급의 깨끗한 상태임

○ 하천 유량이 매우 적어서 오염부하량에 따른 변동성이 크기 때문에 상류 구간(서초구) 화훼단지 등 비점오염원의 지속적인 관리 필요

Ⅱ		2021년 4분기 조사결과

□ 조사개요

○ 조 사 일 : 11. 11.(수), 11. 17.(목), 11. 24.(수)

○ 조 사 자 : 환경행정협의회 합동조사

조사일	조사지점	지역구분
11. 11.(목)	탄천(상류)	용인시, 성남시 구간
11. 17.(수)	탄천(중·하류), 세곡천	성남시, 강남구, 송파구, 서초구
11. 24.(수)	양재천	과천시, 서초구, 강남구

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사방법 및 항목 (11개 항목)

- 현장조사(4개 항목) : ·수온, DO, pH, 전기전도도 측정

·오·폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(BOD)                                         (단위:ppm)

조사시기	탄천		양재천		세곡천
	BOD	등급	BOD	등급	BOD	등급
2021년 4분기	0.9	Ⅰa	0.9	Ⅰa	1.6	Ⅰb
2021년 3분기	1.0	Ⅰa	0.8	Ⅰa	1.1	Ⅰb
2021년 2분기	1.6	Ⅰb	1.4	Ⅰb	1.0	Ⅰa
2021년 1분기	1.7	Ⅰb	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb

○ 탄천(본) 0.9ppm(Ⅰa등급), 양재천 0.9ppm(Ⅰa등급), 세곡천 1.6ppm(Ⅰb등급)

○ 3개 하천 모두 Ⅰ등급 수준의 매우 깨끗한 상태임

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 상반기 대비 대폭 개선(1.7 → 0.9ppm)되어 Ⅰa등급의 깨끗한 상태이며,

용인시 구간을 제외한 전구간 수질등급 대폭 개선.

○ 강우로 인한 바닥의 퇴적유기물질 제거와 지속적인 하천순찰을 통한  비점오염원 관리로 오염물질의 유입이 감소된 영향으로 판단됨

나. 탄천(지류)

○ 상반기 대비 오염도가 감소(1.7→0.9ppm)하였고, 송파구 지역 장지천 (1.9ppm)를 제외한 전체구간에서 Ⅰ등급 수준의 깨끗한 상태임.

다. 양재천

○ 전체 구간에서 상반기 대비 개선(1.4→0.9ppm)되어 Ⅰ등급 수준의 깨끗한 상태임

○ 과천시와 서초구의 하천주변 공사장 등 오염원 관리의 영향으로 판단되며, 현재 4분기 과천시 사기막골천 소하천 정비공사로 인하여 부유물질 수치 증가.

라. 세곡천

○ 평균 오염도 1.4ppm으로 전체 구간에서 Ⅰb등급의 깨끗한 상태

○ 하천수질 유지를 위하여 지속적인 순찰을 통한 비점오염원의 철저한 관리 필요함.

Ⅲ		향 후 계 획

□ 조사결과 송부(12월중) : 환경행정협의회 소속 자치단체

□ 2021년 1분기 수질오염도 합동조사 : 2021. 2월

□ 하천 수질개선을 위한 자치단체별 오염원 점검 및 사업추진 : 연중 실시

붙임 : 1. 2021년 수질조사표 1부

2. 수질오염도 조사지점 1부.  끝.