문서번호	시설관리과-20918
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
김종섭		이규희	12/15 김명용
협 조	행정지원과장			김인웅
	요금과장			代김덕기
	현장민원과장			송정자
	급수운영과장			김종원
	시설관리팀장			김주경

2021년

강동수도사업소 (최초)위험성평가 결과 보고

2021. 12. 15.(수)

강동수도사업소

(시설관리과)

2021년

강동수도사업소 (최초)위험성평가 결과 보고

산업안전보건법 제36조에 따라 우리사업소의 (최초)위험성평가를 안전관리전문기관에 위탁․시행하고 그 결과를 보고함.

1		근거법률

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

○ 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록․보존)

○ 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2020-53호)

2		용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 강동수도사업소 위험성평가 용역

○ 용역기간 : 2021.10.20.~11.30.

○ 과업대상 : 강동수도사업소 관리시설, 근로자 및 작업내용 등

○ 계 약 자 : ****************

○ 계약(준공)금액 : ***********

3		실시결과

□ 준비사항 (붙임1 참조)

○ 실시규정 작성 및 게시 : 평가의 목적 및 방법, 평가담당자 및 책임자의 역할, 평가시기 및 절차 등을 포함하여 작성 및 게시

○ 위험성평가 실시 공고 : 게시판 공지

○ 교육실시 : 전직원을 대상으로 위험성평가 개요, 사업장 위험성 평가 방법 및 절차, 위험성 평가 실습 사례 등 교육

○ 전직원 의견청취 실시(근로자 참여)

○ 위험성평가에 대해 안전관리자와 보건관리자의 지도․조언 협의 추진

□ 공정분류

○ 시설물별, 작업 특성 등을 고려하여 공정을 10개로 분류

- ①청사, ②길동배수지, ③오금배수지, ④오금아리수올림터, ⑤거마배수지/거마아리수올림터, ⑥위례배수지, ⑦위례아리수올림터, ⑧증압장, ⑨계량기교체작업, ⑩배수관물세척작업

□ 평가결과

○ 유해․위험요인 83건 도출

연번	유해위험요인	도출건수	위험성크기		비고
1	시설관리과 콘센트 설치 불량 등	8	8	보통
2	오금배수지 벽면 수직사다리 통행중 추락사고 위험 등	54	9	약간높음
3	청사 기계실 인화성물질로 화재발생시 위험 등	9	12	약간높음
4	길동배수지 통로구간 머리충돌 위험 등	12	16	매우높음

□ 감소대책 수립·시행

○ 안전보건표지 부착(‘21.12.27.까지 보완 설치 예정)

- 대상 : 46개소

구 분	개선상황	충돌주의	감전주의 (전기위험)	중량물취급주의
안전 보건 표지
설치개소	10개소	11개소	7개소	9개소

․귀마개착용 및 청력보호예방 3개소, 문끼임주의 1개소, MSDS 경고표지 3개소, 고온주의 1개소, 인화성물질 1개소

○ 안전시설 등 보완설치 및 개선(정비)방안 수립(‘21.12.27.까지 시행)

- 청사 옥상 안전난간 일부 미설치 구간 재설치 필요

- 길동배수지 1지 유출밸브 계단참 안전난간 설치 필요

- 오금아리수올림터 지하1층 집수정 발판 또는 트렌치 설치 필요

- 거마아리수올림터 지하층 집수정 발판 또는 트렌치 설치 필요

- 위례배수지 입구 내부 추락사고 예방을 위해 안전난간 설치 필요 등

○ 유해위험요인 개선후 위험도 평균 61.75% 감소(계획:30% 이상 감소)

연번	공정명	위험요인 건수	개선전 위험성평균값	개선후(최종) 위험성평균값	저감률 (%)	최종 위험성
	합계 및 평균	83건	10.01	3.77	61.75	매우낮음
1	청사	35건	10.14	3.74	63.1	매우낮음
2	길동배수지	8건	11.00	3.88	64.7	매우낮음
3	오금배수지	2건	9.00	4.00	55.6	낮음
4	오금아리수올림터	6건	11.33	4.17	61.6	낮음
5	거마배수지, 거마아리수올림터	7건	11.00	3.86	63.9	매우낮음
6	위례배수지	7건	12.29	4.14	66.3	낮음
7	위례아리수올림터	5건	8.40	3.40	59.5	매우낮음
8	증압장	9건	8.89	4.00	55.0	낮음
9	계량기교체작업	2건	9.00	3.00	66.7	매우낮음
10	배수관물세척작업	2건	9.00	3.50	61.1	매우낮음

○ 작업특성상 중대성을 낮출 수 없는 고위험군 관리

- 추락사고 고위험 분류 및 관련내용 게시판 공지 등으로 전직원 교육

4		향후계획

○ 유해․위험요인(83건)에 대한 개선계획(감소대책)과 관련, 소관부서에 정비계획 및 정비결과 제출 요청

※ 시설관리과 개선 담당자는 정비결과(계획)에 대해 개별 보고서 작성

붙임 1. 준비사항 관련자료 1부.

2. 위험성평가표 및 개선계획 1부.

3. 위험성평가 결과(내용 및 감소대책 현황) 1부.  끝.