문서번호	기전과-8787
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	12/15 代문준호
협 조
	주무관			박건우

도로터널 소화설비 설치계획

2021. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

도로터널 소화설비 설치계획

연장 50m 미만 지하차도 소화기 신설 및 도로터널 노후된 소화기함을 교체하여 유사시 초기대응으로 사고 확산을 방지하고자 함

1		추 진 근 거

○ 소화기 미설치 지하차도 개선방안 통보

(도로시설과-12448, 2021.12.10.)

○ 도로터널 소화설비 일제점검 결과보고

(기전과-8315, 2021.11.26.)

2		설 치 현 황

○ 도로터널 현황 : 16개소(터널 3개소, 지하차도 13개소)

○ 소화기 미설치 : 3개소(답십리, 중랑, 마장지하차도)

구 분	연장별	시설물 (개소)	소화기 현황(개소)		소화기함 (개)	소화기 (개)
			설치	미설치
계		16	13	3	109	218
터 널	50m이상~ 500m미만	3	3	-	37	74
지하차도	50m이상~ 500m미만	10	10	-	72	144
	50m미만	3	-	3	-	-

※ 연장 50m 미만 도로터널은 소화기 법적 의무설치 대상이 아님

3		설 치 계 획

▢ 소화기 미설치 지하차도

○ 대    상 : 답십리지하차도 등 3개소

- 연장(box) : 답십리(49m), 중랑(49m), 마장(9m)

○ 설치개수 : 소화기함 6개(지하차도 개소당 소화기함 2개)

- 분말소화기 2개 1조로 소화기함에 설치

○ 설치방법

- 지하차도 방향별로 최소 1개 이상 설치

- 지하차도 바닥면으로부터 1.0~1.5m 이하의 높이에 설치

- 조명식 표지판을 부착하여 소화기 위치 표시

▢ 노후 및 파손된 소화기함 정비

○ 대    상 : 능산지하차도 등 3개소

○ 정비사유

- 능산지하차도 : 도로터널 소화설비 일제점검 결과, 소화기함 6개 개폐장치 불량으로 노후된 소화기함 교체

- 아차산지하차도, 겸재교 : 차량운행 중 소화기함 파손으로 추정

<능산지하차도>	<아차산지하차도>

▢ 구매개요

○ 건    명 : 도로터널 소화설비 구매

○ 구매품목 : 소화기 외 4종 (붙임 산출기초조사서 참조)

○ 소요예산 : ***********

○ 구매방법 : 수의계약(소액)

- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제30조 제1항 제2호

○ 계약대상

- 업 체 명 : ***************

- 주    소 : ********************

○ 납품기간 : 계약일로부터 15일까지

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 설치방법

○ 소화기함 제작 소요기간에 따른 설치기간 부족으로, 우선 소화설비 구매 후 2022년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 설치하고자 함

4		향 후 계 획

○ 2021. 12. : 물품구매 의뢰 (→ 관리단속과)

○ 2021. 12. : 납품완료 및 물품검수

○ 2022. 01. : 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 작업지시

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.