시  민

문서번호	정수시설과-7001
보존기간	년
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
성열순	배용우	유통희	12/17 김훤기
협 조
	아리수박물관팀장		봉선필

2022년 아리수나라 소방 계획

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 아리수나라 소방 계획

아리수나라 건축물의 소방안전을 위해 필요한 점검 및 자위소방대 편성 등 자체 소방 계획을 수립 소방안전 관리를 철저히 함으로써 화재 예방 및   화재시 인명과 재산피해를 최소화 하기 위함.

Ⅰ		개 요

□ 적용근거

❍ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행령 24조

❍ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조

□ 관리구역

❍ 어린이대공원내 아리수나라(광진구 능동로 216)

□ 적용범위

❍ 아리수나라 건물, 전기, 기계 등 시설물

❍ 아리수나라 공무원 및 공무직(촉탁직)등 상시 근무자

Ⅱ		주요설비 현황

□ 건 물

위 치	구 조	대 지	연면적	비 고
광진구 능동로 216 (어린이대공원내)	내화구조 (철골조+철근콘크리트)	3,350㎡	892㎡	지하1층 지상2층

□ 전기ㆍ가스 및 위험물 시설 현황 (가스, 위험물시설 없음)

시설명	위치	시설내역		소방시설
		특고압설비	저압설비
전기설비	지하1층 전기실	22.9KV	220/380V	CO2소화기 4대

□ 소방설비

❍ 물, 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화를 행하는 기계ㆍ기구 또는 설비

설 비 명	수 량	기 능
옥내소화전	4	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내에서 인력으로 소화
연결 송수관	2	화재 시 소방차를 이용, 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비
분말 소화기 (3.3kg)	7	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화
하론 소화기 (3.0kg)	5
동력 소방펌프	2	고정되어 기관과 연결하여 사용되는 펌프
스프링클러	헤드(107) 알람밸브 (3개)	소방대상물 천장, 벽 등에 설치되어 있는 헤드로 자동으로 물이 방사되어 화재를 진압할수 있는 설비
CO2 소화기	4	CO2를 높은 압력으로 압축 액화시킨 것으로 물을 뿌리면 안되는 화재에 사용하는 소화기
자동확산 소화기	2	밀폐 또는 반밀폐된 장소에 고정시켜 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구

❍ 경보설비 - 화재발생을 통보하는 기계ㆍ기구 또는 설비

시 설 명	수 량	기 능
자동화재 탐지설비 감지기(회로수)	32 (4)	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물내의 관계자에게 발화장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비
비상방송설비	1	비상시 방송할수 있도록 설비된 시설
비상 경보벨	4	비상시 경보음향을 낼수 있는 기기
시각경보기	11	청각장애인을 위해 화재를 시각으로 알려주는 설비

❍ 피난설비 - 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

시 설 명	수 량	기 능
유도 안내 등	14	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

□ 소방안전관리자 선임 및 업무

❍ 소방안전관리자 - ***

❍ 소방안전관리자 업무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 구성

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도ㆍ감독

- 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

□ 자위소방대 편성·운영

❍ 근 거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제12조

❍ 조 직

- 당해기관에 근무하는 모든 인원으로 구성(공무(촉탁)직 포함)

- 대피유도조 및 소화조로 업무 분담

❍ 임 무

- 대피유도조

ㆍ 화재발생시 관계기관 및 관계자에게 통보연락

ㆍ 건물 내 관람객 및 근무자 대피유도

- 소화조 : 소화기, 옥내소화전을 사용하여 초기 화재 진압

			소방안전관리자
			***
대피유도조1			대피유도조2			소화조
***			***			*** ***

□ 소방훈련 및 교육

❍ 근 거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조

❍ 훈련 및 교육 : 연 2회 자체교육 실시

※ 아리수나라는 상시 근무하는 인원 10인 이하 공공기관에 해당

	<참조> 관련규정 (공공기관의 소방안전관리에 관한 규정)
제14조(소방훈련과 교육) ① 기관장은 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다. 다만, 상시 근무하는 인원이 10명 이하이거나 제5조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 소방안전관리자를 선임하지 아니할 수 있는 공공기관의 경우에는 소방관서와 합동으로 하는 소방훈련을 실시하지 아니할 수 있다.

□ 소방시설 점검 (소방 전문업체 위탁 점검)

❍ 외관점검 : 매 월 1회

- 점검내용 : 소방시설의 외관상태 및 작동 기능상태 점검

❍ 종합정밀점검 : 연 1회(상반기 6월 중 실시)

- 점검내용 : 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 화재안전기준              에 적합한지 여부 점검

❍ 작동기능점검 : 연 1회(하반기 12월 중 실시)

- 점검내용 : 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부 점검

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 즉시조치

- 예산이 필요한 사항은 별도 계획수립 후 조치

□ 화재 예방 활동

❍ 방화순찰

- 순찰대상 : 화재발생 및 위험이 예상되는 홍보관내 구역

- 순찰요령 : 수시 순찰 특이사항 발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전 조치토록 하며 일지에 기록 유지 관리

❍ 평소 비상 대피통로(계단, 출입문 등) 확인, 유사시 대피로 유지

❍ 소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지 관리 철저

❍ 화기사용 제한

- 전기히터 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 휴일 등 부득이 한 경우 소방안전관리자 승인 득한 후 사용

- 화기사용 승인 시 사전에 사용목적 방법 위험성 등 면밀히 검토

❍ 기타사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 비상출입구 소화전 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

Ⅳ		화재발생시 행동요령

□ 행동요령

❍ 화재 발생 최초 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기 소화 등의 초동조치 시행

❍ 화재 발생 사실이 전파되면 평소 편성 운영중인 조별 개별임무를 즉각 수행

		뚝도아리수정수센터 (3146-5510)
광진구청 (450-1300)		아리수나라		광진소방서 (454-0119)
		능동119안전센터 (447-0119)

□ 소화활동

❍ 1차진압(발화초기)

- 화재 최초 발견자는 층내 비치용 소화기를 이용 진화

❍ 2차진압(발화2분내)

- 화재 발생 동일층 내 직원은 소화전, 소화기 등 이용하여 현장진화

❍ 3차진압(자위소방대 활용)

- 1, 2차 진압 실패 시 자위소방대 조별 임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

□ 주요문서 및 물자 반출

❍ 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재현장으로부터 안전한 곳으로 반출 ⇒ 1층 또는 옥외 일정한 장소

❍ 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

□ 응급복구

❍ 불씨에 의한 재발화 방지 및 통행로 정리

❍ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업

□ 소방관리자(화기책임자) 지정 현황

근무처별	방화관리자(화기책임자)
	정	부
사 무 실	소방안전관리자	청사담당
기 계 실	＂	기계담당
전 기 실	＂	전기담당
전 시 관	＂	청사담당

Ⅴ		행정사항

❍ 본 계획에 포함된 아리수나라 소방안전관리 업무 전반에 관한 사항은       정례교육을 통해 직원 전원이 숙지하도록 함

❍ 소방안전관리자는 소방안전관리 업무 관련 지시 등을 위반하여 화재의 위험이 있다고 판단될 경우 일련의 조치를 취할 수 있음

❍ 직원은 사무실 내에서 화기, 전열기 등의 사용 제한 및 그에 대한 조치를 따라야 함

❍ 상황 변동에 따라 본 계획을 변경코자 할 때에는 소방안전관리자가 수정ㆍ보완하고, 필요시 그 내용을 직원 및 관련 부서에 즉시 통보함

❍ 본 계획은 별도 계획 수립이나 변경 시까지 효력이 있음.

붙임 :   1. 층별 소화기 배치도

2. 자체 소방 조직 편성표

3. 소방현황 및 각 종 서식.  끝