문서번호	교량안전과-19202
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		代이성주	12/17 조현석
협 조
	주무관			정동익

- 샛강다리 목재데크 보수공사 - 최종 하자검사 결과보고

2021. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

- 샛강다리 목재데크 보수공사 -

최종 하자검사 결과보고

2019년 준공한「샛강다리 목재데크 보수공사」의 하자책임 만료일이 도래함에 따라 최종 하자검사를 실시하고, 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

○『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

○ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

※ 금회 하자 대상공사는 도급액 10억 미만으로 외부전문가 없이 합동점검 실시

○ 샛강다리 목대데크 보수공사 최종 하자검사 실시 계획(교량안전과-16982. ‘21.11.10.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 샛강다리 목재데크 보수공사

○ 공사기간 : 2019.7.15.~2019.12.13.

○ 도 급 액 : 632백만원

○ 시 공 사 : ㈜아키텍건설

○ 하자담보기간 : 2019.12.13. ~ 2021.12.12.

□ 최종 하자검사 결과

○ 검사대상 : 합성목재데크 하자여부 검사

○ 일    시 : 2021.12.1.(화), 14:30~

○ 검 사 자 : 이노진, 정동익, 공사 관계자

○ 검사방법 : 육안점검

○ 검사결과 : 데크 사이 벌어짐(약80개소) 및 들뜸(2개소) 발견

- 위치 : A1~P1, P4~P5, 전망대(시점부, P2, P3), 연결경사로

○ 하자보수 조치요청

- 하자사항에 대하여 즉시 보수요청(1차:12/2, 2차:12/9)

○ 하자검사 전경

□ 조치결과

○ 1차 하자보수 요청에 대해 보수완료 ※ (붙임3-1)하자보수 결과(1차) 참고

- 요 청 일 : 2021.12.2.(목)

․요청내용 : A1~P1, P4~P5, 연결경사로 상 목재데크 사이 벌어짐 및 들뜸

- 조치완료 : 2021.12.7.(화)

․보수위치 : A1~P1, P4~P5, 연결경사로

․보수내용 : 데크사이 벌어짐 약20개소, 들뜸(2개소)

․보수방법 : 벌어진 간격 조정 후 고정나사못 추가, 들뜸부 보수

○ 2차 하자보수 요청에 대해 보수완료 ※ (붙임3-2)하자보수 결과(2차) 참고

- 요 청 일 : 2021.12.9.(목)

․요청내용

: 전망대(A1), 연결경사로 상 목재데크 사이 벌어짐 및 들뜸

: 전망대(P2, P3) 상 목재데크 사이 벌어짐(현장에서 추가 요청 12/14)

- 조치완료 : 2021.12.16.(목)

․보수위치 : A1, P2, P3 전망대, 연결경사로

․보수내용 : 데크사이 벌어짐 약60개소, 들뜸(1개소)

․보수방법 : 벌어진 간격 조정 후 고정나사못 추가, 들뜸부 보수

○ 하자보수 조치 전․후 전경

조치 전(P4~P5)	조치 후(P4~P5)

□ 행정사항

○ 영등포구청(도로과)에 최종 하자검사 결과 통보 및 인계(유지관리 요청)

- 영등포구청의 하자보수 요청에 대한 회신 및 계속 유지관리하기 위한 조치

◈ 샛강다리 유지관리 기관 구분

※ 샛강다리 유지관리부서 지정 검토 보고(도로계획담당관-7572, 2009.6.11.)

샛강다리 인수․인계계획 보고(교량관리과-117231, 2011.11.24.)

- 교량안전과 : 시설물안전법 상 안전점검, 정밀안전진단, 구조적 보수․보강

- 영등포구청(도로과) : 일상점검, 청소, 수선, 정비 등 일상적인 유지관리

붙임 : 1. 최종하자검사 조서 1부.

2. 최종하자검사 관리부 1부.

3. 최종하자검사 조치결과(1차, 2차) 각 1부.  끝.