문서번호	누수방지과-11971
결재일자	2021. 12. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설관리부장
한현숙		김형준		12/24 강호광
협 조

2021년 11월 공급량 분석 보고

2021. 11.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 11월 공급량 분석 보고

2021년 11월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 현   황

○ 공 급 량(11월) : 90,848천㎥ ⇒ 전년 대비 427천㎥(-0.47%) 감소

○ 1일 평균 공급량 : 3,028천㎥ ⇒ 전년 대비 14천㎥(-0.47%) 감소

(단위 : 천 ㎥)

구 분		2019년	2020년	2021년	전년대비 증·감량	증/감율
10월	당 월 공급량	94,069	91,275	90,848	- 427	-0.47%
	일평균 공급량	3,136	3,042	3,028	- 14	-0.47%
1~10월	누 계 공급량	1,061,811	1,043,425	1,028,837	- 14,588	-1.40%
	일평균 공급량	3,179	3,115	3,080	- 34	-1.10%

- 월별 공급량 현황(최근3년)

- 일평균 공급량 현황(최근3년)

○ 분야별 현황(‘20년 대비)

- 인구는 전년대비 159천명 감소하였으나 세대수는 12천세대, 수전수는 22천전 증가함

- 누수건수는 31건 감소하였고 누수량은 9,718천㎥ 감소함

년도	인구 (천 명)	세대수 (천 세대)	수전수 (천 전)	누수
				건	누수량(천㎥)
2021년	9,521	4,424	2,227	647	32,808
2020년	9,680	4,412	2,203	678	42,526
증·감	-159	12	24	-31	- 9,718

○ 기상 현황(‘20년 대비)

- 일평균 기온은 0.2℃높아졌으며, 평균 최저기온 4.0℃로 ’20년과 같으며, 최고기온 13.1℃로 0.5℃ 높아짐

- 강수량은 전년대비 57.7㎜ 감소 함

년도	일평균기온 (℃)	평균최저기온 (℃)	평균최고기온 (℃)	강수량 (㎜)
2021년	8.2	4.0	13.1	62.4
2020년	8.0	4.0	12.6	120.1
증·감	0.2	0.0	0.5	-57.7

2		공급량 분석

□ 총    괄

○ 전년 동월 대비 427천㎥(-0.47%) 감소, 1일 평균 공급량은 전년 대비 14천㎥(-0.47%) 감소함

- 사업소별 공급량은 동부수도사업소를 제외하고 모두 감소함

<공급량 증가 원인>

○ 사업소별 증가 원인

- ************************************************************

○ 수도사업용수 증가

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 20,770㎥ 증가함, 취약관로 퇴수물량 등은 감소하였으나, 단위사업(송배수관 등) 공사 후 퇴수물량 증가(26,368㎥)가 주 원인임

<공급량 감소 원인>

○ 인구감소

- 전년대비 인구는 159천 명 감소로 인한 공급량 감소의 원인이 있음.

○ 다량급수처 급수량 감소

- 코로나 19영향으로 학교 및 문화체육시설 이용인원 감소

- 목욕업소(사우나) 이용인원 감소 및 폐업 사업장 증가

- 판매시설(대형마트 등) 영업부진으로 급수량 감소

□ 분야별 증 · 감 원인 분석

○ 사업소별 11월 공급량 현황                                 (단위 : 천 ㎥)

*******	*	**	**	**	**	**	**	**	**	****
*********	******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	******	******
*********	******	*******	******	*******	*******	*******	*******	*******	******	******
*******	******	******	*****	*****	******	******	******	******	******	****
******	*******	*******	*******	*****	*******	*******	*******	*******	*******	*******

❍ 사업소별 공급량 증․감 요인

***	****	****	****	****
*** *********	*******	********	********	*********
** **	************* ***************************** ************* *******************	************* ********************************* ************	*******************************************	************* ********************** **********************
***	****	****	****	****
*** *********	********	********	********	********
** **	************* ************************************************** ************	************* ************************************** *******************************	************* **************************** ************	************ ***************************************** ************

○ 인구 증 · 감 현황

- 전년대비 인구수는 감소하였으나 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 세대수 및 수전수는 증가 함

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-159	-21	-17	-28	-29	-22	-18	-18	-5
2021년 11월	9,521	923	1,148	1,352	1,129	1,420	1,480	947	1,122
2020년 11월	9,680	943	1,165	1,380	1,158	1,442	1,498	965	1,127

○ 수전수  증 · 감 현황

- 전년 동월 대비 22천 전 증가

(단위: 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	22	2	4	5	1	4	6	-2	2
2021년 11월	2227	220	294	313	295	355	326	190	234
2020년 11월	2205	218	290	308	294	350	321	192	232

○ 사업소별 세대수 현황

- 전년 동월 대비 12천 세대 증가

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	12	-4	1	-1	-2	5	8	-3	7
2021년 11월	4424	443	538	656	500	633	765	405	484
2020년 11월	4412	447	537	656	503	628	757	408	477

○ 연도별 1인 1일 급수량 현황

- 1인 1일 급수량이 314ℓ→318ℓ로 전년대비 4ℓ 증가

(단위: ℓ)

○ 사업소별 수도사업용수 현황

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 20,770㎥ 증가함

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	20,770	40,612	-51,445	16,772	5,100	-2,968	14,046	-1,234	-113
2021년 11월	209,613	54,117	7,655	26,882	20,418	34,027	52,886	7,237	6,391
2020년 11월	188,843	13,505	59,100	10,110	15,318	36,995	38,840	8,471	6,504

○ 사업소별 누수 건수

- 누수건수는 전년대비 31건 감소

(단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 11월	647	118	54	128	59	104	79	67	38
2020년 11월	678	135	58	109	65	57	112	83	59
증・감	-31	-17	-4	19	-6	47	-33	-16	-21

○ 사업소별 누수량

- 전년대비 누수량은 9,718㎥ 감소함

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 11월	32,808	8,131	5,518	3,928	773	884	525	10,198	2,851
2020년 11월	42,526	7,913	3,416	9,682	797	1,909	10,713	3,673	4,423
증・감	-9,718	218	2,102	- 5,754	- 24	- 1,025	- 10,188	6,525	- 1,572

❍ 최근 3년간 기온 비교

- 일평균 기온은 0.2℃높아졌으며, 평균 최저기온 4.0℃, 최고기온 13.1℃ 높아졌으나 공급량 증가사항은 없음

3		향후 대책

○ 취약지역(유수율 저조) 중블록 집중 관리 시행

- 중블록 및 가압구역 경계 밸브 및 퇴수밸브 개/폐 점검

- 중블록별 수전 대사 작업 시행

○ 유수율 과대·과소 중블록 해소 추진

- 유수율이 낮은 가압구역 등 취약지역에 대한 집중 누수탐지 실시

- 가압급수지역 과대 · 과소 공급량 편차해소를 위한 집중관리

○ 적극적인 공급량 관리 실시

- 실정보고 된 노후관 및 미정비 불용관 정비 철저(유수율 점검시 조치결과 확인 예정)

- 이주중인 재개발 및 재건축지역에 대한 상수도 시설물 관리실태 점검(누수 및 부정급수 여부 확인)

○ 공급량 증/감 사항에 대하여 신속히 대처할수 있도록 중블록 공급량 분석(일, 주, 월) 및 일일계측 상태 관리를 위한 유량관리 시스템 분석 철저 시행

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증·감현황 1부.

2. 사업소별 공급량 분석보고 각 1부. 끝