문서번호	도시철도계획부-5823
결재일자	2020.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시철도설계과장	도시철도계획부장		도시철도국장
안창호	강명석	정대현		07/15 김진팔
협 조
	계획과장		김동철

도시철도국 공사현장 점검계획

2020. 7.

도시기반시설본부

(도시철도국)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년  도시철도 공사현장 점검계획

우리국에서 추진하고 있는 도시철도 사업의 공사현장을 점검   하여 안전 및 품질관리에 철저를 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 7. 15.(수) ~ 7. 22.(수)

○ 점검현장 : 진접차량기지, 하남선, 별내선 , 신림선,

○ 점 검 자 : 도시철도국장, 도시철도사업부장, 도시철도토목부장, 담당 과장

○ 내    용 : 현장점검 및 현장관계자 격려

□ 점검일정

일 시	점검현장	점 검 자
7월15(수) 10:00~13:00	진접 차량기지	도시철도국장, 도철토목부장, 토목2과장
7월16(목) 09:30~11:00	하남선	도시철도국장, 도철토목부장, 토목1과장 ※건축, 설비부 팀장 현장
7월16(목) 11:50~13:30	별내선 (2공구쉴드)	도시철도국장, 도철사업부장, 동북선1과장
7.22(수) 10:00~13:00	신림선	도시철도국장, 도철사업부장, 신림선과장 ※건축, 설비부 팀장 현장

□ 상세 점검 계획

※ 붙임 ‘노선별 점검 계획’ 참조

□ 중점 점검 항목

	근로자보호 기본사항 10대 항목
1. 작업원 안전모 착용 2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 3. 개구부 관리철저(난간 및 방망․덮개․폭목 설치) 4. 버팀보, 작업통로 등 상단에 자재적치 금지 5. 가설통로 설치 및 추락방지 안전시설 설치1), 안전시설 임의 철거 불가 6. 낙하물 방지망 설치기준 준수 7. 작업장 조도기준 준수2) 8. 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치 9. 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시, 전동 작업공구 보호덮개 설치 및 이동식비계 스토퍼 설치 10. 밀폐작업장3) 작업규정 준수(작업허가제 실시 및 환기, 산소농도 측정, 출입자통제 실시)

고소작업은 안전난간 설치 또는 안전방망 설치, 불가 시는 안전대 착용

작업장 및 점검통로 조도 75Lux이상, 터널작업 구간 70Lux이상(터널표준시방서1.1.2 조명)

3) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18에서 정하는 우물, 수직갱, 터널, 잠함, 핏트, 암거, 맨홀, 탱크,

반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등을 말함

	안전시공 기본사항 10대 항목
1. 시공계획서 작성 및 감리 검토․승인을 받아 시공 2. 지하매설물 줄파기 확인 실시 및 관리기관 협의 철저 3. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 준수 4. 동바리, 비계작업 시공계획서(동바리 구조검토 포함) 작성 및 준수 5. 토류벽시공(E/A 포함)시 강재(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치시기 준수 및 작업순서 준수(선행굴착 등 금지) 6. 미근입 파일 이어내리기 2본 이내 준수 7. 시공계획서 등 사전검토없이 가설강재 임의 또는 과다철거 8. 터널굴착 시 1회 굴진장 이상 과굴착 및 지보재를 1막장 이상 미 설치 9. 계측기 적기설치, 계측빈도 준수 10. 장비작업계획서 작성, 아웃트리거 적정거치, 장비 허가 검사 이행, 신호수 배치

□ 향후계획

○ ’20. 7. 31. 까지 : 지적사항 조치완료

붙임 1. ‘진접차량기지’ 점검 계획 1부.

2. ‘하남선’ 점검 계획 1부.

3. ‘별내선’ 점검 계획 1부.

4. ‘신림선’ 점검 계획 1부. 끝.