문서번호	시설보수과-12
결재일자	2022. 1. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강서도로사업소장
주영진		주영진	01/03 김용제
협 조
	주무관			김흥식

『2022년 상반기』

도로시설물 정기안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

2022년 상반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획

우리사업소 소관 도로시설물에 대한 2022년도 상반기 정기안전점검계획을 수립 및 시행함으로써 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ.  정기안전점검 개요

■ 관련근거 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조

(안전점검의 실시 : 정기안전점검-반기에 1회 이상 실시)

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	73	22	7	7	5	28	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	6	4	3	1	9	-
3 종	23	1	1	1	-	17	3
법정외	20	15	2	3	-	-	-

■ 점검기간

◎ 상반기 정기안전점검 : 2022. 1. 1. ~ 6. 30.

Ⅱ. 세부 점검계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 주영진, 시설7급 김규춘
2 조	시설6급 강연홍, 시설7급 김규춘
3 조	시설7급 최선보, 시설7급 이승훈

※ 주 점검자(점검 책임자) : 시설물 담당자

■ 담당자별 시설물 현황

직 명	성 명	담 당 시 설 물	비 고
시설6급 (토 목)	주 영 진 (14)	범박터널, 역곡천교, 신정교접속교, 개화램프B교, 화곡고가. 오금지하차도, 오목지하차도, 성산지하차도, 서울교접속지하차도, 구로지하차도, 행주IC, 개화IC, 염창IC하부복개도로, 신정교동측지하차도
시설6급 (토 목)	강 연 홍 (15)	목동교, 여의2교, 광복교, 여의하류2교, 가족길교, 선유교, 작동터널, 신월IC, 시흥IC, 국회앞지하차도, 등촌지하차도, 목동교서측지하차도, 노들길지하차도, 목동교동측지하차도, 목동교동측IC
시설6급 (토 목)	최 선 보 (15)	서울교, 고척교, 광명교, 개봉교, 행주1교, 행주2교, 개화교, 개봉고가차도, 궁동터널, 생태터널, 오목교서측지하차도, 개봉지하차도, 개화천복개구조물, 고척지하차도, 경인철도횡단지하차도
시설7급 (토 목)	김 규 춘 (15)	오목교, 오금교, 오금교접속교, 구로도림교, 구로역지하차도, 오목교동측지하보차도, 신도림지하차도, 가리봉철도고가차도, 개봉철도고가, 공단IC, 오류IC, 도림천복개(좌안)구조물, 도림천하류복개구조물, 오금교동측지하차도, 오목교동측지하차도
시설7급 (토 목)	이 승 훈 (14)	구로1교, 가마산고가차도, 오류철도고가차도, 영등포R IC, 화곡터널, 가마산지하차도, 공항입구지하차도, 개화지하차도, 외발산지하차도, 고척2지하차도, 서부트럭터미널앞지하차도, 여의2지하차도, 여의하류지하차도, 구일고가

※ 추후 인사발령시 점검은 업무분장에 따른 시설물담당자가 점검실시

■ 총 점검일수 : 73일 (73개 시설물 점검)

◎ 1조(27개소, 27일),  2조(27개소, 27일),  3조(19개소, 19일)

※ 설날대비(1월), 해빙기대비(3월), 우기대비(5월) 점검기간은 맞춤형 순찰·점검 시행

■ 점검계획 수립

◎ 점검 차량 사용과 시설물에 대한 도보․육안점검을 위하여 편성조별  화·목요일 점검 및 시설물별 반기 1회 이상 정기점검 확행

◎ 부득이한 사유로 점검일 점검이 어려울시 익일 등으로 일정 변경 시행

※ 정밀안전진단, 정밀안전점검 실시기간과 중복시에는 정기안전점검을 생략할 수 있음

(국토해양부고시 제2009-785호, 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 3.3.1 정기점검)

■ 점검방법 및 기록

◎ 현장안전점검

- 점검일은 2인 1조로 현장안전점검 후 귀청하여 점검결과 보고서 작성

- 점검통로가 없는 시설물(선유교, 화곡고가, 영등포R IC) 점검시

고소작업차량 활용 점검 – (기전과에서 차량지원)

- 현장점검 시 통일된 복장, 카메라 및 통신기기 휴대

◎ 기존 손상 부분 조사

- 시설물 담당자(점검책임자)는 점검구간에 대해 이전에 시행한  안점점검․진단의 지적사항과 보수․보강 등 조치내용을 파악하고,

- 손상의 진행 또는 보수 이후 새로운 손상 발생여부 확인 등 보고서에 위치, 상태 등을 기록하여 지속적인 추적관리 시행

◎ 신규 손상 부분 조사

- 새로 발견된 손상부분은 안전점검 보고서에 위치, 상태 등을 기록하고,  손상의 진행여부를 지속적으로 추적관리

◎ 사진관리

- 시설물의 상태(손상, 보수․보강 등)를 사진 촬영하여 보고서에 첨부

Ⅲ. 관리자 현장 안전점검계획

■ 소장 : 월 1회,  과장 : 월 2회 합동안전점검

월	일	시설물명	점 검 자			비 고
			소 장	과 장	담당자
1	4~27	설날대비 순찰점검 별도 시행
2	8	목동교	○	○	강연홍	육안점검
	22	외발산지하차도		○	이승훈	육안점검
3	3~31	해빙기대비 순찰점검 별도 시행
4	7	가리봉철도고가	○	○	김규춘	육안점검
	28	구로역지하차도		○	김규춘	육안점검
5	3~12	우기대비 순찰점검 별도 시행
	17	화곡고가		○	주영진	육안점검
	26	서부트럭터미널지하차도	○	○	이승훈	육안점검
6	16	개봉고가	○	○	최선보	육안점검
	28	선유교		○	강연홍	육안점검

※ 안전점검대상 시설물 : 1종, C급이하, 기타 취약시설물

※ D급(개봉철도고가)은 성능개선공사 시행중으로 기존 특별안전점검계획에 따라 시행

Ⅳ. 행정사항

■ 안전점검 결과 보고

◎ 안전점검결과 당일 또는 익일까지 소장 보고 원칙

◎ 교통통제를 요하거나 긴급 안전점검․진단 및 보수․보강을 요하는 경우에는 안전총괄실장까지 즉시 보고 조치

■ 지적사항 조치

◎ 경미한 사항은 사업소 직영반 및 일상유지보수업체 활용 보수

◎ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항은 즉시 보고 후 전문가(안전자문단, 용역책임기술자 등) 의견 포함 조치계획(보수방법, 보수시기, 예산확보 등) 수립 시행

붙임 : 1. 정기안전점검 일정표(일자별, 구간별).

2. 시설물 점검 안전수칙 1부.  끝.