문서번호	공간정보과-423
결재일자	2022. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공간정보과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
박상현	代강정구	강호광		01/13 김권기
협 조
	계획설계과장		송헌영
	시설관리과장		신근호
	주무관		양성구

「2021. 12. 31. 기준」

상수도 시설물 현황(통계) 보고

2022. 1.

상수도사업본부

(공간정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「2021. 12. 31. 기준」

상수도 시설물 현황(통계) 보고

최적의 관망환경 조성 및 수질사고 예방을 위한 상수관로 정비와 급수체계 변화 등으로 변경된 상수도 시설물의 통계현황을 보고 드림

Ⅰ		작성개요

□ 작성 기준일: 2021. 12. 31.

□ 목 적: 상수도 시설물 유지관리 및 사업계획 수립 시 활용

□ 작성대상

○ 상수관로, 밸브 및 기타 시설물

○ 배수지 및 아리수올림터

□ 작성근거

○ 상수관로, 밸브 및 기타 시설물

- 상수도 지리정보시스템(GIS)에 구축된 작성 기준일 자료

○ 배수지 및 아리수올림터

- 배수지 및 아리수올림터 시설물 변동사항(용량변경, 신설, 용도폐지 등) 조사 결과

□ ’20년 대비 주요 변동사항

○ 상수관로: 43km 감소(주요 원인: 재개발․재건축 지역내 상수관 철거 등)

○ 밸브 및 기타시설물: 927개소 증가

○ 배수지(광암정수지 포함) 및 아리수올림터

- 배수지: 102개소 → 103개소(중부 평창2, 2040 수도정비 기본계획상 존치 결정)

- 아리수올림터: 217개소 → 219개소(서부 삼천사, 한옥마을 증압장 신설)

Ⅱ		통계현황

□ 상수관로

○ 총 연장: 13,389㎞【 ’20년(13,432㎞) 대비 43㎞ 감소】

(단위: ㎞)

구 분	합 계	급수관	배수관	송수관	도수관	공업용수관
합 계 (%)	13,389 (100%)	3,071 (22.9%)	9,710 (72.5%)	516 (3.9%)	84 (0.6%)	8 (0.1%)
13~50㎜	3,797	2,941	856	-	-	-
80~350㎜	7,858	130	7,685	41	-	2
400㎜	1,734	-	1,169	475	84	6

○ 2020년 대비 증․감 현황

(단위: ㎞)

사업소	관로부설 (①)	주요내용	철거폐쇄 (②)	주요내용	증감 (①-②)
합계	131.1	․상수도관 정비공사, 급수 공사 및 기타	174.1	․상수도관 정비공사, 재개발․재건축 등	-43.0
중부	19.3	․상수도관 정비공사: 5.8 ․급수공사 및 기타: 13.5	38.7	․세운 6-3-3구역 외	-19.4
서부	13.0	․상수도관 정비공사: 4.8 ․급수공사 및 기타: 8.2	50.2	․염리3구역 외	-37.2
동부	21.8	․상수도관 정비공사: 7.5 ․급수공사 및 기타: 14.3	12.4	․중화3 재정비촉진구역외	9.4
북부	9.6	․상수도관 정비공사: 1.9 ․급수공사 및 기타: 7.7	6.1	․삼흥연립 주택재건축 외	3.5
강서	11.3	․상수도관 정비공사: 3.4 ․급수공사 및 기타: 7.9	15.2	․고척4구역 외	-3.9
남부	22.3	․상수도관 정비공사: 6.2 ․급수공사 및 기타: 16.1	27.9	․신길8 재정비촉진구역 외	-5.6
강남	22.5	․상수도관 정비공사: 6.9 ․급수공사 및 기타: 15.6	21.6	․방배6구역 외	0.9
강동	11.3	․상수도관 정비공사: 4.5 ․급수공사 및 기타: 6.8	2.0	․거여 2-1구역 외	9.3

○ 연도별 상수관 연장 변화

(단위: ㎞)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
연 장	13,649	13,587	13,571	13,504	13,432	13,389
증 감	-48	-62	-16	-67	-72	-43

	연도별 상수관 연장 변화 추이

○ 사업소별 현황

(단위: m)

사업소	합 계(%)	급수관	배수관	송수관	도수관	공업용수관
합 계 (%)	13,389,519.8 (100%)	3,071,410.1	9,710,308	516,002.1	84,111.1	7,688.5
동 부	2,146,725.7 (16.1%)	523,742.2	1,488,455.4	77,369.1	57,159.0	-
남 부	2,106,584.3 (15.7%)	518,837.5	1,504,908.3	66,769.7	10,741.9	5,326.9
중 부	2,074,138.8 (15.5%)	499,938.0	1,464,748.5	109,452.3	-	-
서 부	1,706,930.3 (12.7%)	401,985.3	1,254,726.6	50,218.4	-	-
강 서	1,541,938.8 (11.5%)	329,828.2	1,174,564.6	35,184.4	-	2,361.6
강 남	1,381,371.9 (10.3%)	242,884.3	1,086,865.3	41,889.8	9,732.5	-
북 부	1,278,383.6 (9.6%)	311,298.6	897,101.2	69,983.8	-	-
강 동	1,153,446.4 (8.6%)	242,896.0	838,938.1	65,134.6	6,477.7	-

○ 재질별 현황

(단위: m, %)

구분 재질		합계		급수관		배수관		송수관		도수관		공업용수관
		연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율
합 계		13,389,519.8	100	3,071,410.1	22.9	9,710,308	72.5	516,002.1	3.9	84,111.1	0.6	7,688.5	0.1
덕타일주철관	라이닝	8,619,142.7	64.4	129,116.9	4.2	8,347,308.7	86.0	142,217.5	27.6	13.9	0.1	485.7	6.3
	무라이닝	17,054.6	0.1	69.8	0.0	16,971.9	0.2	-	-	-	-	12.9	0.2
아연도강관		3,131.1	0.0	2,386.5	0.1	744.6	0.0	-	-	-	-	-	-
PVC관		991.4	0.0	43.7	0.0	947.7	0.0	-	-	-	-	-	-
PE관		60,509.6	0.5	30.3	0.0	60,479.3	0.6	-	-	-	-	-	-
SSP관		3,578,202.2	26.7	2,788,934.6	90.8	789,149.0	8.1	118.6	0.0	-	-	-	-
동관		211,852.0	1.6	147,398.3	4.8	64,453.7	0.7	-	-	-	-	-	-
주철관		17,645.4	0.1	801.0	0.0	14,303.3	0.1	584.5	0.1	-	-	1,956.6	25.4
주철관(갱생)		50,277.8	0.4	6.2	0.0	47,812.4	0.5	2,459.2	0.5	-	-	-	-
강관		710,269.5	5.3	603.5	0.0	267,637.3	2.8	352,698.2	68.4	84,097.2	99.9	5,233.3	68.1
강관(갱생)		96,836.2	0.7	-	-	78,912.1	0.8	17,924.1	3.4	-	-	-
HI-3P		19,436.7	0.2	2.0	0.0	19,434.7	0.2	-	-	-	-	-	-
스폴파이프		4,170.6	0.0	2,017.3	0.1	2,153.3	0.0	-	-	-	-	-	-

	’20년 대비 재질별 주요 증감현황
‣ 증 가(1.2㎞): 강관【갱생】(0.3㎞), 스폴파이프(0.9㎞) ‣ 감 소(44.2㎞): 덕타일주철관(5.1㎞), 강관【무라이닝】(0.4㎞), SSP관(24.1㎞), 아연도강관(0.1㎞), PE관(0.7㎞), 동관(5.3㎞), 주철관(0.9㎞), 주철관【갱생】(1.9㎞), 강관(5.2㎞), HI-3P(0.5㎞)

□ 밸브 및 기타 시설물

○ 총 278,521개소【 ’20년(277,594개소) 대비 927개소 증가】

(단위: 개소)

사업소	합 계	제수 밸브	퇴수 밸브	공기 밸브	역지 밸브	감압 밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
합 계 (%)	278,521 (100%)	195,356 (70.1%)	10,043 (3.6%)	9,843 (3.6%)	402 (0.1%)	172 (0.1%)	60,201 (21.6%)	86 (0.1%)	589 (0.2%)	1,514 (0.5%)	315 (0.1%)
중 부	44,813	30,867	1,440	1,350	74	33	10,716	22	117	127	67
서 부	33,895	24,602	1,173	1,168	80	25	6,532	16	83	176	40
동 부	39,197	28,470	1,220	1,387	37	3	7,803	11	61	190	15
북 부	27,034	18,964	787	819	72	22	6,074	10	57	161	68
강 서	33,215	23,404	1,547	1,279	34	23	6,658	7	77	155	31
남 부	45,090	31,234	1,874	1,737	41	43	9,754	11	63	297	36
강 남	31,456	21,536	1,042	1,322	53	17	7,149	6	76	222	33
강 동	23,821	16,279	960	781	11	6	5,515	3	55	186	25

○ 2020년 대비 증감현황

(단위: 개소)

사업소	합 계	제수 밸브	퇴수 밸브	공기 밸브	역지 밸브	감압 밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
증 감	927	458	203	127	14	-1	96	-1	5	27	-1

- 수질사고 사전 예방 및 단수구역 최소화 등 안정적인 급수공급 운영을 위한 무단수 급수체계 구축공사, 장기사용 상수도관 정비, 소블록 배급수관망 개선사업, 간선배관 부설사업, 소화전 신설 등으로 인한 밸브류 증가

※ 증가된 927개소 중 약30%(313개소)는 2021년 GIS DB 정확도 개선사업 시 GIS에 등록 누락 밸브 현행화

○ 일반 밸브류(제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브) 재질별 현황

(단위: 개소)

사업소	합 계	덕타일	스테인리스	회주철	주강	강판	기타
합 계	215,242	167,186	26,370	20,449	56	452	729
제수밸브	195,356	152,173	24,059	18,452	45	430	197
퇴수밸브	10,043	6,621	2,276	1,070	11	22	43
공기밸브	9,843	8,392	35	927	-	-	489

□ 배수지 및 아리수올림터

○ 총괄 변경 현황

(단위: 개소, 천㎥)

구분	배수지										아리수올림터
	합계		지역		1차		2차		3차		합계	가압장			증압장
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량		소계	유인	무인
변경전	102	2,445	32	2,119	53	299	17	27	-	-	217	65	5	60	152
변경후	103	2,445	32	2,119	53	299	17	27	1	0.15	219	65	4	61	154
증․감	1	0.15	-	-	-	-	-	-	1	0.15	2	-	△1	1	2

○ 사업소별 변경 현황

(단위: 개소)

구분		합계		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암
배수지		변경전	102	22	21	8	8	8	21	9	4	1
		변경후	103	23	21	8	8	8	21	9	4	1
아리수올림터	계	변경전	217	43	41	16	42	15	22	30	8	-
		변경후	219	43	43	16	42	15	22	30	8	-
	가압장	변경전	65	18	12	4	8	5	9	6	3	-
		변경후	65	18	12	4	8	5	9	6	3	-
	증압장	변경전	152	25	29	12	34	10	13	24	5	-
		변경후	154	25	31	12	34	10	13	24	5	-

○ 세부 변경사항

- 배수지: 102개소 → 103개소

구분	사업소	배수지	시설용량	비고
증가(1개소)	중부	평창2	150㎥	2040 수도정비 기본계획상 존치 결정

※ 평창2배수지는 2030 수도정비 기본계획상 폐쇄 대상으로 결정되어 폐쇄 배수지로 관리하여 왔으나 배수지 배수관로 위치 확인불가 등 사유로 폐쇄 불가하며, 종로구 평창동 지역(200여 세대)에 급수 중으로 2040 수도정비 기본계획상 존치로 결정됨에 따라 통계현황에 반영

- 가압장: 유인 1개소 감소, 무인 1개소 증가(서부 백련)

구분	사업소	가압장	시설용량	비고
감소 (유인 1개소)	서부	백련(배)	22,900V /1,000kW	개선 전(특고압 유인 시설)
증가 (무인 1개소)	서부	백련(배)	380V /420kW	개선 후(저압 무인 시설)

- 증압장: 신설 2개소(서부 삼천사, 한옥마을)

구분	사업소	증압장	시설용량	비고
신설 (2개소)	서부	삼천사	펌프 7.5HP*2대, 토출량 0.17㎥/min	2021.5.11.
	서부	한옥마을	펌프 5HP*2대, 토출량 0.32㎥/min	2021.1.7.

	사업소별 변동 사항
‣ 중부: 배수지 증가 1개소(평창2) ‣ 서부: 아리수올림터 신설 2개소(삼천사, 한옥마을 증압장)

Ⅲ		향후계획

□ 2021년 상수도 시설물 통계현황 상수도사업본부 전 부서 통보 및 상수도지리정보시스템(GIS) 등록

□ 상수도 시설물 유지관리 및 사업계획 수립 기본 자료로 활용

붙임: 상수도 시설물 통계 현황 1부.  끝.