문서번호	물환경연구부-461
결재일자	2022. 1. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토양폐기물팀장	물환경연구부장	보건환경연구원장
이제승	김진아	조석주	01/14 신용승

2021년 용산 미군기지 주변 및

용산역세권 주변 지하수 수질감시 결과보고

2022. 01.

서울특별시보건환경연구원

(물환경연구부 토양폐기물팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 용산 미군기지 주변 및

용산역세권 주변 지하수 수질감시 결과보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2022. 1. 물환경연구부 토양폐기물팀

2021년 용산 미군기지 주변과 국제업무지구 조성예정인 용산역세권 주변에 대한 지하수 수질 감시결과를 보고드림

Ⅰ		용산미군기지 주변 지하수 수질 감시

추진근거

❍ 2021년 용산미군기지 주변 지하수 수질모니터링 계획

(물순환정책과-345, 2021.01.07.)

추진배경

❍ 용산미군기지 주변 유류오염 사고('01.1월 녹사평역 및 '06.7월 캠프킴) 이후 지하수 정화사업과 병행하여 오염지하수의 외곽확산 지속 감시

❍ 기지 내·외부 지하수 오염도 조사결과(’15.~’16. 기간 중 3회 실시) 지하수 오염상황 여전히 우려스러운 상황

※ 지하수 관정 59개소 중 35개소 기준 초과, 벤젠의 경우 최대 671배 초과

추진내용

❍ 조사대상 : 정기모니터링 39개 지점

구 분	계	지하수관정	유출지하수	하수	우수
계	39	9	26	2	2
민간 지하수	31	9	22	-	-
지하철 유출수 등	8	-	4	2	2

❍ 조사지점별 모니터링 주기 및 조사항목(조사기간: 1월~11월)

주기	조사지점	지점수	항목	비고
월별	녹사평역 집수정	7	BTEX, TPH	지하철 유출수
	삼각지역 집수정		BTEX, TPH	지하철 유출수
	이촌역 집수정		BTEX, TPH	지하철 유출수
	숙대입구역 집수정		BTEX, TPH	지하철 유출수
	메인포스트 한강로변		TPH	우수
	미군하수처리장 방류수		TPH	하수/우수(지점중복)
분기	기지외곽 지하수 관정	31	BTEX, TPH	기존 관정 및 유출지하수
반기	난지물재생센터 하수	1	TPH	난지물재생센터 유입수

※ 우수지점은 필요시 검사

※ 하수/우수의 경우 오염지하수 정화기준 적용대상이 아니며, 하수/우수관거를 통한 오염유입 감시를 위한 지점임

2021년 추진결과

❍ 기지외곽 지하수 관정

- 기지외곽 31개 지하수관정 검사결과 휘발유 오염의 지표인 B.T.E.X.의 경우 전지점에서 불검출이었음

- 등유, 경유 등의 오염을 나타내는 석유계총탄화수소(TPH) 역시 대부분의 지점에서 불검출 또는 미량 검출되는 수준임

※ 해밀턴 호텔 유출지하수(6월 시료)에서 1.4 mg/L의 TPH성분이 검출된 사례가 있으나 기름성분은 아님

※ 그 외 대우월드마크빌딩, KDB생명타워, 센트럴파크헤링턴스퀘어 지점에서 미량의 TPH가 검출되지만 기름성분 아님

- 기지외곽 지하수 관정 조사결과

(단위 : mg/L, 괄호 : 오염지하수정화기준)

항목 지점		벤젠 (0.015)	톨루엔 (1.0)	에틸벤젠 (0.45)	크실렌 (0.75)	TPH (1.5)
녹사평역 주변	해밀턴호텔	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	해밀턴호텔(유출지하수)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출~1.4

(앞장에서 계속)

항목 지점		벤젠 (0.015)	톨루엔 (1.0)	에틸벤젠 (0.45)	크실렌 (0.75)	TPH (1.5)
캠프킴 주변	대아빌딩	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	웅비기업(주)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	대우월드마크	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출~0.2
	이안프리미어	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	KCC웰츠타워	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	미성상사(주)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
메인포스트 주변	전쟁기념관	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	KDB생명타워	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출~0.3
사우스 포스트 남쪽	국립중앙박물관(1호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	국립중앙박물관(2호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	국립중앙박물관(3호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	국립중앙박물관	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	파크타워	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	씨티파크	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	철우아파트	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
사우스 포스트 서쪽	아모레퍼시픽건설현장	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	센트럴파크해링턴스퀘어	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출~0.6
	LG U+ 사옥	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	CJ나인파크	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
용산역세권 주변	벽산메가트리움	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	대주아이피아피오레	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	래미안용산	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	토투밸리	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	서울드래곤시티호텔(1호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	서울드래곤시티호텔(2호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	서울드래곤시티호텔(3호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	서울드래곤시티호텔(4호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	서울드래곤시티호텔(5호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	푸르지오써밋	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 지점변경: 국제빌딩주변4구역공사장(채수불가) → 센트럴파크해링턴스퀘어

❍ 지하철 유출수 등

- 지하철 유출수 조사결과 B.T.E.X. 성분은 전 지점에서 모두 검출되지 않았으며, TPH의 경우 이촌역 시료(8월)에서 미량 검출되는 사례가 있었으나 기름성분 아님

- 난지물재생센터 유입하수에서 TPH 3.5~4.5 mg/L 검출되고 있으나 하수 성분에 의해 나타나는 수치임. 우천 시 수질감시 지점인 메인포스트 한강로변의 우수시료에서는 TPH가 검출되지 않았음

※ 하수 및 우수 중 TPH의 경우 기름성분의 유입이 아니더라도 용해된 다양한 유기물 성분에 의해 검출되는 수치는 높게 나타나고 있으며, 난지하수처리장 유입하수에서 기름성분은 확인되지 않았음

- 미군하수처리장 방류수 기름유출 조사

▪ ’18년 8월 이후 미군하수처리장 방류수에서 경유로 추정되는 TPH가 검출되어 지속적으로 감시 중임

▪ ’18년 9월 최고농도(29.0 mg/L)로 검출되었으며 이후 지속적으로 농도가 감소, ’20년 8월 이후 현재까지 경유 유출 징후 없음

	<주요 추진경과>
’18년 8월 : 국립한글박물관 앞 하수모니터링 지점 TPH 검출(2.3 mg/L) ’18년 9월~ ’19년 4월 : 원인조사 실시(미군하수처리장 방류수로 확인) ’19년 5월 : 조사결과 환경부 통보(환경오염 조사 요청) ’19년 11월 : (환경부) 미군측에 조사결과 통보(원인조사 요청) ’20년 8월 ~ (현재) : 오수 성분 또는 경유 흔적만 검출되는 수준

- 지하철 유출수 등 조사결과

(단위 : mg/L, 괄호 : 오염지하수정화기준)

항목 지점	벤젠 (0.015)	톨루엔 (1.0)	에틸벤젠 (0.45)	크실렌 (0.75)	TPH (1.5)
녹사평역 집수정	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
삼각지역 집수정	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
이촌역 집수정	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출~0.6

(앞장에서 계속)

항목 지점	벤젠 (0.015)	톨루엔 (1.0)	에틸벤젠 (0.45)	크실렌 (0.75)	TPH (1.5)
숙대입구역 집수정	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
미군하수처리장 방류수	불검출	불검출	불검출	불검출	0.2~2.7
난지물재생센터 유입수	감시대상 항목 아님				3.5~4.5
메인포스트한강로변 (캠프킴 맞은편)					불검출

Ⅱ		용산역세권 부지 주변 지하수 수질 감시

추진근거 및 부지현황

❍ 2021년 용산역세권 주변 지하수 수질모니터링 용역 추진계획

❍ 용산역세권(국제업무지구) 현황

위치	사업면적	사업기간	토지소유자
용산구 한강로3가 40-1일대	533,115 m2	’07.12. ~	한국철도공사, 국․공유지, 사유지

추진경과

❍ 오염정화가 중단(토양정화 ’12.9월)되거나 연기(지하수 정화 7차례 연기)되었던 용산 국제업무지구의 토양․지하수 정화사업 재개(’19.10 정화용역 착수보고회)

→ 정화공사 착공 후 오염지하수 확산 우려로 주변지하수 수질감시 필요

❍ ’20년 재개하려던 정화공사가 정화공법 등의 문제로 인해 ’21년부터 추진

❍ <참고자료> ’16년 용산역세권 부지 토양정밀조사 시 토양오염도 현황

분석항목	우려기준	우려기준 초과현황		최고농도 (mg/kg)	평균농도 (mg/kg)
		지점수 (초과율, %)	시료수 (초과율, %)
구리	150	274 (47.1)	451 (25.9)	15,066.91	261.44
납	200	304 (52.1)	495 (28.4)	36,750.26	664.01
아연	300	210 (36.1)	316 (18.1)	7,247.15	226.59
카드뮴	4	23 (5.6)	14 (1.2)	17.52	0.87
비소	25	61 (212.6)	110 (7.7)	232.07	11.93
TPH	500	112 (23.9)	204 (13.0)	41,398.23	530.02
벤젠	1	2 (0.5)	3 (0.3)	4.78	0.01
크실렌	15	2 (0.5)	3 (0.3)	41.04	0.13
TCE	8	5 (1.2)	6 (0.5)	24.70	0.13
벤조(a)피렌	0.7	134 (23.0)	167 (9.6)	26.12	0.30

※ 불소의 경우 토양오염우려기준 초과하였으나 자연기원으로 판단함

※ 지하수 조사결과 : TCE 2개 지점 오염지하수 정화기준(0.03 mg/L)초과

추진내용

❍ 조사지점: 용산역세권 개발부지 주변 17개 지점

❍ 조사주기: 월별(3월 ~ 12월)

❍ 조사항목: 구리, 납, 아연, 카드뮴, 비소, 불소 등 무기성분 6항목 및 벤젠, 크실렌, TCE, TPH, 벤조(a)피렌 등 유기성분 5항목

(’16년 용산역세권 부지 토양오염우려기준 초과항목 위주 감시)

※ 벤조(a)피렌 : 반기별 조사

2021년 추진결과

❍ 중금속 등 무기물질

- 중금속 5개 항목 중 구리와 아연이 검출되었고, 유해성이 높은 납, 카드뮴, 비소는 검출되지 않았음

※ 검출된 구리와 아연은 오염지하수 정화기준(생활용수 기준) 항목이 아니며, 먹는물의 수질기준에서 심미적 영향물질로서 기준이내임

- 불소는 오염지하수 정화기준 항목이 아니며, 일부 지점들에서 먹는물의 수질기준(1.5 mg/L)을 초과하여 검출되고 있음

※ 불소는 부지내 토양에서 기준을 초과(’16년 정밀조사)한 바 있으나, 자연기원의 오염으로 판단됨

❍ 유기물질

- 유기오염물질 중 토양오염우려기준 초과비율(23.9%)이 높았던 석유계 총탄화수소(TPH)는 1개 지점(용산컨벤션센터)에서 1회 미량 검출되는 수준으로 나타남

- 트리클로로에틸렌(TCE) 항목은 ’16년 정밀조사 당시 토양과 지하수에서 동시에 기준을 초과한 물질로서 금년 모니터링에서도 7개 지점에서 검출되고 있음

※ TCE 검출수준은 오염지하수 정화기준(0.03 mg/L)의 1/10 수준임

- 벤조(a)피렌의 경우 반기별로 분석하였으나 검출되지 않았음. 부지 내 토양에서 검출율이 높은 물질로 향후에도 감시 필요성 있음

❍ ’21년 용산역세권 부지주변 수질감시 결과

- 중금속 등 무기오염물질

시료명	구리	납	아연	카드뮴	비소	불소
GS한강에클라트	불검출~ 0.042	불검출	0.004~ 0.049	불검출	불검출	불검출~ 0.26
교보생명보험(주)	0.01~ 0.034	불검출	0.035~ 0.18	불검출	불검출	0.2~ 2.44
대주아이피아피오레	불검출~ 0.009	불검출	0.011~ 0.055	불검출	불검출	불검출~ 0.17
드래곤시티호텔(1호공)	불검출~ 0.16	불검출	0.006~ 0.076	불검출	불검출	0.25~ 0.57
드래곤시티호텔(2호공)	불검출~ 0.009	불검출	0.002~ 0.034	불검출	불검출	0.26~ 0.36
드래곤시티호텔(3호공)	불검출~ 0.011	불검출	0.002~ 0.025	불검출	불검출	0.17~ 0.24
드래곤시티호텔(4호공)	불검출	불검출	0.003~ 0.098	불검출	불검출	불검출~ 0.43
드래곤시티호텔(5호공)	불검출~ 0.01	불검출	0.005~ 0.09	불검출	불검출	0.17~ 0.29

(앞장에서 계속)

시료명	구리	납	아연	카드뮴	비소	불소
래미안용산	불검출	불검출	불검출~ 0.008	불검출	불검출	2.38~ 3.02
벽산메가트리움	불검출~ 0.008	불검출	0.02~ 0.694	불검출	불검출	불검출
신세기한덕 빌딩	불검출~ 0.026	불검출	0.002~ 0.065	불검출	불검출	1.03~ 1.29
용산컨벤션센터(2호공)	불검출~ 0.011	불검출 ~0.005	0.014~ 0.449	불검출	불검출	0.28~ 0.45
웨딩코리아(베르가모)	0.018~ 0.036	불검출	0.002~ 0.027	불검출	불검출	불검출~ 0.28
이촌동 대림아파트	불검출~ 0.036	불검출	0.01~ 0.068	불검출	불검출	0.17~ 0.28
장미연립	불검출~ 0.01	불검출	0.193~ 0.447	불검출	불검출	1.22~ 1.58
토투밸리	불검출~ 0.012	불검출	0.009~ 0.041	불검출	불검출	불검출~ 0.17
푸르지오써밋	불검출	불검출	0.004~ 0.014	불검출	불검출	1.89~ 2.19

- 유기오염물질

시료명	벤젠	크실렌	TCE	TPH	B(a)P
GS한강에클라트	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
교보생명보험(주)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대주아이피아피오레	불검출	불검출	0.002~ 0.004	불검출	불검출
드래곤시티호텔(1호공)	불검출	불검출	불검출~ 0.001	불검출	불검출
드래곤시티호텔(2호공)	불검출	불검출	0.001~ 0.002	불검출	불검출
드래곤시티호텔(3호공)	불검출	불검출	0.002~ 0.003	불검출	불검출
드래곤시티호텔(4호공)	불검출	불검출	불검출~ 0.002	불검출	불검출
드래곤시티호텔(5호공)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
래미안용산	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
벽산메가트리움	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
신세기한덕 빌딩	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
용산컨벤션센터(2호공)	불검출	불검출	불검출	불검출~0.4	불검출
웨딩코리아(베르가모)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
이촌동 대림아파트	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
장미연립	불검출	불검출	불검출~ 0.001	불검출	불검출
토투밸리	불검출	불검출	0.001~ 0.002	불검출	불검출
푸르지오써밋	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

Ⅲ		향후계획

2022년 용산 미군기지 주변 및 용산역세권 지하수 모니터링 철저

반환기지 정화관련 수시 분석 수요 대응 및 유관부서와의 긴밀한 협조체계 유지.  끝.