코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	공원조성과장
(경유)
제목	국회대로 지하차도 상부 공원조성 설계용역 관련 협의 회신

1. 공원조성과-232(2022.1.7.)호와 관련됩니다.

2. 귀 과에서 추진하는 ‘국회대로 상부 공원조성 기본 및 실시설계 용역’의 기본설계(안)에 대한 보도부분 협의에 대하여 다음과 같이 회신하오니 해당 사항이 반영될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

<회신내용>

- 보도공사와 관련하여 실시설계 용역 준공전 설계도서 지도점검을 받고 검토사항에 대한 조치계획서 제출

: 설계도서 지도점검 의뢰시 필요서류(사업설명서, 설계도면, 공사시방서, 디자인 심의 관련 서류) <붙임> 참조

- 보도공사(보도블록 및 경계석·측구 포함)에 관련된 사항은 단계에서 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼, 보도공사 상세설계 표준도, 전문시방서의 최근 규정이 반영된 설계도서(포장계획 및 각종 상세도면 등)를 작성

• 서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0), 서울특별시 보도공사 상세설계 표준도

: 서울시 홈페이지→분야별정보→교통→자료실→보도블록 자료실

• 서울특별시 전문시방서

: 서울시 홈페이지→분야별정보→주택→자료실→전문시방서

- 보도의 유효폭은 보행자 통행량을 고려하여 최소 2미터 이상 확보하고 보행자의 통행 경로가 연속성과 일관성이 유지되도록 보완

• 보도높이로 설치된 기존 보도내 자전거 도로의 위치변경(대지측→차도측)구간은 통행량이 많은 간선도로로 보도유효폭을 확보토록 2열 식재(띠녹지 등)를 지양하고 기존 대지측 자전거 도로는 보행구간(블록포장)으로 환원

• 횡단보도 대기공간내 수목 등 장애물 설치 지양→미설치 또는 위치·규모 조정

- 교통약자의 보행안전사고와 불편사항이 없도록 장애인 안전시설(점자블록), 횡단보도 턱 낮춤 구간의 점자블록 및 경계석·측구 시공, 장애물 이설 등 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 반영 후 시공 철저

- 교차로 및 횡단보도 주변 등 보행자와 자전거의 상충구간에서 보행자 교통안전을 최대한 확보토록 안전시설 설치

붙임: 설계도서 지도점검 의뢰시 필요서류 1부.  끝.

	보행정책과장
주무관	최재훈		보도관리팀장	유은중		보행정책과장	01/13 김인숙
협조자
시행	보행정책과-595	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2394	/전송	02-2133-1052	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	대시민공개