문서번호	시설관리과-1328
결재일자	2022. 1. 24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
오정훈	이준호	01/24 김정일
협 조
	주무관		안용창
	주무관		代고동인
	주무관		권세욱
	주무관		고동인
	주무관		문기두
	주무관		김광모
	주무관		김준영

2022년 기전설비 유지관리 계획

2022. 1.

서부수도사업소

2022년 기전설비 유지관리 계획

아리수올림터·배수지 등의 상수도 기전설비를 효율적으로 운영관리 하여, 깨끗하고 안정적인 아리수 공급으로 고객만족도 향상에 기여하고자 함.

	관리목표

목표

아리수 안정적 공급으로 고객만족도 향상

방향

아리수 안정적 공급		효율적인 설비운용		기전설비 안전관리

중점관리

	노후시설 개량 및 수선 정비로 시민급수 안정화 도모

	전문분야별 유지관리 용역 시행으로 운영 효율성 제고

	내실있는 긴급복구 시스템 운영으로 돌발사고 신속 대응

	주기적인 순찰점검에 의한 기전설비 고장 선제적 대응

	유량계 정밀도 관리로 유수율 제고

	근무자 직무능력 향상을 위한 전문교육 및 안전교육 강화

	해킹,정전 복구 훈련을 통한 상황 대응능력 제고

Ⅰ. 일반현황

□ 관련근거

❍ 환경부 제정 상수도 시설기준 및 운영 유지관리 지침 : 유지관리 일반

❍ 중대재해처벌 등에 관한 법 (‘22.1.17시행)

❍ 수도법 및 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침

❍ 전기사업법 제65조 : 자가용 전기설비에 대한 전기안전공사의 안전검사

❍ 전기사업법 제73조 제2항 : 전기안전관리업무 대행

❍ 공유재산 및 물품 관리법 : 배수지, 가압장 행정재산

***************

****

*****************************************************************

*********************************************

□ 기전설비 현황

(단위 : 개소)

제 어 센 터	배수지	올림터(12개소)		증압장	유량계(83개소)				전식방지 시 설	CCTV
		고압 유인	저압 무인	증압 펌프	구역	중블록	배수지 올림터	미고립
1	21	1	11	31	11	21	43	8	41	73

Ⅱ. 2021년 추진실적

□ 예산사업 집행실적 - 총 5건, 사업비 1,457백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	사업기간
백련(배)아리수올림터 수전전압 저압화 공사	∙ 실시설계용역 1식 ∙ 저압반 1면, 펌프기동반 6면, 감시제어반 2면, S/W 1식 ∙ 전기설비공사 1식	514	2021.3 ~ 2021.11
백련(배)아리수올림터 모터펌프 개량	∙ 모터펌프 교체 6대 ∙ 내·외부 배관 교체 1식	600	2021.3 ~ 2021.11
성산1증압장 등 2개소 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 2면	160	2021.4 ~ 2021.9
만리배수지 등 2개소 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 2면	89	2021.6 ~ 2021.8
홍은1증압장 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 2대 ∙ 주위 배관 교체 1식	95	2021.4 ~ 2021.10

Ⅲ. 2022년 주요업무 추진 계획

1		주요 예산사업 추진 – 10건 2,514백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	사업기간
북악터널(배)아리수올림터 노후 수배전반 교체	∙ 실시설계용역 1식 ∙ 감리용역 1식 ∙ 특고압반 6면, 변압기 1대 교체 ∙ 전기설비공사 1식	746	2022.2 ~ 2022.6
증산아리수올림터 노후 전기설비 교체	∙ 실시설계용역 1식 ∙ 감리용역 1식 ∙ 저압반 1면, 모터기동반 3면 교체 ∙ 전기설비공사 1식	123	2022.2 ~ 2022.6
증산아리수올림터 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 2대 ∙ 내·외부 배관 교체 1식	240	2022.2 ~ 2022.6
진관아리수올림터 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 2대 ∙ 내·외부 배관 교체 1식	127	2022.2 ~ 2022.10
녹신아리수올림터 원격감시제어반 개량	∙ 감시제어반, 모터기동반 등 5면 교체	193	2022.2 ~ 2022.6
불광증압장 등 2개소 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 2면	135	2022.2 ~ 2022.6
홍은배수지 등 2개소 원격감시제어반 교체	∙ 원격감시제어반 교체 2면	202	2022.2 ~ 2022.6
송죽원증압장 등 2개소 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 4대 ∙ 내부 배관 교체 1식	192	2022.2 ~ 2022.10
성산1증압장 등 2개소 모터펌프 교체	∙ 모터펌프 교체 4대 ∙ 내부 배관 교체 1식	176	2022.2 ~ 2022.10
녹번동 117-139 등 2개소 전식방지시설물 설치	∙ 감리용역 1식 ∙ 전식방지시설물 설치 2개소	380	2022.2 ~ 2022.10

세부추진계획

□ 북악터널(배)아리수올림터 노후 수배전반 교체

❍ 사업개요

- 노후 특고압 수전설비 6면, 변압기 1대 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급

□ 증산아리수올림터 노후 전기설비 교체

❍ 사업개요

- 노후 저압반 1면, 모터기동반 3면 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

□ 증산아리수올림터 모터펌프 교체

❍ 사업개요

- 노후 모터펌프 2대 교체 및 내,외부 배관 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

□ 진관아리수올림터 모터펌프 교체

❍ 사업개요

- 노후 모터펌프 2대 교체 및 내,외부 배관 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 10. 31

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

□ 녹신아리수올림터 원격감시제어반 개량

❍ 사업개요

- 감시제어반, 모터기동반 등 5면 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급

□ 불광증압장 등 2개소 원격감시제어반 개량

❍ 사업개요

- 불광, 불광1증압장 원격감시제어반 교체 2면

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 6. 30

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급

□ 홍은배수지 등 2개소 원격감시제어반 개량

❍ 사업개요

- 홍은, 수색증압장 원격감시제어반 교체 2면

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 10. 30

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급

□ 송죽원증압장 등 2개소 모터펌프 교체

❍ 사업개요

- 노후 모터펌프 4대 교체 및 내부 배관 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 10. 31

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

□ 성산1증압장 등 2개소 모터펌프 교체

❍ 사업개요

- 노후 모터펌프 4대 교체 및 내부 배관 교체

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 10. 31

❍ 사업효과 : 노후화 된 설비 개량으로 안정적인 아리수 공급 및 에너지절감

□ 녹번동 117-139 등 2개소 전식방지시설물 설치

❍ 사업개요

- 녹번동 117-139, 홍제동 331-7 2개소 전식방지시설물 설치

❍ 사업기간 : ‘22. 2. 1 ～ 10. 31

❍ 사업효과 : 상수도관의 부식방지로 안정적인 급수체계 유지

2		기전시설물 안전점검

□ 기전시설물 안전점검 및 사고훈련

❍ 주요 내용

- 수․배전설비 운영 유지관리 상태

- 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

- 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

- 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

- 중대재해 예방을 위한 작업전 10분 안전점검 실시(붙임2참조)

- 해킹 및 정전사고 복구 훈련 등

❍ 안전점검 및 사고훈련 방법

구 분	실시방법	점 검 자	대상 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	기전팀	올림터, 배수지, 유량계, 전식시설 등 기전설비
월간점검	월 1회	기전팀 안전관리대행업체	현행올림터, 만리올림터, 와우산(배)올림터, 증산(배), 불광터널(배)올림터
월간점검	분기별 1회	기전팀	올림터, 배수지, 유량계 기전설비(전식설비3,6,9,12월)
특별점검	기전설비 순회점검	본부 시설관리과	올림터, 배수지, 유량계, 전식 기전설비(년2회)
해킹 및 정전사고 훈 련	년 1회	본부외 7개 사업소	통합제어센터 및 특고압 올림터

❍ 점검반 편성 운영

- 총괄반장 : 기전팀장

- 점 검 반 : 기전팀 직원 8인 (수리반 3인 포함)

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 자체 인력활용 조치

- 중대한 사항

•긴급사항 : 긴급 복구업체를 활용 신속 복구후 정산 조치

•일반사항 : 예산사업 조치 (연간단가 활용)

3		통합원격감시 제어센터 운영 유지관리

□ 시설현황

❍ 면적 : 146㎡(42평)

❍ 올림터, 배수지 원격제어 및 감시 시스템 1식

❍ CCTV 감시 시스템 1식

❍ 유량계 관리 시스템 1식

❍ 장비현황

(단위:대)

서 버 ( 통신,web,cctv)	운영PC	LCD (제어장치용)	PDP (유량계)	LCD (CCTV)	UPS (20kVA)
7	4	6	1	5	1

□ 근무 형태

❍ 근무자(14인) : 실장 1인, 일근 1인, 근무인원 12인 (3인×4조2교대)

❍ 연가, 교육 등 결원 발생시는 비번 대직근무

□ 원격 감시 및 제어

❍ 배수지, 올림터, 유량계 등 기전설비에 대한 24시간 원격감시 및 제어

❍ 주요 감시 제어 내용

- 수위, 압력, 유량, 전압, 전류, 주파수 등

- 모터펌프 기동, 정지

□ 주요 기기 운전

❍ 올림터 모터펌프 : 월 2회 교체 운전

❍ 증압펌프장 모타펌프 : 월 2회 교체 운전

4		유량계 및 공급량 관리 (※붙임 1-4,5,6)

□ 유량계 현황 : 총 83개소

❍ 구역유량계 : 11대 (※1대 운휴)

❍ 중블록유량계 : 21대

❍ 배수지, 가압(증압)펌프장 : 43대

❍ 미고립 : 8대

□ 유량계 관리

❍ 관리지침 : 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침

❍ 점검방법 : 월 1회 점검

❍ 정 밀 도 : ±1.5 % 이내 (유량계 유지관리지침에 의거)

❍ 교정검사 주기 :

- 구역유량계 연2회, 중블록유량계 연1회 …… 본부주관 시행

- 올림터 및 배수지 유량계  연2회       …… 사업소자체 시행

❍ 유량계 유지관리 용역 시행

- 용역대상 : 51개소(올림터․배수지 43개소, 블럭 미고립 유량계 8개소)

[ ※ 블록 미 고립 유량계 8개 : SPM-15~22 ]

- 용역기간 : '22. 2. ~ ‘22. 12.

- 소요예산 : 약 1억원

- 용역효과 : 유량계에 대한 교정검사 외에 정밀점검 및 유량계실

청소 등을 추가하는 통합적인 용역시행으로 유량계 설비 효율적 관리

※ 세부 추진계획 별도 수립후 시행

□ 공급량 적정 관리

❍ 공급량 이상 증가여부 신속 발견 조치로 누수 최소화

❍ 공급계통별 유량현황 집계관리 철저

❍ 배수지 수위관리 철저

❍ 증압구역 토출압 적정 운전(지역담당과 협의)

5		전식방지 시설물 관리 (※붙임 1-7, 8)

□  전식방지 시설 : 41개소 (배류기3, 희생양극20, 외부전원18)

□  관리지침 : 상수도관로 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준

□ 점검관리

❍ 시설물 점검

- 자체 정기점검 : 분기 1회

- 특별 점검 : 년 1회 본부 및 사업소 합동점검

❍ 전위 측정

- 기준전위 : - 850mV ~ - 2,500mV

- 측정방법 : 방식전위 측정기로 기준전극과 관로사이 전위측정

- 측정주기 : 분기 1회 및 특별 점검 시

구 분	대 상	점검자	점검주기	점검 내용	비 고
외부 전원	18개소	사무실 수리반	분기1회	입출력전압, 전류, 전위 기기손상, 접속상태 등
강제배류기	3개소		분기1회
선택배류기	-		-
희생 양극	20개소	〃	분기1회	측정함 상태, 기준전위 (-850mV~-2,500mV) 유지여부

❍ 용어해설

- 배 류 기 : 지하철에서의 누설전류의 영향을 받아 상수관이 부식됨                    으로 이를 막기위한 시설

- 희생양극 : 지중에 설치된 양극금속과 매설(상수도)배관을 전선으로                     연결, 전지회로 처럼 구성하여 전기적 부식을 방지

- 외부전원 : 정류기(외부전원)을 사용하여 전류를 흘려 상수도관으로                    유입시켜 부식전류를 억제하는 방법

6		아리수올림터․배수지 행정재산 (※붙임 1-9)

□ 올림터, 배수지 행정재산 관리

❍ 관리지침 : 공유재산 및 물품 관리법

❍ 관리방법

- 올림터, 배수지 운영시 행정재산으로 관리

- 용도폐지 시 일반재산으로 분류 행정관리팀으로 업무 이관

❍ 재산 현황

- 토지(총 40필지) : 배수지 32필지, 올림터 8필지(1,031,102㎡ 312,455평)

· 필지별 구분

구 분	계	시 유 지		국유지 (산림청)	구유지 (은평구청)	사유지
		일반회계 (서울시)	특별회계 (상수도)
필지별(개)	40	9	24	2	1	4
면적별(㎡)	1,031,102	188,242	91,012	716,225	3,549	32,074

- 건물(특별회계) : 12동 (5,841.8㎡ 1,770평)

❍ 국유지 사용료 납부

대 상	대부면적 (㎡)	대부기관	대부료 (천원/년)	비 고
계	41,028		24,788	8필지
불광터널배수지	40,606	서울국유림 관리사무소	14,700	6필지
홍제배수지	180	“	300	1필지
와우산배수지	242	한국자산관리공사	9,788	1필지

7		CCTV설비 유지관리 (※붙임 1-10)

□ 설치목적

❍ 외부인의 무단침입, 시설물 훼손, 시설물 운전상태, 화재 등 감시

□ 설치현황 : 북악터널배수지 등 29개소 (총 73대)

□ 점검방법

❍ 상세점검 : 월 1회(CCTV 정상 가동상태 확인점검)

❍ 정밀점검 : 분기 1회(카메라 좌우/상하 동작, 화면확대 기능 시험)

□ 소요예산 : 약 20백만원

□ 용역기간 : 2022.4.1. ~ 2023.3.31

8		무인경비 용역

□ 시행목적

❍ 24시간 긴급출동  체제 구축으로 시설물 보호 및 안정적 아리수 공급

□ 용역대상 : 27개소

❍ 배수지 : 21개소 [불광터널(배)올림터등 21개소]

❍ 올림터 :  6개소 [만리,현행,창천,홍은3,녹신,홍제무인]

□ 주요 용역내용

❍ 출입자 관리 및 외부인 보안구역 침입시 즉시 출동 대처(25분내 출동)

❍ 보안요원의 월 2회 정기 순찰

❍ 방범시스템 정상 작동여부 및 출동경비 서비스 점검

□ 계약현황

❍ 대    상 : 27개소

❍ 기    간 : 2021.7.19. ~ 2024.7.18.(36개월 장기계속단가계약)

❍ 계 약 자 : 씨티에스보안(주) 대표 차순철

❍ 계약금액 : 141,750천원 (‘22년 예산 : 55백만원)

9		아리수올림터·배수지 전기안전관리 대행 용역

□ 시행목적

❍ 올림터·배수지 자가용전기시설의 안전유지관리를 외부 전문업체 기술력과 장비를 활용 안정적으로 시행하여 전기사고 사전 예방

□ 대상시설 (6개소)

❍백련(420㎾),만리(466㎾),불광(313KW),와우산(124㎾),현행(86㎾),증산(287㎾)올림터

□ 업무내용

❍ 전기설비의 공사․유지 및 운용에 관한 업무

❍ 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검

❍ 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 보존

□ 소요예산 : 약 10백만원

□ 용역기간 : 2022.4.1. ~ 2023.3.31

※ 세부 추진계획 별도 수립후 시행

10		전기설비 안전진단 용역

□ 올림터 전기설비 안전진단

❍ 근    거 : 전기설비 안전진단 실시계획 (기전과-910, 2005.9.14)

❍ 진단내용 : 전기설비의 기술기준 적합여부 및 운전상태

❍ 진단주기 : 매년 1회

❍ 진단기관 : 전기안전점검 전문기관

❍ 편성예산 : 8백만원

❍ 진단대상 : 올림터 12개소

※ 세부 추진계획 별도 수립후 시행

11		자동제어 설비 유지관리 용역

□ 목   적

❍ 올림터, 배수지, 증압펌프, 통합정보센터 자동제어설비에 대해 전문

업체의 정기적인 예방점검 활동과 장애발생시 긴급복구

□ 근   거

❍ 상수도제어설비 연간 단가 추진계획(본부장방침 제25호, 2008.2.25)

□ 용역개요

❍ 건    명 : 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속단가계약)

❍ 예 산 액 : 200백만원

❍ 용역기간 : 2022.4.1 ~ 2023.3.31

❍ 용역대상 : 65개소(제어센터1, 올림터12, 증압펌프31, 배수지21)

□ 추진내용

❍ 용역대상설비에 대해 분기 1회 점검실시

❍ 제어반 점검 및 고장설비 보수, 프로그램 백업

❍ 장애발생 긴급복구 등

※ 세부 추진계획 별도 수립후 시행

12		직원 전기안전 및 직무 교육

□ 교육방향

❍ 시설물 안전운영 유지관리 및 감시제어 철저

❍ 긴급상황 발생시 응급대처능력 제고로 기전사고 사전예방

□ 자체교육

❍ 안전관리 교육 : 월 1회(제어실장)

❍ 전문강사 초빙 유지관리기술 습득 교육 : 필요시(본부 및 자체)

❍ 특별교육 : 안전사고 발생 및 본부 지시에 의거 실시

13		돌발사고 긴급복구 계획 (※붙임 1-11,12,13)

□ 사고보고 및 복구반 편성

			총 괄 (시설관리과장)
			복구 반장 (기전팀장)
시 설 복 구			전기안전관리			긴급복구 업체
수 리 반 김 광 모(센터) 이두영, 고동인 권세욱, 김준영 문기두			북악전기안전관리자 전기안전관리대행업체			수,배전반 분야 자동제어 분야 기계설비 분야 전기공사 분야

❍ 사고복구 대책

- 긴급복구자재 및 장비 확보

․ 고장빈도가 높거나 긴급 구입이 곤란한 예비부품은 사전 확보

▷ 기전설비 재료비 예산 : 30백만원 (※기타자재 : 현행가압장 창고)

❍ 유관기관 협조체계 유지

․ 전력 공급계통 사고지원 : 한전(서부,성서지점), 한국전기안전공사

․ 단수 및 복구장비 지원  : 아리수 정수센터(강북, 뚝도, 영등포)

․ 단수지역 홍보지원 : 서대문구청, 마포구청, 은평구청

❍ 분야별 긴급복구업체 지정

․ 기전설비 돌발사고시 인력과 장비를 신속 동원 복구하기 위하여 제작납품업체

또는 전문보수업체를 긴급복구업체로 지정

▷ 긴급복구업체 지정현황 : 별첨[11]

- 비상연락망 정비 및 응급조치 요령 비치

․ 비상연락망 : 별첨[12]

․ 정전 및 사고시 응급조치 요령 : 별첨[13]

붙임 : 1. 기전시설물 현황

1-1. 아리수올림터 시설 현황

1-2. 증압펌프 시설 현황

1-3. 배수지 시설 현황

1-4. 구역유량계 현황

1-5. 중블럭유량계 현황

1-6. 올림터․배수지 유량계 현황

1-7. 전식방지시설 현황

1-8. 전기방식 용어설명

1-9. 재산현황

1-10. CCTV 설치현황

1-11. 긴급복구업체 지정 현황

1-12. 비상연락망

1-13. 정전 및 사고시 응급조치 요령.

2. 안전점검표 및 안전수칙 각1부.

3. UNESCO 도시 물관리 우수인증 평가가이드라인(기전설비분야) 체크리스트 1부. 끝.