문서번호	보존과학과-211
결재일자	2022. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	강성희	박현욱		02/03 김용석
협 조	경영지원부장		代김춘섭
	총무과장		김춘섭
	시설과장		代강혜란
	전시과장		김양균
	유물관리과장		강성희

2021년도 박물관 보존환경관리 종합결과보고

2022. 1.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년도 박물관 보존환경관리 결과보고

우리 박물관 소장유물의 재질별 보존환경 기준에 알맞은 쾌적한 환경을 유지·관리하고 예방보존을 위한 모니터링 및 관리 사항을 종합하여 그 결과를 보고하고자 합니다.

사 업 개 요

Ⅰ

❍ 기    간: 2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31

❍ 대    상: 본관/분관 상설·기획전시실 및 수장고

※ 본관: 정기점검 및 보고, 분관: 기획전 및 분기 점검

❍ 주요내용: 소장유물의 예방보존을 위해 재질별 보존환경기준에 따른

보존환경을 유지하고 손상예방을 위한 모니터링 및 분석

- 온습도모니터링: 전시실·수장고의 데이터로거에 의한 온습도 모니터링(본관)

- 공기질 측정: 전시실·전시진열장 내 공기오염물질 측정 및 제거(본/분관)

- 빛(조도)측정: 전시실 내 조도 및 자외선을 측정하여 재질별 적산조도량 측정(본/분관)

- 생물학적관리: 관내 유해생물관리(IPM), 일반소독, 훈증소독 및 감압훈증고 운영 등(본관)

내용 / 시설명	1수장고	2수장고	3수장고	4수장고	임시수장고	전시실
수장품 재질	가등록유물	금속 등 복합재질	회화, 병풍	지류	신수품 임시보관	서화․토도 금속․목제 등
온도(℃)	20±4	20±4	20±4	20±4	20±4	20~24±2
습도(％RH)	50±5	50±5	55±5	55±5	50±5	15~55±5
조도(lx)	≤150	≤150	≤150	≤50	≤150	≤450
공기산도	중성	중성	중성	중성	중성	중성

❍ 서울역사박물관 보존환경기준

*「서울역사박물관 본·분관 전시수장자료 보존환경기준 재설정 계획」보존과학과-353(2020.3.4.)

**위 기준표는 소장유물 예방보존을 위한 권고사항으로 전시실 내 항온항습과는 다름

세부 추진결과

Ⅱ

□ 온·습도 모니터링

❍ 측정구역: 상설·기증유물·기획전시실, 제1, 2, 3, 4, 임시수장고

❍ 측정기기: 데이터로거: Testo 177-H1, onset HOBO MX1101-01

❍ 수장고·전시실 온습도

< 총  평 >

《수장고》

❖ ’21년 수장고 내 온습도 유지 상태 ⇒ 양호 (연평균: 20.2℃, 53.0%RH)

온 도	습 도

《전시실》

❖ ’21년 전시실 내 온습도 상태 ⇒ 양호 (연평균: 20.7℃, 48.6%RH)

❖ 전시실 전시진열장 내 조습제 설치로 급격한 습도 변화 대비

온 도	습 도

○ 안정적 온습도 보존환경 유지

-  수장고 내 온습도는 박물관 보존환경기준에서 크게 벗어 나지 않는 범위 내에서 유지되며 안정적 상태를 유지

-  전시실은 수장고와는 다른 환경이나, 급격한 온습도 변화 없이 적정한 온도(관람객 기준)와 전시진열장 내 조습제 투입 등 변동을 줄여 소장·전시유물 보존환경 유지에 양호한 상태를 보임

□ 공기질 측정

❍ 측정방법: 간이측정법을 이용한 측정

❍ 측정항목: 공기산도(분기), 포름알데히드(기획전 개최 시)

❍ 측정장치

공기산도	포름알데히드 (저농도)	포름알데히드 (고농도)

❍ 공기산도 측정 결과

측정항목	측정장소	측정시기	측정결과
공기산도	상설전시실(1~4존)	분기별	중성
	기증유물전시실	분기별	중성
	수장고(1~4, 임시수장고)	분기별	중성

❍ 포름알데히드 측정 결과 (기준치: 0.08ppm)

구분	전시명	전시기간	측정치 (ppm)	측정결과
서울역사 박물관	모래섬, 비행장, 빌딩숲 여의도	5.21.~10.11.	0.03	양호
	나무 인형의 비밀 – 체코 마리오네트	6.4.~8.29.	0.04	양호

□ 생물학적 피해 관리

❍ 대    상:	본관 상설·기증·기획전시실, 수장고, 감압훈증고

❍ 관리방법

- 유해생물관리(IPM): 전시실 및 수장고 내 트랩 설치 후, 포획 해충 동정

- 훈증소독: 박물관 내 신수·구입 반출입 유물 등에 대해 감압훈증고 운영

- 일반소독: IPM 포획결과에 따라 전시실, 수장고 영역의 부분 및 방미 소독

❍ 세부추진내용

1) 유해생물관리(IPM) 개요

- 각종 트랩을 사용하여 소장유물에 손상을 줄 수 있는 직·간접 충·균을 모니터링하고 유입경로와 원인 등을 파악하여 생물학적 피해 손상 최소화

- 모니터링 결과를 분석하여 소독 시기와 소독 방법 등을 적용

- 소장 유물 재질별·특성 등을 고려하여 실시

트랩 설치	⇒	트랩 수거/설치	⇒	트랩 포획 종 파악	⇒	분 석
․ 상습 포획 장소 ․ 중요유물 주변		․ 전월 포획수 비교 ․ 30~40일 간격 설치		․ 동정(同定)		․ 피해 예상 구역 파악 ․ 소독 시기와 구역 파악

C-트랩	F-트랩		M-트랩
P-트랩		FM-트랩
※ C-트랩 : 기어다니는 해충 트랩, F-트랩 : 날아다니는 해충 트랩 M-트랩 : 빛(자외선)을 이용 포획(흡입식), P-트랩 : 실외 포획 트랩 FM-트랩 : 낙하균(미생물) 조사

- 트랩 종류와 특징

2) 유해생물관리(IPM) 결과

< 총  평 >

❖ 수장고로 연결되는 지하계단에서 많은 수(46%)의 해충 포획

-   직접가해해충 (다듬이벌레목), 간접가해해충(파리목)가 전체 86%

(보라색 구간)

장소별 포획률(46%)	해충 목별 포획률 (86%)

❖ 정기소독 2회(7.2, 12.5) 실시하고 수장고 연결 지하계단에서 해충의     계속된 증가에 따라 추가 연막훈증 실시 (11.2)

❖ 2회 추가 소독실시 이후 감소하고 있으며 지속적 모니터링 중     -   수장고 온습도 상황과 계절적 요인 등 종합적 검토

2) 일반소독 실시 (정기소독: 2회)

전시실 소독	수장고 소독	수장고 내 초미립자 살포

3) 피복훈증소독 실시 (7.7.~ 7.13.)

- 대상: 한국손교자복자수녀회 기증유물

대상 기증유물 적재	간열기회가에 의한 약제 주입	완료 후 잔류가스 점검

4) 연막소독 실시 (수장고 연결 지하 계단)

연막소독제 설치	연막소독제 살포	임시수장고

5) 감압훈증소독 (감압훈증고 운영)

- 신수·반입·반납 유물의 수장고 반출입 시 실시

- 연도별 감압훈증고 운영 횟수 및 처리 점수

연 도	2017	2018	2019	2020	2021	비고
감압훈증고 운영 횟수	36	46	35	33	40
처리 점수	4,406건 12,306점	4,293건 17,873점	2,826건 26,175점	3,534건 6,710점	2,790건 7,077점

- 감압훈증고 정기점검 실시: 11.23.~11.25.(연1회)

배기 카운터 교체	활성탄 흡착조 교체	투약장치 니들밸브 교체

□ 조명관리

❍ 대    상 : 본관 상설 및 기획전시실

❍ 관리방법 : 각 전시진열장 내 전시유물의 조도를 측정하고 재질별 적산조도량 계산 및 재질별 권고 수치 적용하여 조도 조정

구분	전시명	측정일시	측정결과
서울역사박물관 (본관)	모래섬, 비행장, 빌딩숲 여의도	5.27.	각 재질별 보존환경 기준에 따름
	나무 인형의 비밀-체코 마리오네트	6.1.
	상설전시실 1존 (개편 후)	8.23.

소요예산

Ⅲ

예산과목	사 업 명	지출금액 (천원)
201-01 사무관리비	박물관 유해생물관리 (IPM)	20,330
	감압훈증고 정기점검 및 훈증제 구입	9,581
	기증유물 피복훈증	3,883
	데이터로거 수리비	936
	본분관 수장고 연막훈증소독비	9.570
206-01 재료비	자외선 측정 시스템	8,800
405-01 자산및물품취득비	보존환경점검용 시험지 등 구입	9,548
합 계		62,648

평가 및 대책

IV

□ 전시실·수장고 온습도관리

❍ 쾌적한 전시관람환경 조성과 전시유물의 보존을 위해 전시실 온도를 연간 20~26℃이하 로 유지 관리 → 양호

❍ 전시진열장 내 전시유물은 재질별 특성과 진열장 체적을 고려, 적합한 조습제 설치로 급격한 습도변화 등에 대비

❍ 수장고 전체(1~4수장고) 큰 변동 없이 기준 내에서 양호 유지 (연평균: 20.7℃, 48.6%RH)

❍ 본/분관 온습도 모니터링은 개별 실시하고 모니터링 데이터 공유로 데이터 수집으로 인한 시간 단축

□ 생물학적 관리

❍ 관내 반입 유물에 대한 철저한 훈증소독으로 생물학적 피해 예방

❍ 지속적인 IPM 모니터링 실시로 전시실 및 수장고 내 유해해충 관내 유입 및 확산 억제

❍ 전반적 습도 상승에 따른 미세 곤충 (먼지다듬이 벌레 등) 증가

→ 지속적 IPM 모니터링을 통해 발생 구역 파악과 증가 억제

□ 조명(빛) 측정

❍ 각 전시진열장 내 유물 재질에 따라 적정 조도 조정 및 장기 전시유물 교체 전시

❍ 본/분관 기획전 개최 시, 전시유물 재질에 따른 적정 조도 모니터링

❍ 2, 3, 4존 개편 공사에 따른 공사 완료 후 적정 조도 조정 실시

□ 공기질 측정

❍ 기획전 공사 사용 목질상 제품의 사용을 줄여 공기오염물질 배출 저감

- 전시공사에 사용되는 자재는 가능한 환경부 고시 친환경제품 사용

❍ 기획·특별전 개막 전, 공기오염물질 측정 및 제거

❍ 실내 온도가 높은 여름철 전시 공사 시, 공조에 의한 배기 및 환기 철저.끝.