투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’21.01. 28.(금)~02. 03.(목)〕

□ 직원 근무 현황[02. 03.(목)] : 12명(안내 3, 청소 3, 경비 1, 정비 2, 연구원 3)

연 가	병 가	반 가	특별휴가	대체휴무
1명 (김용철)	-	-	-	-

○ 02. 02.(수) : 5명(안내 1, 청소 2, 경비 1, 정비 1)

○ 02. 01.(화) : 5명(안내 1, 청소 2, 경비 1, 정비 1)

○ 01. 31.(월) : 6명(안내 2, 청소 2, 경비 1, 정비 1)

○ 01. 30.(일) : 5명(안내 1, 청소 1, 경비 1, 정비 1, 연구원 1)

○ 01. 29.(토) : 7명(안내 2, 청소 2, 경비 1, 정비 1, 연구원 1)

□ 관람객 일일보고 현황[01. 28.(금) ~ 02. 02.(수)]

구 분	01. 28.（금）	01. 29.（토）	01. 30.（일）	01. 31.（월)	02. 01.（화）	02. 02.（수)
관람객	57	123	159	107	82	124

※ 거리두기 강화(‘21.12.18. ~ ’22.02.06.)

□ 시설관리 현황[01. 28.(금) ~ 02. 02.(수)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 ****, ****	오후근무 ***** ****
시 설 경 비 (01. 28.~ 02. 02.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 수선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 - 전동골목길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·화물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (01. 28.)	기계실 냉온수펌프(1, 예비, 2호기) 압력계 앵글밸브 개폐여부 점검 - 고압용(25k) 싸이폰 앵글밸브 작동 점검 및 냉온수펌프 소음상태 체크 2.. 사무실 PC수리 – 전원공급장치 및 메인보드 내부회로 점검 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 20% 개방 가동
시설정비 (01. 29.)	1. 공조 흡입,토출 덕트연결구 이상점검 2. CCTV 서버경보 – 펌웨어시스템 업데이트 3. PC 전원계통 점검 및 보수 – 메인보드 핀고정접착 및 전원PCB 교체설치 4. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 20% 개방 가동
시설정비 (01. 30.)	1. 전시관 내 시설물 이상유무 점검 - 전시관(A, B동) 창고, PS실, TPS실, EPS실 배관 및 천장 누수상태 점검 - 기계실 냉온수기, 냉온수펌프, 기수분리기, 급수펌프 작동상태 점검 2. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 20% 개방 가동
시설정비 (01. 31.)	1. 전기설비점검 - 전기실, 수배전큐비클, 각 분전함, 사무실 - 배전 모선접속부(1차), 전기보호설비(SPD,변류기,FUSE,보호계전기) 접지, 과전류사용 전열라인 부하여부, 미점등 조명체크 2. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동
시설정비 (02. 01.)	기획전시실 화신백화점 프로젝트 영상 에러발생 : 디스플레이 복구작업(NS미디어) 지하저수조 위생 점검일지 작성 및 점검 - 저수조 본체의 상태점검 : 균열, 누수, 배수관 등의 접합부분 방수상태 체크 - 저수조 내부에 오물, 붉은 녹 등의 침식물, 내부구조물의 오염상태 체크 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 20% 개방 가동
시설정비 (02. 02.)	1. 계전기 및 접촉기 소켓베이스 접촉상태 확인 - 위치 : 전기실 및 공조실 , - 대상 : EOCR, MC, Relay 2. 주펌프 MCC제어반 EOCR 및 마그네틱 저항점검 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동
특이사항	********* 1월 28일 11시 28분, “NS미디어”, 1명, 전시관 영상장비 점검 1월 29일 14시 40분, “NS미디어”, 1명, 전시관 영상장비 점검 2월 01일 12시, “NS미디어”, 1명, 전시관 영상장비 점검

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(01. 28.∼02. 02.) 6부.

2. 휴가원 1부. 끝.

주무관	박경희		도시유적전시과장	02/03 이승헌
협조자
시행	도시유적전시과-416	(		)	접수		(		)
우	01849	서울특별시 노원구 동일로174길 27 (공릉동) 서울생활사박물관	/
전화	02-3399-2961	/전송	02-977-2950	/		/	부분공개(6)