문서번호	시설운영과-917
결재일자	2022. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
최혜진		배효성	02/08 한정훈
협조

2022년 서울식물원 조경시설물 유지관리 계획

2022. 2.

서울식물원

(시설운영과)

2022년 서울식물원 조경시설물 유지관리 계획

서울식물원 조경시설물에 대한 유지관리 계획을 수립하여 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진방향

□ 정기(수시) 점검을 통한 시민불편 및 안전사고 사전 차단

□ 자체보수가 불가능할 경우 전문업체 의뢰 및 시설공사 반영

Ⅱ		추진개요

□ 추진기간 : 2022. 1. ~ 12.

□ 추진내용 : 조경시설물 점검 및 보수정비

□ 추진대상

○ 휴양시설 : 등의자, 퍼걸러, 야외테이블 등 5종 412개소

○ 운동시설 : 야외운동기구 2개소 10대

○ 유희시설 : 어린이놀이공간 2개소 830㎡

○ 안내시설 : 종합·시설·방향 안내판 등 4종 66개소

□ 관리인원 : 시설운영과 담당, 시설관리 기동반

※ 현장기동반 : 기간제근로자 6명(건축·토목·조경 통합 관리인력)
□ 예산현황 : 470백만원

○ 사무관리비 : 10백만원(작업도구 등 소모품 구매)

○ 공공운영비 : 44백만원(조경시설물 유지관리 및 모래소독 용역)

○ 재료비 : 16백만원(관리자재 구매)

○ 시설비 : 400백만원

- 산책로변 그늘목 식재(300백만원)

- 서울식물원 인접부지(서남물재생센터) 경관개선(100백만원)

Ⅲ		주요시설물 현황

□ 휴양시설

(단위 : 개소)

구분	등의자	야외 테이블	퍼걸러	그늘막	그네의자	비고
계	361	23	21	3	4
열린숲	139	8	10	-	-
호수원	129	3(고정형)	8	3	4
습지원	36	12	3	-	-
주제원	57	-	-	-	-

□ 운동시설

구분	코오롱타워 앞	LG아트센터 앞	비고
열린숲	온몸근육풀기 등 4대	등허리운동 등 6대

□ 유희시설

구분	숲문화학교 앞 놀이터 (시설번호 565768)	호수공원 앞 놀이터 (시설번호 565770)	비고
면적	415㎡	415㎡
표면재	고무칩	모래
놀이기구	조합놀이대 등 4개	모래놀이대 등 5개
정기시설검사	2020.10.29.	2020.10.29.	2년 유효 (합격일자 기준)

※ ’18.10.31.설치검사/ ‘어린이놀이시설 안전관리시스템(행정안전부)’ 변경사항 등록

□ 안내시설

(단위 : 개소)

구분	공원명	종합	시설	방향	비고
계	6	16	21	23
열린숲	4	7	8	8
호수원	2	4	13	8
습지원	-	5	-	5
주제원	-	-	-	2

Ⅳ		세부 추진계획

□ 휴양·운동시설

○ 정기(수시) 점검 및 훼손사항 발생 시 안내 후 신속 보수

○ 이용객 접촉 시설물에 대한 오염물 제거

○ 야외테이블 등 비고정 시설물에 대하여 이용도 및 계절요인을 고려한 유동적 배치

○ 코로나19 관련, 사회적 거리두기 지침에 따라 즉각 대응 조치

- ’21.11.1.부터 사회적 거리두기 개편에 따른 모든 공원시설 개방

(정부 ‘단계적 일상회복 이행계획’ 발표,’21.10.25./

공원녹지정책과-14692호,’21.10.27.)

- 등의자, 운동기구 등 밀집우려시설 거리두기(최소 1m) 안내 유지

□ 유희시설

○ 안전관리(어린이놀이시설 안전관리법 제12조)

구분	내용
설치검사	- 신규 및 보수 시 시설물 인수 전 설치검사 합격 여부 확인 - 반드시 합격증 확인 후 놀이터 개방 ※ 일부 보수 시에도 검사
정기시설검사	- 설치검사를 받은 시설에 대하여 2년에 1회 이상 검사 실시 - 설치검사 또는 정기시설검사 유효기간 만료 1개월 전 검사 의뢰
안전점검	- 월 1회 이상 자체 육안 또는 점검기구를 이용하여 조사 - 점검결과 위해를 끼칠 수 있다고 판단되면 이용 금지와 1개월 내 안전진단 의뢰
기 타	- 합격의 표시, 검사불합격 시 시설 이용금지 - 담당자 안전교육 이수(2년에 1회 이상, 담당자 변경 시 3개월 이내), 보험가입 등

※ ’21.3.19. 안전관리자 안전교육 이수 완료/ ’22.9월 중 정기시설검사 의뢰 예정

○ 환경보건 위해성 관리(환경보건법 제23조)

구분	내용
확인검사	- 신규 설치 및 보수 시 어린이활동공간 환경안전관리기준 확인검사 - 확인검사 부적합 시 시설이용 금지 ※ 일부 보수 시에도 검사
부식·노후화	- 시설물에 녹이 슬거나 금이 가거나, 도료 등이 벗겨졌는지 확인

구분

내용

도료·마감재

- 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하

- 납은 질량분율로 0.06% 이하

방부목재

- 사용금지된 목재방부제 사용 여부

- 사용금지 방부제 : A-1, A-2, CCA-1, CCA-2, CCA-3, CCFZ, CCB

모래

- 기생충(란) 불검출

- 중금속 기준치 이하

함량기준	납(Pb)	카드뮴(Cd)	6가크롬	수은(Hg)	비소(As)
mg/kg	200이하	4이하	5이하	4이하	25이하

합성고무 바닥재

- 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬의 합은 질량분율로 0.1% 이하

- 폼알데하이드 방산량이 75mg/kg 이하

※ ’21년 모래 검사결과 : 기생충(란)-불검출/ 중금속-접합(기준치 이하)

○ 모래놀이공간 위생관리(서울시 공원내 모래놀이공간 관리기준)

구분	내용	관리기준
일상관리	- 쓰레기 청소 - 동물 배설물 제거	1회 이상/일 1회 이상/일
소독관리	- 일광소독(모래 뒤집기 등) - 전문장비 소독(오존수 및 고온스팀)	2회 이상/주 4회 이상/연
모래검사	- 기생충란 검사 - 중금속 검사	2회/연 1회/연
모래관리 안내표시 등	- 모래놀이공간에 모래관리 내용 표시 - 보도자료, 구소식지 등에 모래관리 홍보	모든 모래공간 1회 이상/연

※ 서울시 공원내 모래놀이공간 관리기준 개선(공원녹지정책과-10504호,’17.6.20.)

※「사회적 거리두기」지침 상 도시공원내 놀이시설은 다중이용시설로 공원내 체육시설 기준으로 관리,             코로나19 장기화 대비 모래놀이공간을 포함한 놀이시설 소독·방역 시행

⇒ 모래에서 놀이시설 전체로 확대(일상관리/매일~주2회)

(공원녹지정책과-1554호,’21.1.28./ 500호,’22.1.12.)

☞ 검사 및 교육 기관

· 설치/정기시설 : 어린이놀이시설 안전검사기관

· 기생충란(5,9월) : 서울시보건환경연구원 전량 의뢰(동물위생시험소)

· 중금속(10월) : 서울시보건환경연구원 지정량 의뢰(물환경연구부)

※ 서울식물원은 내부 검사기관에 의뢰 예정

· 안전교육 : 어린이놀이시설 안전관리 지원기관

□ 안내시설

○ 수시(정기) 점검 및 훼손사항 즉시 보수

○ 정보변경 사항에 대한 표기 반영

○ 시설개선 필요 시 서울시 도시공원 안내체계 개선 매뉴얼, 공원시설 색채 디자인 가이드라인 등 적용

Ⅴ		추진일정

□ 시설 점검 및 검사

○ ’22. 1. ~ 12. : 조경시설 자체점검 및 놀이시설 정기점검(1회/월)

○ ’22. 5./9. : 모래 기생충(란) 검사 의뢰(2회/연)

○ ’22. 9. : 놀이시설 정기시설검사 의뢰(2년 유효)

○ ’22. 10. : 모래 중금속 검사 의뢰(1회/연)

□ 주요사업 추진

○ ’22. 2. ~ 11. : 산책로변 그늘목 식재사업

○ ’22. 2. ~ 12. : 인접부지(서남물재생센터) 경관개선

○ ’22. 4. ~ 10. : 어린이놀이시설 모래소독 용역(4회/연)

붙임 : 1. 조경시설 점검표(양식) 1부.

2. 어린이놀이시설 안전점검실시대장 등(양식) 1부.  끝.