투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’22.02.09(수)〕

□ 직원 근무 현황[02. 09.(수)] : 12명(안내 2, 청소 3, 경비 2, 정비 2, 연구원 3)

연 가	조퇴	반 가	공가	외출
-	-	-	1명 (최주현 – 백신접종 오후반가)	1명 (김금숙- 1시간)

□ 관람객 일일보고 현황[02. 08.(화)] : 54명

※ 거리두기 강화(‘21.12.18. ~ ’22.2.20.)

□ 시설관리 현황[02. 08.(화)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 **********	오후근무 **********
시 설 경 비 (02. 08.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 금선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 -전동골금길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·금물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (02. 08.)	1. 코로나 바이러스19 방역실시 : 한국환경 2. 배선, 누전차단기 정상동작 점검(월간) - 대상 : 배분전 판넬 MCCB 분기 ELB (LBI-A, LBI-AR, LBI-C, LBI-B, LE-BIB) - 내용 : 누전감지작동, 교체대상조사, 분전과열라인, 전선연결도체부위 재조임 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동
특이사항	********* 08:00, “한국환경”, 2명, 전시관 방역실시 09:50, “동건샘물”, 1명, 생수납품(8통)

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(02. 08.) 1부.

2. 휴가원 2부. 끝.

주무관	박경희		도시유적전시과장	02/09 이승헌
협조자
시행	도시유적전시과-482	(		)	접수		(		)
우	01849	서울특별시 노원구 동일로174길 27 (공릉동) 서울생활사박물관	/
전화	02-3399-2961	/전송	02-977-2950	/		/	부분공개(6)