등록번호	도로시설과-1327		주무관		도로관리팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2022.2.9.
			류혜림		권익생		김규엽		전결 02/09 유철호
결재일자	2022.2.9.
공개구분	대시민공개
			협조	주무관		김태헌
2022년 설날 대비 관내 도로 및 도로시설물 안전점검 결과 보고
생활도시친화국 (도로시설과)

2022년 설날 대비

관내 도로 및 도로시설물 안전점검 결과 보고

2022년 설날 대비 관내 도로 및 도로시설물에 대한 안전점검을 완료하고 지적사항에 대한 신속한 조치를 통해 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

□ 재난 및 안전관리기본법 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)

□ 급경사지 재해예방에 관한 법률 제5조(급경사지에 대한 안전점검)

□ ’22년 설날 종합대책 분야별 세부추진계획 제출요청

(기획조정과-14976, 2021.12.21.)

□ 2022년 설날 대비 관내 도로 및 도로시설물 안전점검 계획

(도로시설과-14022,2021.12.27.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : ’22. 1. 3.(월) ∼ 2. 3.(목)

□ 점검인원 : 도로관리팀장 외 7명

□ 점검대상 : 관내 도로 및 도로시설물

○ 도로시설물 현황

구 분	계	지하차도	보도육교	인공데크	방음벽	지하보도	도로사면
개 소	74	1	2	4	6	13	48

□ 점검방법 : 도보 및 차량 순찰을 통한 육안점검

□ 점검내용 : 도로파손, 시설물 균열·침하·전도·붕괴 등 안전사고 위험요인

□ 중점 점검사항

○ 도  로 : 포트홀, 침하, 동공, 소성변형 등

○ 도로시설물

- 지하차도 : 누수, 벽체 균열, 배수로, 바닥 포장면 상태 등

- 보도육교 : 도장, 구조물 처짐, 계단 및 안전난간 상태 등

- 인공데크 : 도장, 처짐, 균열 등 전반적인 시설물 상태

- 방 음 벽 : 도장, 방음판 파손, 콘크리트 균열 등

- 지하보도 : 누수, 벽체 균열, 바닥면 상태 등

- 도로사면

· 옹 벽 : 배부름, 균열, 침하, 배수공 상태 등

· 절개지(급경사지) : 배수로 상태, 낙석방지망 등 안전시설 상태 등

○ 보  도 : 보행자가 많은 구간의 보도블록 파손, 요철 등

Ⅲ		점검결과

□ 점검결과

구 분	점검결과
	계	이상없음	현장시정	보수보강	정밀점검용역
개소	74	66	-	7	1

□ 지적사항 및 조치계획

연번	시설물명	점검결과	조치계획
1	진양상가 인공데크	구조물(보, 슬래브 등) 누수 및 강재 부식, 배수시설 정비 필요	세운상가군 재생사업 공공공간 조성사업 2단계 공사 진행 중
2	신성상가 인공데크	구조물(보, 슬래브 등) 누수 및 강재 부식, 배수시설 정비 필요	세운상가군 재생사업 공공공간 조성사업 2단계 공사 진행 중

연번	시설물명	점검결과	조치계획
3	대림상가 인공데크	구조물(보, 슬래브 등) 누수 및 강재 부식, 균열, 백태 다수 발견	市 도시기반시설본부 건축부에서 보강공사 추진 중
4	청계상가 인공데크	구조물(보, 슬래브 등) 누수 및 강재 부식, 균열, 백태 다수 발견	市 도시기반시설본부 건축부에서 보강공사 추진 중
5	남산1호터널 입구 방음벽	방음벽 기초 전반적 균열, 방음벽 지주용 너트 망실 등 발견	도로시설물 유지보수공사(연간단가)를 통해 보수 예정
6	중앙우체국 앞 지하보도	누수에 의한 벽체 도장 변색, 들뜸 및 탈락 발견	도로시설물 유지보수공사(연간단가)를 통해 보수 예정
7	서울역 우체국 앞 지하보도	계단 좌우 양측 외장재, 내부 벽체 균열, 탈락 발견	※ 2022년 별도 보수 예정
8	버티고개 (중구→용산) 옹벽	옹벽 우각부 벽체 누수 발견	※ 2022년 정밀안전점검 용역 실시 예정

Ⅳ		행정사항

□ 안전 점검내용 입력

○ FMS, NDMS 등 전산시스템에 점검내용 입력

Ⅴ		향후계획

□ 향후 2022년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 착공 시, 위 지적사항에 대해 작업지시하여 신속히 보수 실시

붙 임 : 안전점검 사진대지 1부.  끝.