문서번호	수도자재관리센터-1935
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		계량기관리팀장	소장
김진종		최성진	02/11 박희복
협조

2022년 수도계량기 구매시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

수도자재관리센터

2022년 수도계량기 구매시행 계획

『2022년 수도계량기 구매 계획』을 시행하여 신설, 만기 및 고장 교체에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 방 향

□ 관련 근거

○ 계량에 관한 법률 제24조(재검정) 및 같은 법 시행령 제22조(재검정 대상 등)

○ 서울시 수도자재관리규칙 제5조 제2항(자재사용 계획의 수립)

○ 2022년 수도계량기 구매 계획(계측관리과-728, 2022.1.25. 본부장 방침)

□ 우수품질의 수도계량기 구매

○ 철저한 납품검사 및 하자관리를 통한 우수제품 납품 유도

□ 구매 환경변화에 따른 기능성 강화 수도계량기 강화

○ 무연황동, 역류방지용, 동파안전, 스마트 원격검침 계량기 등

□ 검사설비 현대화사업 추진에 따른 계량기 조기구매 완료

○ 검사설비 제작구매(‘22.3~10.), 검사설비 철거 및 설치(‘22.11.~)

Ⅱ		현 황

□ 수도계량기 설치 현황(‘21.12월말 기준)

(단위 : 개)

합 계	구 경
	***	***	***	***	***	***	******
2,230,000	*********	*******	******	******	******	******	******

□ 수도계량기 구매 실적(최근 3년)

(단위 : 개)

년도	구분	합계	일반		스마트		녹색기술 (소형)	역류방지 (소형)	동파안전 (소형)
			소형	대형	소형	대형
2021	수량	*******	******	*	******	*****	******	******	******
	금액	*****	*****	*	*****	*****	***	*****	***
2020	수량	*******	*******	***	******	*****	*******	*	******
	금액	******	******	***	*****	***	*****	*	***
2019	수량	*******	*******	*****	***	***	******	*	******
	금액	******	*****	***	**	***	***	*	***

Ⅲ		‘22년 구매계획

□ 구매 개요

○ 구 매 량 : ********

○ 소요예산 : ********

○ 구매기간 : 2022. 2. ~ 2022. 10.(‘22.10월까지 납품검사 완료)

※ 검사설비 현대화 계획 추진을 위하여 조기 발주 및 검사 완료

○ 구매방법 : 조달구매(동파안전 수도계량기는 지명입찰로 구매)

○ 구매 기관 : 수도자재관리센터

○ 예산과목 : 수도계량기교체, 수선유지교체비, 급수계량기교체비

□ 세부 구매 계획

○ 구매 대상 수도계량기 공통 기준

- ｢계량에 관한 법률｣에 의한 형식승인 검정을 받은 제품

- ｢수도법｣에 따른 위생안전기준(KC)을 받은 제품

- ｢환경기술지원법｣에 따른 환경표지인증을 받은 제품

- 수도계량기의 재질이 황동일 경우 무연(납 함량 0.25%이하)인 제품

○ 기능별 세부 계획

합 계		무연황동				스마트(원격)
		소 계	기계식일반	동파안전	역류방지	소 계	무연황동	주철(대형)
수 량 (개)	*******	*******	******	******	*******	*****	*****	*****
금 액 (백만원)	*****	*****	*****	***	*****	*****	***	*****
구매 방법			조달구매	지명입찰	조달구매		조달구매	조달구매

※ ’21년부터 조달 등록품목에서 제외된 동파안전 계량기는 공개입찰(조달등록 시 조달구매 시행)

※ 녹색건축물에 사용될 대형 수도계량기는 스테인리스 재질의 제품 구매

○ 수도계량기용 소형 유니온(동관이음쇠) 구매는 수도계량기 구매수량과 동일하게구매하거나 조금 더 여유있게 구매.

○ 구매 방법 : 조달구매

- 업체 선정 기준 : “다수공급자계약 2단계 경쟁(표준평가방법 Ⅳ, B형)

□ 선호도평가 적용기준

선호도 평가 항목		평가 점수	적용기간	적용 구경
하자처리, 부당이익 환수, 교체요청 등 미 이행 업체		3.0점	이행완료시까지	전체 구경
내구성 검사, 역류방지·압력손실 성능시험 미실시(부적합) 업체		3.0점	적합 통지까지	해당 구경
하자율 (%)	0.40% 이하	5.0점	발주 공고일 기준 하자 심사위원회에서 가장 최근 심사된 업체별 평균 하자율	전체 구경
	0.40% 초과~0.60% 이하	4.5점
	0.60% 초과~0.80% 이하	4.0점
	0.80% 초과~1.00% 이하	3.5점
	1.00% 초과	3.0점

□ 내구성 검사

· 수행기관 : 수도자재관리센터

· 검사기간 : 수도자재관리센터의 계획에 따라 연중 1회 실시

· 검사방법 : “수도미터 기술기준”에 따름

· 유효기간 : 검사합격일로부터 3년

(매년 12월말 기준 가장 최근 하자율이 0.2%이하일 경우 1년 자동연장)

· ‘22년 내구성검사 적합업체 : 30개 업체【붙임 1】

(소형 : 24개 업체, 대형 : 6개 업체)

□ 역류방지시험 및 압력손실시험

· 수행기관 : 물연구원(‘23년부터 수도자재관리센터 시행)

· 검사기간 : 물연구원 자체 계획에 따라 연중 1회 실시

· 검사방법 : “상하수도협회 단체표준(KWWA B200)”에 따름

· ‘22년 역류방지형시험 적합업체 : 23개 업체【붙임 2】

Ⅳ		납품검사 및 하자관리

□ 납품검사

○ 검사기관 : 수도자재관리센터, 서울물연구원, 공인기관

○ 검사내용

구 분	자체 검사	공인기관 검사
검사항목	카운터 작동상태 검사, 육안검사,오차 검사, 내압검사,재질성분검사(대형 수도계량기 제외) : 모든 수도계량기(수도자재관리센터)	용출시험 및 재질성분시험 (대형 수도계량기 제외)
	프로토콜 호환시험·유선데이터 전송시험· 배터리 소모전력측정시험·방수시험 : 서울물연구원(디지털 수도계량기)
	역류방지시험 및 압력손실시험 : 서울물연구원(서울형 역류방지용 수도계량기)
	중간검사 및 납품검사 : 서울물연구원(동파안전 수도계량기)
검사방법	대형 : 전수검사 소형 : 샘플링검사(KS Q ISO 2859-1)	공인기관 시험의뢰
판정기준	불합격 판정개수 미만이면 불합격품만 대체납품, 이상이면 전량 반품	재질 또는 용출시험 중 하나 라도 기준 초과시 전량 반품

□ 하자관리

○ 검사기관 : 수도자재관리센터

○ 검사시기 : 매 분기별 실시(하자 철거 수량에 따라 조정)

○ 하자검사 : 하자보증기간(일반 2년, 동파기능 4년)이내 철거된 계량기를 하자심사위원회(업체 입회)에서 결정

○ 하자처리 : ‘22년 변상대금표에 따라 구경별 계량기 대금 및 교체비용 현금 변상

○ 기타 : 구매 시 업체별 하자율을 업체선정을 위한 선호도평가와 내구성 검사 유효기간에 적용하여 우수 제품 납품 유도

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2022. 2. : 제조업체에 구매계획 안내(서면)

○ ‘22년 구매 예정량 및 형식, 구매방법 등

□ 2022. 2. : 수도계량기 구매 시행(1차)

○ 2022년(디지털) 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

: *********************************************

○ 2022년(기계식일반) 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

: ************************************************

※ 2차 구매 시행은 수도계량기 수급 및 보관장소등을 고려하여 필요시

수시로 구매시행

□ 2022년 수도계량기 구매발주 및 납품일정

계량기형식	월 추진내용	1	2			3		4		5	6		7		8		9		10		11	12
일반(무연)	발주 및 계약
	계량기 제작
	납품 및 검수
역류방지용	발주 및 계약
	계량기 제작
	납품 및 검수
디 지 털	발주 및 계약
	계량기 제작
	납품 및 검수
동파안전	계약의뢰
	계량기 제작
	납품 및 검수

붙임: 1. 2022년 수도계량기 구매계획(계측관리과) 1부.

2. 내구성 시험 적합업체 현황 1부.

3. 서울형 역류방지용 계량기 성능시험 통과업체 현황 1부.

4. 동파안전 수도계량기 성능시험 통과업체 현황 1부.  끝.