문서번호	시설보수과-1135
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		오재영	02/15 김용제
협 조

‘22년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강서도로사업소

시설보수과

’22년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

해빙기대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 시민불편 및 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 온 힘을 다하고자 함

Ⅰ		추진근거

■ 도로시설과-1496(2022.2.10) : 2022년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행

■ 도로시설과-1495(2022.2.10.) : 2022년 도로시설물 안전점검 시행계획

■ 추진기간 : 2022.2.14. (월) ~ 3.14. (월)(4주간)

■ 대상 시설물 현황 (시설보수과 65개 시설물)

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9	-
3종	17	1	1	1	-	11	3
법정외	19	14	2	3	-	-	-

Ⅱ		안전점검 계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 강연홍, 시설6급 최선보, 외부전문가
2 조	시설7급 김규춘, 시설7급 최재영, 외부전문가

■ 점검방법

시설물 관리 주체별 점검계획에 의거 점검업무 수행

전체 시설물 65개 중 18개 시설물은〔1종 7개, 2종 교량 11개, 3종 및 법정외 시설물(C등급 이하) 1개(중복)〕 시설안전자문단(주치의) 활용하여 반드시 점검하고 나머지 46개 시설물도 편성 조에 맞춰 점검 시행

구 분	시설안전자문단(주치의) 활용 점검대상 시설
1종 시설물 (7개)	서부트럭터미널앞지하,외발산지하,궁동터널,작동터널, 생태터널,범박터널, 도림천복개(좌안)
2종 교량 (11개)	목동교,고척교,오목교,서울교,여의2교,오금교,개봉고가, 가리봉철도고가,개봉철도고가,영등포R IC, 공단 IC
3종 및 법정외 C등급(1개)	개봉철도고가(중복)

■ 담당자별 시설물 현황 : 직원 4명, 시설안전자문단 18명

성 명	외 부 전문가	담 당 시 설 물
강연홍 (16개)	***	성산지하차도(3종․B), 선유교(법외․B), 염창IC하부복개(3종․B). 화곡고가(법외․B)
	***	목동교(2종․B), 목동교서측지하차도(3종․B), 여의2교(2종․B),노들길지하차도(3종․B)
	***	시흥IC(3종․B), 신월IC(법외․B), 등촌지하차도(2종․B), 광복교(법외․B),
	***	작동터널(1종․B), 가족길교(법외․A), 여의하류2교(법외․A), 국회앞지하차도(2종․B)
최선보 (17개)	***	궁동터널(1종․B), 광명교(법외․B), 개화교(법외․B), 개화천복개(3종․B)
	***	고척교(2종․B), 오목교서측지하차도(3종․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B)
	***	생태터널(1종․B) 서울교(2종․B), 서울교접속지하차도(3종․B)
	***	개봉고가(2종․B), 개봉교(법외․B), 개봉지하차도(2종․B)
	***	범박터널(1종 A), 역곡천교(법외, B), 신정교접속교(법외, B)
김규춘 (16개)	***	도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(3종․B), 도림교(법외․B)
	***	개봉철도고가(2종․D), 오류IC(법외․B), 구로역지하차도(3종․B), 구로지하차도(2종․B)
	***	오목교(2종․B), 오목교동측지하차도(3종․A), 오목지하차도(2종․B)
	***	오금교(2종․B), 오금교접속지하차도(3종․B), 오금지하차도(2종․B)
	***	가리봉철도고가(2종․B), 공단IC(2종,B), 신도림지하차도(2종․B)
최재영 (16)	***	영등포R-IC(2종․B), 여의2지하(법외․B), 여의하류지하(법외․B), 구로1교(법외․B)
	***	오류철도고가(3종․C), 가마산지하차도(2종․B), 가마산고가(법외․B), 행주IC(법외․B)
	***	외발산지하차도(1종․B), 화곡터널(2종․ B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B)
	***	서부트럭터미널앞지하차도(1종․B), 고척2지하차도(3종․B), 개화램프B교(법외․A), 개화IC(법외․B)

■ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 해빙기 동결융해 등으로 인한 취약 시설물 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 시설물 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물 (교량, 고가, 입체교차, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 - 기타 도로부속물 파손 등

■ 점검결과 조치계획

점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수

구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅲ		행정사항

■ 점검조별 시설안전자문단과 점검일정 협의 확정

■ 조치기간 : 2022.1.5.(수) ~ 2022.1.20.(목)

■ 조치계획

○ 지적사항은 즉시 보수하여 설날전 조치완료 원칙

○ 즉시 보수조치가 어려운 사항은 별도 보수계획 수립, 이상여부 수시 확인

○ 구조안전에 영향을 주는 사항은 별도의 보강 정비계획을 수립 추진

■ 조치결과(정비계획)을 ’22.3.15.(화)한 도로시설과로 제출 (붙임 1,2)

■ 해빙기대비 점검결과를 시설물별 담당별 순찰보고서 작성 (붙임 3)

■ 외부전문가(시설안전자문위원) 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/회 (18명 시행시 3,600,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과)

도로시설관리,도로시설물운영,도로시설물 안전자문단운영,일반운영비,사무관리비

붙임  1. 도로시설물 안전점검 보고서(양식1) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표(양식2) 1부.

3. 부재별 점검사항 1부.  끝.