“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	영등포2정수장 적정 생산량 진단을 위한 풀부하 가동 실험 참여 요청

1. 생산관리과-1438(’22.2.14)호와 관련임  ※풀부하 시험 관련 관계자 회의 2.9시행

2. 영등포2정수장 하절기 추가 생산량 확보 등을 위한 생산량 진단을 위한 풀부하          가동 실험을 아래와 같이 실시하코자 하오니 참여 및 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 시설개선 내용

- 영등포2정수장 안트라사이트409㎥ 철거 : 공정 운영수두(60cm)확보 완료 (~‘22.1월)

○ 풀부하 운전 추진계획

- 실험일시 : ‘22. 2. 22(화) 07시 ~ 18시   ※ 세부일정 및 단계별 추진 계획 별첨

- 실험목적 : 시설개선에 따른 영등포2정수장 안정적 최대생산 가능량 진단

- 참여부서 : 생산부(생산관리과, 기술진단과), 물연구원(수처리과), 급수부(배수과)

※ 협조부서 : 남부수도사업소, 강서수도사업소 (배수지 수위관리 및 수질 모니터링)

- 실험방법 : 2정수장 생산량 단계적 증대시 침전지, 여과지 운영 수질 및 부하검토

- 단계적 유량증대 : 20만톤/일 ⇒ 24만톤/일

○ 부서협조 사항

- (영등포정수센터) 안정적인 풀-부하 운전 추진 및 부하운전 결과 도출

- (기술진단과, 물연구원 수처리연구과) 수리검토 및 운영현황 분석, 풀부하 운전 관리

- (급수부 배수과,남부·강서수도사업소) 관련 배수지 적정 수위 운영 및 수질모니터링

○ 향후 계획

- ‘22.2.25(금) : 부하시험 결과 근거로 관계자 회의개최 : 생산부, 급수부, 영등포정수센터, 물연구원

▶ 내용 : 영등포정수센터 수계 하절기 안정적인 생산․공급을 위한 개선방안 검토

※ 생산 가능량 24만톤/일 부족시 오존접촉조 위어 낮춤 및 인접 수계전환 공급 검토

첨부 : 풀부하시험 관련 관계자 회의결과 및 세부 추진계획. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,기술진단과장,배수과장,영등포아리수정수센터소장,서울물연구원장(수처리연구과장),남부수도사업소장,강서수도사업소장
★주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	02/18 김창중
협조자
시행	생산관리과-1646	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5 7)