투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	서부공원녹지사업소장(환경보전과장)
(경유)
제 목	침출수 수질검사 의뢰 시 시험 항목에 따른 시료용기 및 수량 안내

1. 귀 사업소의 발전을 기원합니다.

2. 난지도 쓰레기 매립지 및 주변에서 발생하는 침출수 등의 수질검사 의뢰 시 ‘수질오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2021-93호)’에서 정한 ‘시료의 채취 및 보존 방법’ 대로 이행하여 주시기 바랍니다.

○ 현장 즉시 측정 항목인 pH, 수온 등은 30분 이상 간격으로 2회 이상 측정한 후 산술평균 하여 측정값을 산출하고, 시료채취기록부에 기재하여 제출

○ 시험항목에 따른 시료 용기(요약) 및 수량

침출수 시험 항목(29개)	시료 용기	시료 수량	비고
BOD, CODcr, CODMn, SS, CN, Cr, Fe, Zn, Cu, Cd, Hg, As, Pb, Cr6+, Mn, 색도, T-N, T-P, Se	P, G	4ℓ × 1	유리 용기에 채취할 경우 불소(F) 분석을 위해 플라스틱 용기(40㎖ 이상)를 추가해야 함
불소(F)	P
총대장균군수	P, G	100㎖이상 × 2	- 멸균된 용기 이용 - 30분 간격으로 각각 채취해야 함
노말헥산추출물질(광유류) 노말헥산추출물질(동식물유지류)	G	1ℓ × 2	- ‘2ℓ× 1’는 안됨 - 30분 간격으로 각각 채취해야 함 시료 용기에 가득 채우고 빠르게 뚜껑을 닫을 것
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	G (갈색)	2ℓ × 1 (갈색)	용기에 공간이 없도록 채우고, PTFE마개(또는 알루미늄 호일)나 유리마개로 밀봉
유기인, PCB, 페놀류	G		-
TCE, PCE	G	40㎖ × 2	-

( P: Plastic, G: Glass )

붙임: 시료의 채취 및 보존 방법(전문) 1부.  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	라인영		수질화학팀장	박창민		물환경연구부장	전결 02/17 조석주
협조자
시행	물환경연구부-1432	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	02-570-3377	/전송	02-570-3475	/	isa4301@seoul.go.kr	/	대시민공개