문서번호	건축기획과-3663
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	02/21 박순규
협조

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 주상복합 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 본 건축물이 [eqn: H/ sqrt {BD}]=3.44인 풍동실험대상 건물이므로 풍동실험보고서 자료를 제출하고 위의 부분을 고려한 검토 자료를 제시하기 바람. - 근린생활시설 부출입구와 공공보행통로 등과 같이 단차가 심한 부분들에 대한 해결방안을 검토하기 바람.	‘21년 제14차 구조안전 전문위원회 ('21.9.16.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’21.09.16.: '21년 제14차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.01.07.: 심의결과에 대한 조치계획 제출(도봉구 건축과→건축기획과)

※ 22.01.27. : 관련도서 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.01.27.∼02.21.: 위원별 심의내용 이행결과 검토(이인영 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	-이행결과가 적정함을 확인함.
***	기 심의의견 중 “압축력을 받는 벽체의 수직철근량이 1%를 초과하는 경우 해당 수직철근에 기준에 따라 횡방향 철근을 배치하기 바라고 적용상세를 수정하기 바람“과 관련하여, 정리된 상세가 시공자 혼동의 소지가 있으므로 횡방향 철근은 하나걸러 하나씩 배치되도록 보완하기 바람. LB1, LB2의 단면은 춤이 400mm 이상이고 스터럽을 @200간격으로 배치하였으므로 부재의 최소춤을 확인하여 스터럽 간격과 춤을 정리하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 도봉구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’21년 제14차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.