문서번호	기전과-1586
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김흥식		김형집	02/22 김용제
협 조
	주무관			이길연

모래(염화칼슘)살포기 조달납품 검사결과 보고

2022. 02.

강서도로사업소

(기전과)

모래(염화칼슘)살포기 조달납품 검사결과 보고

겨울철 도로의 적설을 녹이고 노면결빙을 효율적으로 예방하기 위하여조달구매한 모래(염화칼슘)살포기가 납품되어 납품검사 결과를 보고합니다

1		추진경위

○ 2021 제설장비 구매예산 재배정

- 도로관리과-11284(2021.08.03.) : 61백만원(1대)

- 도로관리과-15728(2021.11.10.) : 61백만원(1대)

○ 모래살포기(염화칼슘 살포기)조달구매 : 기전과-6346(‘21.11.19.)

2		염화칼슘살포기 구매내역

***************************

**************

********************************************

*************************************

***********************

*******************************************

*******************************

**************************************

**********

*************************

****************************

****************************

○ 예산과목

- 안전총괄실 도로관리과(강서도로사업소 기전과),도로시설물 관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 자산및물품취득비

.

3		모래(염화칼슘)살포기 납품 검사결과

○ 검사 품목 : 모래(염화칼슘살포기) 11㎥, 2대

○ 검 사 자  : ********************

납품검사내역			납품검사 결과
규격명		모래살포기(염화칼슘살포기)	적합함
모델명		RTS15L2
형 식		습염일체형
용액탱크용량		2,900ℓ
제설재 구동방식	형식	체인콘베어방식
	재질	스텐레스
보조엔진	냉각방식	수냉식
	시동	전기시동
호퍼용량	용적	11㎥(15톤차량적재용)	적합함
	재질	ss400
	크기	4380*1600*2400(L*H*W)
살포장치	재질	STS304
	살포조절	수동및자동조절(1-10M)
	방향조절	좌우,상하조절
콘트롤러	연결방식	유선방식 12V
	동결방지	설치
제품 주요품목 기능점검 상태		-콘베어벨터 및 전기모터 작동상태 여부 -슈트조립 및 작동상태여부 -스프레드장치 작동상태 여부 -컨트롤장치 작동상태 여부 -안전표시등(경광등) 작동상태 여부	적합함
살포기 외관 및 조작부 상태		-살포기외관 상태 여부 -호퍼내부 및 외부 도색상태 여부 -살포장치 수동 및 자동조절 작동 상태 여부 -살포기 덮개천막 및 정상작동 여부 -보조엔진 시동 및 유압펌프 동력공급 여부 -각종 조작장치 정상작동 여부 -각종 부착물 조립상태 여부 -취급설명서 비치여부	적합함
종합결과			적합함

○ 검사 내역

○ 납품 사진

납품 살포기 앞면	납품 살포기 측면

4		조치사항

○ 제설기간 : 제설장비차량 상차 및 제설작업 실시.  끝.