문서번호	공원운영과-2181
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
황은애	이재이	유병오	02/22 박미애
협 조
	시설과장		박종수
	조경지원과장		김달용
	서울숲관리사무소장		송복식

2022년 해빙기 공원안전관리 추진계획

2022. 2.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2022년 해빙기 공원 안전관리 추진계획

해빙기 공원 내 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위하여 공원 시설물에 대한 안전관리 대책을 수립·추진하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 배경

□ 추진근거

○ 2022년 해빙기 공원 안전관리 추진계획(공원녹지정책과-2137, ’22.2.15.)

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□ 추진배경

○ 동절기 결빙되었던 지표면이 녹아 토압 및 수압이 증가함에 따라 지반 약화로 인한 안전사고 우려

○ 해빙기(2~4월) 공원 내 취약시설에 대한 안전관리 필요

- 2월 평균기온은 평년(0.4~1.8℃)과 비슷하겠으며, 3~4월 기온 평균은 평년(5.5~6.3℃)과 비슷하거나 더 높을 것으로 예측됨

기상청 날씨누리 육상예보 3개월전망(‘21.2.22.)

→ 2월중후순~3월중순에 집중 점검이 필요할 것으로 판단됨.

Ⅱ		추진계획

□ 해빙기 안전관리 대책기간 운영

○ 운영기간 : 2022. 2. 23(수) ~ 3. 31(수)

- 집중점검 : 2. 23(수) ~ 3. 11(금),  주 2회 이상

- 정기점검 : 3. 14(월) ~ 3. 31(목),  주 1회 이상

○ 추진대상 : 서울숲공원 등 7개 공원

○ 추진방법 : 안전점검표에 의한 공원시설물 세부 점검

- 시설물, 건설공사장 등 접근 가능 현장에 대한 종합적인 육안 점검

□ 공원시설 점검반 편성·운영

○ 부서별 점검자 및 점검대상

부서명	구분	점검자	점검대상
공원운영과	총괄	******* *******	•해빙기 공원 안전관리 대책수립 및 총괄
	시민의숲	*******	•녹지 및 임야(사면), 위험수목 •유희·체육시설, 수경시설, 기타 공원시설 (토목·건축·기계·전기 분야는 시설과 합동점검)
	길동생태공원	*******
	천호공원	*******
시설과	공사장	******* *******	•진행중인 산하공원 공사장 (공사감독 및 현장대리인 합동 점검)
	토목·건축	******* *******	•건축물, 옹벽·석축, 보행교 등 구조물 (산하공원 담당 합동점검)
	기계·전기	******* *******	•전기·기계 시설(공원등, 태양광, CCTV 등) (산하공원 담당 합동점검)
조경지원과	보라매공원	******* ******* ******* ******* *******	•녹지 및 임야(사면), 위험수목 •유희·체육시설, 수경시설, 기타 공원시설
서울숲공원 관리사무소	서울숲	******* ******* ******* ******* ******* ******* *******	•녹지 및 임야(사면), 위험수목 •유희·체육시설, 수경시설, 기타 공원시설
	응봉	*******
	율현	*******

□ 주요 점검대상 및 내용

○ 공사장, 지반, 구조물

- 침하·균열·변형 여부, 안전시설 설치 및 관리 상태

- 측구, 토공 작업구간 배수로 및 토사유실 방지책 설치 여부, 적치물 확인

- 시설물 붕괴 우려 여부, 기타 위험지역 출입통제 등 안내표지판 설치 여부

※ 보라매공원 내 경전철 공사현장은 시공사에 해빙기 안전관리 철저 통보

○ 건축물, 전기·기계시설

- 건물(관리사무소 등) 내 소방·방재시설 배치 및 관리 상태, 균열 등 확인

- 분전반 및 배선 안전관리(접지, 절연 등) 이상 유무, 공원등 및 CCTV 파손 여부

※ 수경시설 : 분수, 약수터 등 계기판 점검, 기계작동 유지보수 협의(산하공원)

○ 유희·체육시설 등

- 시설물 균열 및 변형, 훼손 및 기초콘크리트 돌출 여부

- 시설물 도색부분 부식·탈색 및 연결부(볼트·너트 등) 부식 및 풀림 확인

- 계류, 분수 등 수경시설 정비 및 운영 준비, 음수대 청결 유지

○ 녹지 및 임야

- 월동 수목 관련 조치(관리용 잔재 정리, 멀칭재 제거 등)

- 사방시설 및 배수로 정비 상태, 지형 변화, 표지판 설치 여부

- 산책로 주변 위험수목 정비, 고사목 및 폐수목 존치 여부

□ 점검결과 조치

○ 긴급 조치 : 위험요인 즉시 제거, 접근·이용금지 안내시설 설치

○ 보수·보강 : 경미한 사항은 자체 보수반(연간단가 업체 등) 활용

○ 정밀 정비 : 예산 수반 정비대상 시설물 확인, 별도 안전진단 및 정비

□ 추진일정

○ 2022. 2. 22.            : 해빙기 공원 안전관리 대책 수립

○ 2022. 2. 23. ~ 3. 11. : 집중 안전점검(주2회)

○ 2022. 3. 14. ~ 3. 31. : 긴급조치 및 예산반영 준비

* 정기점검 지속 추진(주 1회 이상)

Ⅲ		행정사항

□ 공원별 점검실적 결과 보고(소관 부서 → 공원운영과)

○ 안전사고 발생 시 즉각 보고(붙임 1)

○ 시민안전사고 예방 공원시설 점검결과 제출(붙임 2)

- 2. 28 까지

○ 점검내역 및 추진실적 주간보고 제출(붙임 3)

- 1차(3.10), 2차(3.17), 3차(3.24)

○ 안전점검표 및 추진실적 최종 보고(붙임 4~5)

- 3. 31. 까지

□ 부서별 추진실적 수합 제출(공원운영과 → 공원녹지정책과)

붙임  1. 해빙기 안전사고 발생 보고 서식 1부.

2. 시민안전사고 예방 공원시설 점검표 서식 1부

3. 주간보고 서식 1부.

4. 안전점검표 서식 1부.

5. 최종보고 서식 1부.  끝.