문서번호	시설관리과-3801
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
정재형	유광창	송병욱		02/23 이재호
협 조
	급수운영과장		유동수

정밀안전 진단·점검결과를 반영한 상수도시설물 내부방식 및 보수·보강 중장기 계획

2022. 2.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

순 서

Ⅰ.	추진배경	/ 1
Ⅱ.	정비실태	/ 1
Ⅲ.	주요 추진경위	/ 2
Ⅳ.	추진상 문제점	/ 3
Ⅴ.	정비기준 재정립	/ 4
Ⅵ.	연차별 종합정비계획	/ 5
Ⅶ.	행정사항	/ 6

정밀안전 진단·점검결과를 반영한

상수도 구조물 내부방식 및 보수·보강 중장기 계획

배수지 구조물 내구성 유지 및 깨끗한 물공급을 위해 시행하는 내부방식 및 시설물 보수·보강에 대한 중장기 종합계획을 마련·시행하고자 함.

관련문서: 본부 시설관리과-468(2022.1.14), 시설관리과-965(2022.1.28)

Ⅰ		추 진 배 경

□ **************************

○ 배수지 정비 중장기계획 수립 필요

- 현행대로 배수지 내부방식 추진 시 전체배수지 정비에 40년 이상 소요로 장기간 미정비에 따른 문제가 발생되지 않도록 중장기 종합계획 마련 필요

○ 배수지 등급별 정비·보수 기준 마련 필요

- 배수지 시설물에 대한 정비·보수 기준을 정하여 정비 우선순위 결정 필요

□ 배수지에 대한 본부 차원의 종합정비계획 수립 필요

○ 배수지․아리수올림터의 경우 각 사업소별 정밀안전진단 실시 및 보수보강을 시행하고 있으나

○ **************************************

Ⅱ		정 비 실 태

□ 구조물 내부방식

**********************************************************

************************

******************************************************

*****************

*****************

*****************************************************

□ 시설물 보수․보강

○ 내부방식 시행 대상 배수지는 방식공사와 병행하여 보수․보강 실시

- 시설물 보수․보강 후 내부방식공사 시행

○ 그 외 배수지는 사업소별 예산 편성하여 정비하고 있으나 진단․점검용역결과에 의한 급수운영 및 시기상의 사유로 정비율 떨어짐

*********************

********************************************

**********************************************************************************************************

○ 정비실적은 대부분 배수지 항 내부보다 외부 시설에 집중

- 배수지 내부시설 정비는 항청소기간에만 가능하며, 공사기간이 장기간 소요로 급수운영에 따라 적극적으로 조치 어려움.

Ⅲ		주요 추진경위

□ 구조물 내부방식

○ ～ ’97: 내부방식 미시행

○ ’97. 3: 최초 연구용역 통한 에폭시공법 도입 적용

《 공법 변천 과정 》

〈‘97 이전〉		〈‘98〉		〈‘03〉		〈‘06〉		〈‘10 ~ 현재〉
콘크리트	→	에폭시	→	폴리머	→	STS (스테인리스)	→	타일식 등 기타 신기술 도입
(미방식)				(신기술)

○ ’07. 8: 배수지 시설 종합관리계획 수립(본부)

○ ’19. 8: 에폭시방식 배수지 연차별 정비계획 수립

○ ’20. 6:「배수지 등 구조물 관리개선방안 마련」용역(본부)

-  내부방식 상태평가 및 우선순위 등 제시 등

Ⅳ		추진상 문제점

□ 구조물 내부방식

[재정적 측면]

○ ***************************************************************************************.

[유지관리 측면]

○ ***********************************

□ 시설물 보수․보강

[재정적 측면]

○ ************************************************

- 예산편성(7~11월), 정밀안전진단(점검) 용역준공(12월)

[유지관리 측면]

○ *****************************************************************

- 정비 순서 : 퇴수, 건조, 시공, 양생, 담수, 수질검사 후 통수 등

○ *******************************************************************************

Ⅴ		정비기준 재정립

	< 정비 기본방향 >
******************************************************** ******************************************************** *************************************************************************** **************************************

□ 구조물 내부방식

○ 전체 배수지에 대해 연차별 정비계획 수립

- ****************************

○ 공사 효율성 증대와 안정적 급수운영을 위해 배수지별 1개지 순환정비

- ********************************

○  재방식의 경우 유지관리 용이성 등을 감안하여 배수지별 동일계열 적용 원칙

□ 시설물 보수․보강

○ 정비 우선순위를 정해 각 배수지별 *******

- ********************************

○ 현행대로 ************************하여 정비

○ 池별 보수 우선순위를 포함한 중기 정비계획 수립

- 배수지 지별 상태평가 및 급수운영을 고려하여 **********************************

Ⅵ		연차별 정비계획

□ 구조물 내부방식

○ 정비대상: ************

○ 정비기간: ***************

○ 우선순위: 정밀안전진단용역 등 종합적으로 반영

********************************************************

**************************************************

********************************************

○ 재정비주기(본부산정)

- *******************************

○ 연차별 정비계획 : 8개 배수지 17개 池(56,586백만원)

(천㎡ / 백만원)

***	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	*******	*****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	****	****	*****	******	*****	*****
***	******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
***		******************************************* ****************************									**********************************************

※ 정비계획은 재정여건, 급수운영상황 등에 따라 변경될 수 있음.

□ 시설물 보수․보강

○ 정비대상 : ************

○ 정비기간 : *************

○ 우선순위  : 용역결과 배수지별 상태평가 지수반영

*****************************************************

**********************************************

**********************************************

***************************************************

○ 연차별 정비계획 : 8개 배수지 17개 池(747백만원)

(백만원)

***	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
****	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	***	***	**	**	**	**	**	**	**

○ 사업소 여건 등을 감안한 신속한 구조물 보수·보강체계 구축

- 본 종합계획에 없더라도 보수․보강공사가 시급한 경우에는 현행대로 항 청소 일정 등과 연계하여 부분보수 실시

- 중대결함, 긴급보수 및 정비기간이 장기간 소요되는 손상은 보수방법,  예산확보, 급수운영 등 계획수립 후 별도 시행

Ⅶ		행 정 사 항

○ ‘배수지 구조물 내부방식 및 보수․보강 중장기계획’ 제출(본부)

※ 구조물 내부방식은 본부 계획에 따라 사고이월 방지를 위하여 ’23년부터 장기계속공사(2년)로 시행

붙임.  1. 관련문서 1부.

2. 배수지 내부방식 및 보수보강중장기 계획 1부.

2-1 배수지 내부방식 연차별 정비계획

2-2 시설물 보수․보강 연차별 정비계획

3. 배수지 연차별 정비계획 현황도(서울시 전체).  끝.