문서번호	정수과-520
결재일자	2022. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이승열		하은경	02/25 윤창진
협 조
	정수시설과장			오삼록

'22년 강북아리수정수센터 유효율 향상 추진 계획

2022. 2. 25.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

’22년 강북아리수정수센터 유효율 향상 추진계획

정수처리 공정별 최적 운영 및 시설개선 등을 통해 정수센터의 효율적 운영으로 유효율을 향상시키고자 함

Ⅰ		’21년도 유효율 현황 및 분석

□ 시설용량 및 생산량(’21년 기준)

표준시설용량 (m3/일)	고도시설용량 (m3/일)	일평균 취수량 (m3/일)	일평균 생산량 (m3/일)
*********	*******	*******	*******

□ 최근 정수센터별 5개년 유효율 현황

연도	평균	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
2017년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2018년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2019년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2020년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2021년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

※ 유효율(%)=생산량(송수량)/취수량×100

<5개 정수장 평균 유효율 비교>

구분	평균	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
5개 정수센터 평균	*****	*****	*****	*****	*****	*****
강북	*****	*****	*****	*****	*****	*****

□ 월별 유효율 현황(’21년도 유효율 목표 : 99.27%)

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	유효율 증 · 감
				전년도 동월 대비	전월 대비
계/평균	***********	***********	*****
1월	************	************	*****	*****	*****
2월	***********	***********	*****	*****	*****
3월	***********	***********	*****	*****	*****
4월	***********	***********	*****	*****	*****
5월	***********	***********	*****	*****	*****
6월	***********	***********	*****	*****	*****
7월	**********	**********	*****	*****	*****
8월	**********	**********	*****	*****	*****
9월	**********	**********	*****	*****	*****
10월	**********	**********	*****	*****	*****
11월	**********	**********	*****	*****	*****
12월	**********	**********	*****	*****	*****

***

□ ’21년 우리센터 유효율 분석

❍ ***************************

❍*****************************************

❍ 유효율 저감 원인

-*******************************************

- **************************************

- **********************

- ********************************************

- 구조물 노후화에 따른 누수량 증가 추세

- 지난년도 대비 청소물량 증가

- 방류수 수질향상을 위해 착수정 회수량 축소로 유효율 감소

Ⅱ		’22년도 추진 계획

□ ’22년도 유효율 목표 :**************************)

❍ 소형생물 발생 이전 ’18년도 유효율 수준 유지

❍**********************

※ 본부에서 일괄 결정

□ 추진 방향

❍ 계절/원수 수질에 따른 정수처리 공정 관리 추진

❍ 정수처리 공정시 발생하는 퇴수량 최소화

❍ 기타 정수센터내 누수 차단 및 유량계 교정, 구내용수 절수 등 추진

□ 세부 추진 계획

❍ 계절/원수 수질에 따른 정수처리 공정 관리

- 원수 수질에 따른 모래여과지 및 활성탄 흡착지 회수 유량 최대화

- 여과지 및 활성탄 흡착지 지속시간 최대 증가 운영 역세척 물량 최소화

▸ 여과지 : *************** 탄력적 운영 역세척 물량 최소화

▸ 활성탄 흡착지 : *************** 탄력적 운영 역세척 물량 최소화

※ 소형생물 출현시기 별도 지침에 의한 운영

❍ 정수처리 공정시 발생하는 퇴수량 최소화

- 침전지 슬러지 인발 밸브 개도시간 탄력적으로 조정 인발 회수 및 시간 최적화

▸ 원수 수질에 따라 1일 1~2회 조정 및 개도시간 조정

- 취수 및 회수 유량 변동시마다 스컴스키머 높이 조정

- 시설물(침전지, 여과지, 정수지 등) 청소 및 공사시 퇴수 물량 최대한 재이용

▸ 침전지 청소시 여과지 유입량을 수위 0.7~1m까지 이송

▸ 여과지 주벽 청소 사용수에 대해 재이용

▸ 정수지 청소시 1.2m이상 송수 후 퇴수

▸ 시설물 공사시 반드시 이송펌프 설치 후 상등수 인접지로 이송 재활용

※ 퇴수시 청소 및 공사 담당자가 탁도 확인 후 탄력적으로 결정

❍ 기타 정수센터내 누수 차단 및 유량계 교정, 구내용수 절수 등 추진

- 공정별 누수율 분석 및 조치 철저

▸ 매월 초 취‧송수량, 정수지 유입‧유출량, 배출수지 회수량, 방류수량 등 공정별 유입‧유출 유량 분석

▸ 순찰시 공정별 구조물 및 배관, 밸브 등 누수여부 점검

▸ 공정별 차익량 확인 및 누수 발견시 신속한 누수 복구 조치

<스컴제거기 누수 현상 발생에 대한 보수 대책>

□ 현상 : ************************************

□ 보수대책

- 1안) 연결 배관 재질을 PE보다 내구성이 좋은 재질로 변경 보수

- 2안) 기존 스컴제거 방식 변경

- 유량계 적정 유지 관리

▸ 취‧송수 유량계 교정검사 및 비교측정 등 정확도 허용오차(±0.5%) 이내 관리 유지

- 사업소 내 근무자들의 물 절약 생활화 실천 강화

Ⅲ		행정 사항

❍ 월별 유효율 분석 결과보고(본부 생산관리과, 익월 10일까지)

❍ 유량계 교정검사 및 비교측정 후 결과 공유(정수시설과 → 정수과)

❍ 제어실 인수인계(누수 관련) 사항 각 공정별 운영 및 시설 담당자에게 전파 철저.  끝.