문서번호	보존과학과-364
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장	서울역사박물관장
신장하	강성희	代김양균	02/23 김용석
협 조	경영지원부장		장화영
	총무과장		김춘섭
	시설과장		최병석
	도시유적전시과장		이승헌
	전시과장		김양균
	유물관리과장		강성희
	서울생활사박물관장		정명아
	청계천박물관장		박상빈
	한양도성연구소장		김지연

2022년도 박물관 보존환경관리 계획

2022. 2.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년도 박물관 보존환경관리 계획

박물관 소장유물의 손상예방 및 보존을 위해 아래와 같이 전시실·수장고 등의 환경인자에 대하여 모니터링을 실시하고 박물관 보존환경기준에 따라 소장유물 보존관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		개 요

❍  목    적: 박물관 소장유물의 예방보존

❍  기    간: 2022. 1.∼12.

❍  대    상: [본관] 상설·기획·기증유물전시실, 1∼4수장고·임시수장고,

[분관] 청계천박물관, 한양도성박물관(동대문역사관/운동장기념관),                  서울생활사박물관, 군기시유적전시실, 경교장전시실, 딜쿠샤                  남산별관수장고, 백인제가, 돈의문역사관, 공평동도시유적전시관

[관외] 박물관 소장품 대여기관 전시 환경측정 및 점검

❍  주요내용

- 온습도 모니터링: 데이터로거에 의한 모니터링 및 전시환경 진단

- 조명(빛)관리: 전시실 및 진열장 내 조도, 자외선량 측정 및 교정

- 생물학적 피해예방: IPM, 일반·훈증소독, 감압훈증고 운영

- 공기질 측정: 기획·특별전 개최 시 전시실 및 진열장 내 공기오염물질 측정/제거

- 소장유물에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 환경 및 오염인자가 존재할 경우,          관련부서와 협업을 통해 피해 최소화 및 제거

- 보존환경관리 기자재 장비 운영‧유지‧관리 및 소모품 구매

❍  측정주기

측정장소 및 측정인자	온습도		조명(빛)	생물학적 피해예방			공기질 관리
	전시실	수장고	조도	IPM	일반소독 (전시실/ 수장고)	감압훈증고운영	포름알데히드	공기산도
측정/실시 주기	수시 ※분관 별도 모니터링		전시개최·유물 교체 등 필요시	월1회 (3~12월)	연2회 ※IPM 결과 필요시	수시/ 요청	기획·특별전 등 개막시 ※본분관 전체	분기
보고주기	정기보고		정기보고	종합보고			정기보고

작 성 자	학예연구부장: 박현욱 ☎724-0138 보존과학과장: 강성희 ☎ 0155 담당: 신장하 ☎ 0265

Ⅱ		세부 추진내용

1		온습도 모니터링

대상: 상설·기획·기증유물전시실, 1∼4수장고·임시수장고

※분관 별도 실시하고 데이터 공유

측정기기

❍  디지털온습도계: 177-H1 Testo, Oneset HOBO MX1101

추진내용

❍ 전시실 및 수장고 온습도 모니터링 및 점검

❍  데이터 수집·정리·분석 및 정기점검 결과보고 (월1회)

- 효율적·신속한 모니터링 점검을 위해 본·분관 분리하여 보고하고 데이터는 공유

- 공유된 데이터는 분석을 통해 이상유무 판단 및 문제 사항 처리

❍  쾌적한 전시관람 환경조성과 전시유물의 보존을 위해 연간 전시실 온도            18~24℃(최대:26℃이하)로 유지

→ 시설과 관리 및 운영 (전월 온습도 데이터 공유)

❍  수장고 내 소장유물의 보존을 위해 연간 평균온도 20℃(±4℃) 로 유지

※ 붙임 1. 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준 (보존과학과-353 2020.3.4.)

❍  전시진열장 내는 전시유물의 재질별 특성을 고려하여 조습제를 설치하고

습도변화 최소화 (각 전시실 습도는 계절별 기후조건에 따라 관리)

❍  안정적 테이터 확보를 위한 측정장비 정기교정 → 연1회

❍  본분관 온습도 모니터링 및 조습제 설치 관리 사항

부서명		온습도 모니터링	조습제 설치
본관	전시과	-	상설·기획전시실
	유물관리과	-	기증·기획전시실
	보존과학과	본관 수장고 및 전시실	군기시
분관	서울생활사박물관	수장고 및 전시실	상설·기획전시실
	도시유적전시과	공평전시관, 돈의문역사관,경교장 등	공평전시관, 돈의문역사관,경교장 등
	청계천박물관	수장고 및 전시실	상설·기획전시실
	한양도성박물관 (동대문역사관,운동장기념관)	수장고 및 전시실	상설·기획전시실

2		조명(빛)관리

대상: 본·분관 상설·기획·기증유물전시실 등

측정기기

❍   자외선량계: UM-10, Minolta

❍  색채조도계: CL-200A, Konica Minolta

추진내용 (전시과, 유물관리과, 시설과 협조)

❍  상설전시실 1, 2, 3, 4존 전시실․진열장 내 조도 측정 및 조정 (전시과)

❍  기획·특별전시 개막 시, 전시진열장 내 조도측정 및 조정 (전시과, 유물관리과)

❍  전시유물의 가시방사에너지에 따른 적산 조도량 측정 (보존과학과)

- 적산조도량 측정을 통한 재질별 전시 적정기간 산출 → 전시담당 부서 통보

※ 각 재질별 적정 조도 및 적산조도량 산출은 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준에 의함

❍  조명 및 전기시설에 관한 협조 (시설과)

3		생물학적 피해예방

대상: 본관 전시실·수장고·감압훈증고

※분관 별도 실시하고 데이터 공유

추진방법: 유해생물관리(IPM), 일반소독, 훈증소독, 감압훈증고 운영

❍ 유해생물관리: 각종 트랩을 설치하여 관내 유해생물종 발생·유입경로 모니터링(IPM)

❍ 일반소독: 방충·방균 소독약제를 사용하여 분무·잔류소독(IPM결과 활용)

❍ 감압훈증고 ( 훈증제: Hygen-AⓇ)

- 자체 보유 감압훈증고를 활용하며 각종 유물의 관내 반입 시, 반드시

감압훈증소독 후 수장고 격납

- 유물관리부서(유물관리과, 전시과, 분관)의 훈증소독요청에 따라 협의 후 실시

- 연간 1회 이상 감압훈증고 안전 정기점검 실시

❍ 미생물조사: 에어샘플러를 활용한 미생물에 의한 전시실 및 수장고 내 오염도 측정

추진내용

❍ 『서울역사박물관 박물관자료 수집 및 관리조례 시행규칙 규칙(‘20.6.11.)』                 제4장 제1절 제13조 2항 및 3항에 의거, 유해생물관리(IPM) 결과를 통해        관내 유해생물종을 파악하고 전시실·수장고 내 소독(훈증·일반) 연 1회 이상 실시

❍ 수장고 반출입 유물에 대해서는 훈증소독(감압훈증) 실시

❍ 유물재질 및 특성, 수량, 크기 등을 고려하여 훈증방법 선택적 실시

- 감압훈증고: 가용 수용범위 내 수량 및 크기 (6.3㎥=1.2✕2.5✕2.1)

- 피복훈증: 훈증하고자 하는 유물의 수량과 크기가 감압훈증고 수용범위 초과 시

4		공기질 측정

대상: 본/분관 상설·기획전시실 등 분기 또는 전시 개관 등의 상황에 따라 실시

측정방법: 매뉴얼 운영, 외부 의뢰(정밀) 자체 측정(간이), 공기산도 측정

측정항목 및 측정기기

측정기기	측정항목	측정범위
Rinken Keiki Detector FP-30	포름알데히드 (HCHO)	간이측정 (0~1ppm)
환경모니터 (지시약)	공기산도	간이측정 (색변화:산성도)

추진내용

❍ 관련부서와 전시실 공기질관리 매뉴얼에 의한 운영

-『서울역사박물관 전시실 공기질관리 매뉴얼』보존과학과-101327(2011.8.17.)

❍ 변색시험지법을 이용한 분기별 전시실·수장고 내 공기산도 측정

❍ 기획전 오픈 시, 새로운 건축자재에서 발생하는 포름알데히드 측정 및 제거

-  여름철 기획전은 가급적 목질상 제품의 사용을 줄이고 앞선 전시 설치물 활용

5		상설전시실 개편 공사에 따른 종합적 보존환경점검

대상: 본관 상설전시실 2, 3, 4존

추진방법: 자체 조사 및 문화재 보존과학 관련 전문업체 의뢰

추진내용

❍ 온습도

- 정기적 모니터링을 포함하여 각 구역별 온습도 특성 파악 및 전시진열장 내           전시 유물에 대한 영향 조사

❍ 조도

- 각 전시진열장 내 전시 조명에 의한 유물 재질별 영향 조사

❍ 유해생물관리

- 정기적 모니터링 실시하고 새로운 환경에 대한 특성 파악을 위해 중요 전시유물           진열장 내 트랩을 설치하는 등 세밀한 사전 조사 실시

- 에어샘플러, 배양지 등을 활용하여 미생물에 의한 오염도 측정 및 조사

❍ 공기질 측정

- 공사 완료 후 관람객 및 전시유물에 영향을 줄 수 있는 공기오염물질에 대한 조사

Ⅲ		세부추진 로드맵

측정인자별 연간 추진일정

구 분	월별 추진일정
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
○온습도 모니터링
- 수장고
- 상설·기증유물전시실
- 기획전시실
- 보존환경관련 소모품 구매
○조명(빛) 점검
- 상설·기증유물전시실
- 기획전개막시 (본/분관)
○생물학적 피해예방
- 유해생물관리(IPM)
- 일반소독**
- 감암훈증고 운영 ※관내 유물 반입 시(수시)
										(점검)
○공기질 모니터링
- 상설전시실 공기산도 측정
- 기획전시실 공기산도 측정*
- 기획전시실 포름알데히드 측정*
○전시실 개편 공사 후 조사
- 보존환경인자별 조사

*각 모니터링 일정은 전시일정에 따라 변경될 수 있음

**모니터링 결과에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ		예 산

예산과목

❍  서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간 창조, 소장유물확보 및 보존,   사무관리비(201-01), 재료비(206-01)

❍  추진방법: 용역계약, 소액수의계약, 카드지출

- 전문적 처리가 필요하다고 판단되는 경우, 문화재청 등록 문화재전문업체          및 실내환경기술·대기환경기사 자격증 보유 전문업체와 계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 5호

- 지방자치단체 세출예산 집행기준, 안전행정부 예규247호(신용카드사용요령)

소요예산 : 60,000천원

내 용	소요예산(천원)	계 약 방 법	구 분
유해생물관리(IPM)·일반소독	20,000	용역계약, 소액수의계약	사무관리비
상설전시실 개편 공사 후 보존환경조사	10,000	용역계약, 소액수의계약	사무관리비
감압훈증고 점검	7,000	용역계약, 소액수의계약	사무관리비
훈증가스 구입	5,000	청구에 의한 지출, 카드결제	사무관리비
환경측정장비 교정비 및 수리비	3,000	청구에 의한 지출, 카드결제	사무관리비
환경측정소모품 재료비	15,000	청구에 의한 지출, 카드결제	재료비
총 액	60,000

Ⅴ		행정사항

관련부서 업무협조

협조부서	협 조 내 용	비고
시 설 과	·전시실․수장고 유물 보존환경 점검에 의한 문제점 발견시, 공조(온습도) 조정 협조	구두협의 / 공문요청
전 시 과	·전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물 보존환경측정․ 조사 시, 전시실 및 진열장 개폐 등 협조	구두협의 / 공문요청
유물관리과	· 관내 반입 유물에 대한 훈증소독 철저 · 수장고 정기점검․훈증소독․IPM 실시 시, 수장고 출입 및 공간 통제에 대한 협조	구두협의 / 공문요청
도시유적 전시과	· 전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물보존 환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조	구두협의 / 공문요청
서울생활사 박물관	· 전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물보존 환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조	구두협의 / 공문요청
한양도성 박물관	· 전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물보존 환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조	구두협의 / 공문요청
청계천 박물관	· 전시실(진열장) 내, 온습도․조도 등 전시유물보존 환경측정․조사 시, 전시진열장 개폐 등 협조	구두협의 / 공문요청

수장·전시 공간 내 업무 절차 (문제 발견 시)

붙임 : 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준 1부. 끝.