심장충격기 점검표 (기본형-이륜오토바이)				결재	담당자			지휘3팀장			현장대응단장
현장대응단-1548					반규석			이회구			03/02 조중길
점 검 일 시	2022년 2월 28일		소방서/부서명	관악소방서
제품명(제조사)	I-PAD CU-SP1
제품시리얼번호	G1M43C0450		차랑번호 (설치장소)	서울관악자 4803		이륜구급
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				기본형으로 해당 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-				“
- 심장충격 패들 케이블			-				“
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			-				“
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-				“
- 기록용지			-				“
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				“
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-				“
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 반규석									반규석