문서번호	시설과-1513
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
강승우		고봉채	03/04 임종훈
협조

월드컵공원 어린이놀이시설 안전점검 결과보고(2월)

2022. 03.

서부공원녹지사업소

시 설 과

월드컵공원 어린이놀이시설

안전점검 결과보고(2월)

「어린이놀이시설 안전관리법」에 의거 월드컵공원 내 어린이놀이시설에 대한 월간 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거:「어린이놀이시설 안전관리법」제15조 및 동법 시행령 제11조

(안전점검 실시)

□ 점검기간: 2022. 2. 1. ~ 2. 28.

□ 점 검 자: ********************************

□ 점검대상: 평화의공원 모험놀이터 등 4개소(모험놀이대 등 38종 50점)

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
1	평화의공원 모험놀이터	마포구 성산동 565-6	3,220	모험놀이대 등 (18종 25점)	모래/고무칩
2	난지천공원 중앙놀이터	마포구 상암동 1538-1 외 1필지	1,220	조합놀이대 등 (8종 10점)
3	난지천공원 유아놀이터	마포구 상암동 478-1 외 1필지	1,386	조합놀이대 등 (8종 9점)
4	노을공원 자연물놀이터	마포구 상암동 478-1	7,630	복합놀이대 등 (4종 6점)	모래/잔디

□ 점검항목

◯ 이용객 안전사고 예방을 위한 놀이시설 안전점검 및 위험요소 확인

◯ 코로나19 관련 사회적 거리두기를 위한 현수막 상태 점검

◯ 어린이놀이터 및 모래놀이터의 변형 및 청결 상태

◯ 놀이시설물의 접합부 연결상태 및 노후 정도

◯ 바닥 고무칩포장 박리 및 블럭포장의 손상 여부

◯ 놀이터 이용 안전수칙 등의 표시 상태

◯ 기타 위험 물질의 존재 여부 등

□ 점검결과

1. 평화의공원 모험놀이터(18종 25점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
사면놀이대 (3종 3점) · 로프 사면놀이대 · 홀더 사면놀이대 · 폴 사면놀이대	- 홀더, 폴 손잡이의 파손 - 로프 및 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
통나무 모험놀이대 (6종 6점) · 네트건너기 · 두줄건너기 · 세줄건너기 · 징검다리 · 기둥밟고건너기 · 복합형기어오르기	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
흔들놀이기구 (1종 1점)	손잡이가 흔들림 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 돌출부나 거칠음 볼트나 너트 등의 나사풀림	양호	-
미끄럼대 (2종 4점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손 - 착지판 흙 또는 물 존재	양호	-
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
숨바꼭질 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
거울놀이벽 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전놀이대 (1종 1점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 안전사고 위험성	불량	하부 베어링 지속 고장으로 철거 검토
기타 (고무칩, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	양호	-

2. 난지천공원 중앙놀이터(8종 10점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
조합놀이대 (1종 1점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
지네시소 (1종 1점)	- 연결부위 원활성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 정도 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
개미집오르기 (1종 1점)	- 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
하늘과자연의소리 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전하는 소리구체 (1종 2점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 회전판 기울어짐, 강도, 노출	양호	-
기타 (쇠똥구리원판 1종 1점, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

3. 난지천공원 유아놀이터(8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
조합놀이대 오름벽조합놀이대 역마차놀이대 (3종 3점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
자동차놀이대 (1종 1점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	-
그네 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
복합형기어오르기기구 (1종 1점)	손잡이의 파손, 볼트·너트 나사풀림 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 금이 간 곳의 존재, 돌출부나 거칠음	양호	-
기타 (놀이판넬 1종 2점, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	일부 불량	탄성포장 가장자리 들뜸으로 인한 보수 필요

4. 노을공원 자연물놀이터(4종 6점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
조합놀이대 (1종 1점)	- 손잡이 파이프가 파손 신체부위가 낄 수 있는 틈새 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 볼트나 너트 등의 나사 풀림 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
건너는기구 (1종 2점)	- 손잡이 부분의 파손 신체부위가 낄 수 있는 틈새 목재부분의 부식 금이 간 곳의 존재 페인트칠이 벗겨짐 볼트나 너트 등의 나사 풀림	양호	-
오르는기구 (1종 1점)	- 목재부분의 부식 금이 간 곳의 존재 페인트 칠이 벗겨짐 돌출부나 거칠음	양호	-
기타놀이기구 (1종 2점)	- 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 페인트 칠이 벗겨짐 볼트나 너트 등의 나사풀림	양호	-
기타 (모래)	- 유실, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	양호	-

□ 향후 조치사항

◯ (안전사고 관련)시민 안전사고 예방을 위한 안전점검 및 전문기관 시설검사

- 정기검사 이후 2년이 경과한 놀이시설에 대한 정기시설검사 실시(1개소, 3월중)

- 「서울시 어린이놀이시설 안전관리계획(2022~2023)」에 따른 안전사고 예방 철저

◯ (주요사업 추진)이용객의 불편 최소화를 위한 주기적인 시설물 관리·점검·정비

- 긴급정비가 필요한 사항에 대하여, 전문업체를 활용한 보수정비 실시(2건, 3월중)

- 시민 이용빈도가 높은 모래놀이공간 방역 강화를 위한 모래소독용역 실시(3월중)

붙임  현장점검 및 정비사진 1부.  끝.