문서번호	시설관리과-3582
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최지훈	나동안	김근태	03/04 박기용

아남빌딩 앞 외부전원식 전기방식시설 음극선 인출공사 계획

2022. 3.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

아남빌딩 앞 외부전원식 전기방식시설 음극선 인출공사 계획

아남빌딩 앞 외부전원식 전기방식시설이 폐쇄관에 물려있고, 신설관은 전기방식이 이루어지고 있지 않아, 신설관에 음극선을 인출하여 보강하고자 보고합니다

□ 추진 배경

❍ 2021년 4분기 전식방지시설물 점검결과 보고

[시설관리과-19223(2021. 11. 24.)호]

- 방식관로 GIS 현황 전수조사 중 기존 방식관로가 폐쇄되고 운영되는 신설관이 전기방식이 이루어지지 않고 있음 확인

□ 시설물 현황

관리번호	시설물명	주소	방식관로		비고
			기존관로 (폐쇄관)	신설관로 (배수관)
******	******	*************	**************************	**********************************	***** ************

□ 문제점

❍ 기존 방식관로가 폐쇄되고 신설 배수관이 운영되면서 전기방식시설의 음극선 이설 작업이 병행되지 않고,

❍ 신설 배수관에 전기방식 작용이 이루어지고 않아, 전식이 우려됨

***************************************************

□ 사업 개요

❍ 사 업 명: 아남빌딩 앞 외부전원식 전기방식 시설 음극선 인출공사

❍ 사업기간: 2022. 3.~2022. 5.

❍ 사업대상: 아남빌딩 앞 외부전원식 전기방식시설

❍ 사업목적: 신설 배수관에 음극선 보강하여 전식 방지 효과 기대

❍ 사업내용

- 전기방식측정함에서 신설관로까지 굴착(야간, 차량 통제) 후 음극선 포설(10m)

- 기준전극봉 매설 후 인출선 포설(10m, 지중전선관 포함)

- 측정선 방식관로 용접·본딩 및 포설(10m, 지중전선관 포함)

- 측정선 방식관로 용접·본딩 및 포설(10m, 지중전선관 포함)

- 페기물 처리 및 도로굴착복구(관리청복구)

▹ 관리청: 동부도로사업소, 복구비: *********(붙임「예상복구비 산출내역」참조)

※ 굴착 길이는 10m이나 배관 용접·본딩 및 측정함 내부 결선 여분 포함 13m 설계 반영

《신설 배수관으로 음극선 보강 작업(길이: 10m)》

※「2022년 1분기 전식방지 시설물 점검」관련하여, 7-B-7, 21에서 기준전극봉 인출 단자(RC) 불량으로 새 제품 매설과 7-B-21 디지털방식전위표시계 미표출로 소자 교체 건을 설계에 반영하여 조치하고자 합니다.

❍ 계약방법: 수의계약

- 대상업체: ****

- 수의계약 사유: 2015년 동일 시설물 ******* 손괴로 원인자 복구 시, 원인자 측에서 선정한 시공사로 지하 시설물 및 배관망에 대한 이해도가 높아 선정

❍ 소요예산: **********(굴착복구비 포함)

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리(22205), 수선유지교체비, 수선유지비(214-05)

□ 추진 일정

❍ 현장 실사 및 사업 발주: 2022. 3.

❍ 관리청(동부도로사업소) 도로굴착 협의 및 복구비 선납: 2022. 3.

❍ 야간 공사 실시 및 준공: 2022. 5.

붙임 1. 시방서 1부.

2. 도면 1부.

3. 설계내역서 및 견적서 각 1부.

4. 전식방지 시설물 점검표 1부.

5. 아남빌딩 앞 전식방지시설 방식관로 현황 1부.

6. 도로굴착 신청지 현장조사서 1부.

7. 예상복구비 산출내역 1부.  끝.