심장충격기 점검표(구급차)				결재	담당자				진압2팀장		119안전센터장
고덕119안전센터-682					황상용				오인수		03/05 김양현
점 검 일 시	2022년 3월 4일		소방서/부서명	강동소방서 고덕119안전센터
제품명(제조사)	X-Series(Zoll)		제조년일	2019.05.14.
제품시리얼번호	AR19E040935		차랑번호 (설치장소)	79두 9247
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			○
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			○				유효기간 : 2022-03-07
- 1개이상의 여분 패드가 있음			○				유효기간 : 2022-03-07
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			○
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			○
- 심장충격 패들 케이블			○
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			○
4. 배터리
- 완충되어 있음			○
- 완충된 여분 배터리 있음			○
5. 일회용품
- 심전도용 전극			○
- 기록용지			○
- 패들인 경우 전극용 젤리			○
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			○
- 심장충격 기능 이상 없음			○
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			○
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(7) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 황상용								황상용

심장충격기 점검표(펌뷸런스)				결재	담당자				진압2팀장		119안전센터장
고덕119안전센터-682					황상용				오인수		03/05 김양현
점 검 일 시	2022년 3월 4일		소방서/부서명	강동소방서 고덕119안전센터
제품명(제조사)	㈜씨유메디칼시스템		제조년일	2019.06.03
제품시리얼번호	G1R18J255		차랑번호 (설치장소)	92거2989
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			○
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			○
- 1개이상의 여분 패드가 있음			○				유효기간 : 2022-04-30
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							기본형 자동제세동기 (해당없음)
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터							‘’
- 심장충격 패들 케이블							‘’
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			○
4. 배터리
- 완충되어 있음			○
- 완충된 여분 배터리 있음							‘’
5. 일회용품
- 심전도용 전극							‘’
- 기록용지							‘’
- 패들인 경우 전극용 젤리							‘’
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			○
- 심장충격 기능 이상 없음			○
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음							‘’
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(1) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 황상용								황상용