코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 민원 회신] 서울특별시 공사장 지하수 관리 매뉴얼(2016.12) p.12 - (주석 11) 내용 문의

***님. 안녕하십니까?

먼저 서울시정에 많은 관심을 가져주셔서 감사의 말씀을 드립니다.

우리시는 굴착공사에 의한 지하수위 저하 및 유출지하수 발생을 관리하고자 "공사장 지하수 관리 매뉴얼"을 제정하였습니다.

이와 관련하여 ***님께서 문의하신 3개 사항에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

[문의내용 1] 검토시 지반조건은 충적층 단일 지반조건으로 검토한 것인지?

(답변) 서울시 지층은 일반적으로 매립층, 충적층, 풍화토, 풍화암, 연경암 순으로 구성되지만, 누적지하수위 관리기준(10m) 산정시 설정한 지층 구성은 충적층을 단일 조건으로 하여 검토하였습니다.

[문의내용 2] 검토시 적용한 충적층의 설계정수 항목과 값은 어떻게 되는지? (특히, 변형계수(또는 탄성계수))

(답변) 누적지하수위 관리기준 산정시 적용한 설계조건 항목(수치)은 다음의 3개와 같습니다. ①변형계수(20,000kN/㎡), ②습윤단위중량(18.5kN/㎥) ③수중단위중량(8.7kN/㎥)

[문의내용 3] 개략 검토한 검토 방법은 구체적으로 무엇인지? (이론식이라면 어떤 이론식이고, 수치해석이라면 어떤 수치해석인지)

(답변) 지하수위 저하로 인한 지반침하량 산정은 "유효응력 증가로 인한 침하발생량 산정(寺田邦雄, 1989)" 이론식으로 계산한 결과입니다.

※ 침하발생량(㎜)={(습윤단위중량-수중단위중량)/지반변형계수}×{(지하수위저하고^2)/2}×10^3

상기 답변과 더불어 추가적인 문의사항이 있으시다면, 서울특별시청 물순환정책과(담당자 : 나영탁 주무관, 연락처 : 02-2133-3777)로 연락주시면 친절히 답변드리겠습니다. 항상 가정 내 만복을 기원합니다. 감사합니다.  끝.

주무관							나영탁			토양지하수팀장					강승곤					물순환정책과장					03/04 代김세정
협조자
시행			물순환정책과-3801									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동															/
전화		02-2133-3777						/전송			02-2133-1041					/	nyt4466@seoul.go.kr												/	부분공개(6)