청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획보고

1. 재난관리과-1452(2022.03.08.)호 『2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조      사·정비 계획 알림』

2. 위와 관련 목동119안전센터 2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비를 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2022. 04. 05. ~ 04. 21. [붙임3] 참조

나. 점검대상: 총 402개소

○ 소방용수시설 389개소(공설 소화전 388개소, 저수조 1개소)

○ 비상소화장치 13개소

다. 점검방법 : [붙임1,2] 참조하여 출동대기 조치 후 해당 팀 일제조사.

라. 주요점검사항: [붙임1] 참조하여 추진계획 조사내용 숙지.

마. 소화전 개폐 시 유의사항 :

[붙임5,6] 참조하여 소화전 개폐 및 일제조사요령 숙지

바. 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

3. 행정사항

가. 일제조사 결과보고 : 2022.05.13.(금) 한 - [붙임2],  [붙임4], [붙임5]

○ 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

- 소화전(지상식/지하식 구분) 도색 및 보온 불량 대상

- 소방용수시설 일제.정기조사와 병행 실시

- 최근 3년 간 도색 대상 제외(도로 공사 등 필요시 사유 기재)

○ 소방용수시설 사용상 장애요인 현지시정 실적 작성(제수변 등 매몰 ,수풀, 토         사 및 쓰레기 제거 조치)

○ 신규 추진(조사) 사항

- 지상식 소화전 반사판 설치 대상 파악

- 소방용수표지 및 소방용수시설 보호대(틀) 설치 현황(붙임5)

- 비상소화장치 설치 세부 현황(붙임5)

나. 복무관리 : 주간 근무자 오전 일제점검(출장조치), 비번 근무자 출동대기(초과근무)

(※ 출동대기 비번근무자는 초과근무 인정, 09:00 ~ 12:00)

다. 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화[사진 현행화 철저]

라. 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사- [붙임4]

마. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저[붙임6,7 활용]

바. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여 주시고, 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고바랍니다.

사. 일제조사 추진중 감염병 예방을 위한 직원들의 보건안전에 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.

※ 개인위생물품(마스크, 보안경, 장갑 등)반드시 착용

붙임  1. 2022년도 상반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 조사일정 보고(서식) 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 파악 결과 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 일제조사 요령 1부.

7. 도색 및 보온대상 파악결과(서식) 1부.

8. 기존(3개년) 도색 및 보온대상 1부.  끝.

담당자							박순화			진압1대장					김은회					센터장					03/10 김인철
협조자
시행			목동119안전센터-1097									(						)		접수											(						)
우	07978					서울특별시 양천구 안양천로 1139															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화								/전송			02)2644-4727					/													/	부분공개(6)