문서번호	시설과-2012
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
천미영	문석기	이이동	03/10 代이이동

2022년 서울대공원 수질관리 운영 계획

2022. 3.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2022년 서울대공원 수질 관리․운영계획

대공원 내 오수처리장, 저수조 등의 시설유지 관리 및 호소와 분수시설 등의 수질관리를 철저히 하여 쾌적한 관람환경을 조성하고자 함.

Ⅰ

시설개요

주요 대상현황

구 분	규 모	관리 내용	비고
오수처리장	5,000㎥/일	공원 내 발생 오수 처리
저수조	7개소 4,020㎥	수돗물 및 지하수 공급
음용 식수대	64개소	관람객 등 음용수 이용
지하수	심정 6개소	동물사 900㎥/일 공급
호 소	5개소 9개 지점	수자원 및 수변공간 활용
분수시설	4개소	관람 환경 조성
동물사 방사장	1개소 8개 지점	동물 복지 및 사육 환경 개선	해양관

관련 근거

❍ 오수처리장 : 하수도법 제39조

❍ 저수조, 음용 식수대 : 수도법 제26조, 수도법 시행규칙 제22조의3

❍ 지하수 : 지하수법 제20조

❍ 호  소 : 물환경보전법 제9조

❍ 분수시설 : 물환경보전법 제61조의2

❍ 동물사 방사장 : AZA 기각류 수질관리 기준 준용

※ 2022년 오수처리장 운영 계획에 따라 시행[시설과-1995호(2022. 3. 8.)]

※ 2022년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획에 따라 시행[시설과-188(2022. 1. 7.)]

Ⅱ

그간 추진현황

❍ 오수처리장 방류수 수질검사 결과

- 검사항목 : BOD, SS, T-N, T-P, 총대장균군수(5개 항목)

- 검사결과 : 적합

- 검사기관 : 자체 검사(주 1회 이상) 및 서울시 보건환경연구원(년 2회)

❍ 저수조 수질검사 결과****************** ※ 1년 주기

- 검사항목 : 탁도, pH, 총대장균군 등 총 6개항목

- **************************

- ***********************************

- *****************

❍ 지하수 수질검사 결과***************** ※ 3년 주기

- 검사항목 : pH, 총대장균군, 질산성질소, 염소이온 등 총 20개 항목

- 대    상 : 심정호 6개소

- 검사결과 : 적합

- ****************

❍ 수돗물 급수관 수질검사 결과***************** ※ 2년 주기

- 검사항목 : 탁도, 색도, pH, 철, 납, 아연, 구리(7개항목)

- ************************

- 검사결과 : 적합

- *****************

Ⅲ

추진계획

오수처리장 수질관리

❍ 처리 현황 : 동물사 및 건물에서 발생한 오수를 생물여과막 공법으로 처리한 후 막계천으로 평균 3,000㎥/일 방류

❍ 유입수 및 방류수 수질검사

- 검사항목 : SS, T-N, T-P, BOD, 총대장균군수

- 검사방법 : 주 1회 이상 자체 검사, 6개월마다 1회 이상 보건환경연구원 시험의뢰

수돗물 및 지하수 수질관리

❍ 저수조

- 저수조 현황

구 분	장 소	용 량	규 격			비 고
수돗물	*****	******	*******	*********	****
	*****	******	*******	*********	****
	********	******	******	*********	****
지하수	**********	******	*******	*********	****
	**********	******	*******	********	****
	************	******	*******	*********	****	****
	**********	******	*******	*********	****	****
계		******	*	*	*

- 점검 및 관리 방법

· 연 2회 저수조 청소

· 연 1회 수질검사 : 먹는물 수질검사기관 의뢰 ************

(pH, 유리잔류염소, 탁도, 일반세균, 총대장균군, 분원성 대장균군)

- 소요예산 : ******************

· 공원시설물 유지보수 및 정비, 공공운영비 : *********

· 기본경비, 공공운영비 : ********

❍ 음수대

- 음용 식수대 현황

구 분	소 계	원통형	Y형	사각형	기타(조형물)	비고
총 계	**	**	**	*	**
원 내	**	**	**	*	**	**
원 외	**	**	*	*	**	**
캠핑장	**	**	*	*	*	**
실 내	**	*	*	*	**

- 음수대 점검 및 보수

· 점검 및 관리내용 : 음수대 수도꼭지 파손 및 누수 여부 점검,

청결 및 작동상태 점검 및 보수

※ *************************************

- 음수대 수질관리

· 분기별 강남수도사업소에서 실시

(pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리 / 총 5개 항목)

******************************

호소 수질관리

❍ 호소 현황

연 못	면적(㎡)	담수량(㎥)	수심(m)	수 원	연못바닥
① 청계저수지	*******	*******	****	***	***
② 금붕어광장	*****	*****	*******		***
③ 반 도 지	*****	*****	*****		***
④ 숲속저수지	******	*******	****		***
⑤ 원 지 동	*****	*****	*****		***

※ 청계저수지 : 소유자인 한국농어촌공사에서 수질관리(분기 1회)

대공원에선 5개 지점 수질검사 의뢰(분기 1회)

※ ****************************

❍ 호소 유지 관리

- 수변지역 및 호소 수질 수시 감시

- *******************************

*************************************************

- 검사개소 : 총 9개소

(청계저수지 5개소, 반도지, 금붕어광장, 숲속저수지, 원지동연못)

***************************

분수시설 수질관리

❍ 분수시설 현황

위 치	분 수 명	종 류	관리부서	비 고
해양관	돌고래 조각분수	일반시설	시설과	비접촉식
테마가든	고향정원계류	“	조경과	“
테마가든	장미원 분수	“	“	“
리프트출발지	유스트림 수경시설	“	“	“
동물원 정문	경관 연못	“	“	“ (2021. 12. 설치)

❍ 운영기간 : ’22. 5. 1. ∼ 9. 30.(5개월) ※ 상황에 따라 조정 가능

❍ 수질검사

- ************************ ※ 의뢰항목 : 대장균, 탁도

- **************************

❍ 관리사항

- 부서별 안내판 설치, 청소 실시 및 주기적인 물 교체 등 유지관리

동물사(해양관) 방사장 수질관리  ********

❍ 관리목적

- AZA인증의 후속조치에 따른 체계적인 수질관리로 양질의 용수를 동물사에 공급하여 동물복지 증진 및 쾌적한 식생에 기여하고자 함.

❍ 수질검사 방법

- 현장 검사항목 : pH, 수온(동물원 자체 실시)

- 실험실 검사항목 : 총대장균군수(시설과)

·  **************************

❍ 검사 대상

- 해양관 : 유입구 1개소, 방사장 7개소

❍ 추진 계획

- 추진기간 : ’22. 3월 ~ 10월  ※ 2019년 3월부터 실시

- 검사기준 : 동물원에서 정한 기준

- 검사주기 : 주 1회 실시(단, 현장검사는 일일검사)

- 조치사항 : 검사결과에 따라 물교체 및 시설개선 검토 등. 끝.