문서번호	시설관리과-4021
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
박찬수	김재영	김근태	03/14 박기용
협 조
	급수운영과장		최춘근
	기전팀장		나동안
	주무관		이상욱

2022년 해빙기대비

상수도 시설물(배수지 등) 안전점검 결과 보고

2022. 3.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2022년 해빙기대비

상수도 시설물(배수지 등) 안전점검 결과 보고

2022년 해빙기 대비 안전사고를 사전에 예방하기 위해 상수도시설물 및 노출 상수도관에 대해 안전점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		점검 대상

□ 점검대상 : 총 47개소

(단위 : 개소)

구 분	계	배 수 지	아리수 올림터	현수관로	지하철 등	공동구	비 고
대 상	47	9	30	3	4	1	-

Ⅱ		점검 방법

□ 점검 개요

□ 점검기간 : ‘22. 2. 14(월) ~ ‘22. 3. 8(화)

□ 점 검 자

- 토목분야 : 사업소장, 급수운영과장, 시설관리과장, 김재영, 이상욱, 박찬수, 순찰반 4명

- 기전분야 : 팀장 나동안, 담당 이은주외 4인

- 점검장비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 올림터 시설물 분야

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태, 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부, 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

□ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태 적정 여부

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 상수도관, 밸브류 등 누수여부

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		점검 결과

□ 지적사항 및 조치결과

□ 점검 적출 3건(조치중 3건)-점검사진 별도 첨부

- 수서배수지 1건(4월 중 조치 예정)

▶ 배수지 내부 철제 난간 녹 발생에 따른 제거필요

- 일원 아리수 올림터 1건(4월 중 조치 예정)

▶ 유량계실 출입구 틈새 균열에 따른 보강필요

- 개포공동구 1건(4월 중 조치 예정)

▶ 강남대로 B구간 내 고정밴드 불량 8개소 교체필요

Ⅳ		향후계획

□ 조치중인 (3건)에 대하여 시설물 연간단가 계약업체에 시공 지시하여 조치 완료코자 함

□ 지속적인 순찰 및 점검실시

따로붙임 : 1. 해빙기 대비 상수도시설물 점검결과 보고 1부.

2. 시설물 점검표 각 1부.

3. 점검사진 1부.  끝.