옥내급수관 진단 상담 보고서 서초30(서초동 1315 진흥 3동 1206호)
접수번호		현장민원과-3210			결재		현장민원과장
보존기간		1년
						강정인	03/15 현경선
결재일자		2022. 3. 15.
공개여부		부분공개(6)
CU********5*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2022년  3월 15일 화요일

□ 일반현황

*******	*************	******	*****************************************************
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	진흥아파트

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.15	mg/L	0.30	NTU	mg/L	-	-

○ 점검사항

건 물					배 관
용도	준공년도	층수 (지상/지하)	세대수	전용면적 (㎡)	구경	재질		출수 상태	배관교체주원인	보수 이력
아파트	1978	15/1	1	101.32	15	강관		불량	리모델링	없음
수압 (kg/㎠)	계량기 상태		물탱크		급수 방식	발생빈도		진단 결과	공사비지원 대상여부 (가능, 불가)
	배관	위치	유무	위치		녹물	누수
2.0	강관	벽체	있음	옥상	간접	있음	없음	불량	지원가능

촬영위치 : 싱크대 배관

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 :

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :    %

ㆍ조사의견 : 싱크대 배관 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선  끝.