문서번호	방재시설부-2832
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		현학범	03/15 이동훈
협조
	공원시설과장		이병호

2022년 조경공사 설계대가 기준 개정

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

2022년 조경공사 설계대가 기준 개정

우리 본부에서 발주하는 건설공사(조경분야)의 품셈적용 기준을 적정수준으로 현행화하여 실무상의 편의 제공 및 시공품질 향상에 기여하고자 함

□ 개정방향

○ 우리시 2022년도 공원녹지분야 품셈적용 지침(기술심사담당관) 반영

○ 최신(2020) ｢조경적산기준｣(사/한국조경사회) 준용

○ ｢2022 건설공사 표준품셈｣(대한건설연구원)의 신설, 개정 내용 적용

□ 개정경위

○ ’20. 09월    : 조경적산기준(한국조경사회) 개정

○ ’21. 11. 16. : 품셈적용 기준 개정방침 수립(기술심사담당관)

○ ’21. 04. 29. : 실무부서 회의(1차) - 기술심사담당관

○ ’21. 07. 02. : 실무부서 회의(2차) - 기술심사담당관

○ ’21. 07. 16. : 외부전문가 기술자문(1차) - 기술심사담당관

○ ’21. 09. 01. : 실무부서 회의(3차) - 기술심사담당관

○ ’21. 07. 16. : 외부전문가 기술자문(2차) - 기술심사담당관

○ ’22 .01. 12. : 건설공사표준품셈 개정(건설연구원)

○ ’22. 02. 25. : 개정(안) 검토 실무회의(조경시설과)

□ 주요 개정내용

○ 2022년도 서울시 공원녹지분야 표준품셈 반영

□ 수목 및 초화류·잔디류 재료할증 요율 : 3% 이내 → 5% 이내

□ 지피식물 표준 식재밀도 변경

･ 감국, 구절초, 기린초, 꽃잔디, 부처꽃(8㎝) 등 19종 : 36본/㎡ → 49본/㎡

･ 돌단풍, 매발톱꽃, 붓꽃, 쑥부쟁이(10㎝) 등 9종 : 25본/㎡ →  36본/㎡

○ 최신 ｢조경적산 기준｣(사/한국조경사회) 적용

□ 수목보호판 설치품 적용기준 개정 : 2016년 기준 →  2020년 기준

○ 2022년 건설공사 표준품셈(보완품 및 신설품) 적용

《신설품》

□ 야자섬유 매트 포장(209쪽)

□ 줄기 싸주기(213쪽)

□ 은행나무 과실채취(220쪽)

《보완품》

□ 일반전정, 조형전정, 가로수전정, 관목전정(4-5-1~4)

□ 수간보호(4-5-5)

□ 인력관수, 살수차에 의한 관수(4-5-7~8)

□ 제초, 잔디깍기, 예초작업(4-5-9~11)

□ 교목, 관목, 잔디시비(4-5-12~14)

□ 장비사용 약제살포, 인력살포(4-5-15~16)

□ 방풍벽 설치, 거적세우기(4-5-17)

※ 개정품 세부내용 별첨

□ 행정사항

○ 본 방침 수립일 이후의 공사, 용역부터 개정기준 적용

○ ｢건설공사 표준품셈｣ 등 상위기준 개정 시 별도 방침없이 준용

○ 신규품 발생 및 기존품 개정 필요시 별도 방침으로 변경

○ 상위기준 개정에 따른 현행화 여부 확인 등 적용 책임은 각 실무자에게 있음을 주지

붙임  조경공사 설계대가 기준(일위대가 포함) 1부.