문서번호	정수시설과-1499
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		유통희	03/15 김훤기
협 조
	행정관리과장			代이문상
	정수과장			김경진
	주무관			代장주혁
	주무관			서용택
	주무관			최병일
	주무관			이형문

2022년 취·정수장 전기설비 정기검사 추진계획

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 취·정수장

전기설비 정기검사 추진계획

우리센터 취·정수장 전기설비에 대한 정기검사를 실시하여 전기 사고 예방과  안정적인 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 전기안전관리법 제11조 및 동법 시행규칙 제8조

Ⅱ		검사·진단 현황

구 분	정기검사	안전진단	비 고
대 상	- 취·정수장 수전설비·발전설비·태양광	- 취·정수장 전기설비
검사·진단 실시내역 (최근3년간)	*************************** *************************** ******************************	******************** ********************* *********************
범 위	- 고압이상 수전설비 - 75kW이상 비상용 예비발전설비 - 태양광발전설비	- 특고압반, 변압기반, 저압반 비상발전기, UPS(축전지) - 전력품질분석, 열화상측정
검사·진단기관	- 한국전기안전공사	- 한국전기안전공사, 한국전기기술인협회 등

※ 금년도 우리센터 취·정수장 전기설비 정기검사 검사주기(3년) 도래에 따라 9월 검사 신청 예정이였으나, 우리센터가 본부 기술진단 대상으로 안전진단은 기술진단으로 갈음하며 정기검사는 4월에 실시토록 본부 기술진단과에서 요청

Ⅲ		전기설비 현황

❍ 한전공급

구 분	수전전압	수전용량	변압기용량	한전공급변전소
				주선로	예비선로
취수장	**********	*********	**********	*****	*****
				*****	*****
정수장	**********	**********	***********	*****	*****
				*****	*****

❍ 전기설비(수배전반·비상발전기·태양광발전설비)

구 분	설치장소	부하설비	특고압반	고압반	저압반	비상발전기, 태양광	비 고
			22.9[kV]	6.6/3.3[kV]	380/220[V]	380/220[V]
*********			***	***	***
***	***	****	***	***	**
	****	******				**	*******
	******	***				**	*********
***	***** ****	****	***	***	**
	***** *****	****		***	***
	**** *****	*****		**	***
	**** *****	*****			***
	**** *****	****		**	***
	****	******				**	*******
	*****	******				**	*******
	******	******				**	*******
	*******	***				**	********
	********	***				**	**********
	*******	***				**	*********

❍ 변압기

구 분	설치장소	형식	규 격	용 량 (kVA)	수량(예비)	비 고
***	*** ***	**	*********************	*****	****	***
		**	************************	***	****	***
***	***** **** ****	**	*********************	******	****	***
		**	************************	***	****	***
		**	************************	***	*	***
		**	************************	***	*	***
	***** *****	**	************************	*****	****	***
	**** *****	**	************************	*****	****	*
	**** *****	**	************************	***	****	*

Ⅳ		정기검사 대상

❍ 정수장

- 수전설비 : *************************

- 발전설비 : *************************

- 전 선 로 : ********************

❍ 취수장

- 수전설비 : *************************

- 발전설비 : ********************

- 전 선 로 : ********************

Ⅴ		정기검사 개요

❍ 검사일정: 2022. 4. 20. ~ 4. 21.(2일)

※ 기상 및 수질 등 현장여건에 따라 일정은 변경될 수 있음

❍ 세부검사일정

구 분	정수장	취수장
검사일자	‣ 4월20일(수)	‣ 4월21일(목)
정전시간	‣ 10:00~10:40(40분) ‣ 10:50~12:50(120분)	‣ 10:00~12:00(2시간)

※ 4월20일 뚝도정수장 정기검사 시 10시50분~12시50분 시간대에는 송수펌프 가동(배수지 수위를 보며 가동)으로 수돗물 계속 공급

※ 4월21일 자양취수장 정기검사 시 원수 공급 중단되나 강북취수장의

원수 공급으로 정수장 생산 중단 없음

❍ 검사기관: 한국전기안전공사 서울동부지사

❍ 소요예산: ******************************************

❍ 납부방법: 채주 계좌 입금

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(지급수수료)

상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 일반운영비(지급수수료)

Ⅵ		세부 프로세스 및 담당자 지정

❍ 정수장 정전진단(4월20일)

- 정기검사 스케줄 [붙임1 참조]

시 간	작업내용	주관부서
09:00∼09:50	정수 생산설비 가동중단 (사전작업 포함) (취수,약품투입,침전,여과,중계펌프,염소투입,송수펌프 가동중단 등)	정수과
09:50∼10:00	지구전기실, 주전기실 저압반, 고압반, 특고압반 차단	정수시설과
10:00~10:40	정기검사(인입선로)	검사기관
10:50~12:50	정기검사(수배전설비, 발전기)
12:50~13:00	주전기실, 지구전기실 특고압반, 고압반, 저압반 투입	정수시설과
13:00~13:50	정수 생산설비 가동재개	정수과

- 담당자 지정

부 서	임 무	담당자	비 고
정수과	운영 총괄	***	제어실 보유 무전기 사용
	중앙제어 및 생산설비 운영(조정)	********* *******
	약품 및 염소설비 운영(조정)	******** ***
	수질자동계측기 운영(조정)	********
	공정관리 및 실험	********
정수시설과	송수펌프동 주전기실 전원 차단·투입	********* ***	무전기(NO. 1)
	중계펌프동 지구전기실 전원 차단·투입	********* ***	무전기(NO. 2)
	배출수동 지구전기실 전원 차단·투입	********	핸드폰 사용
	2여과지 지구전기실 전원 차단·투입	********	무전기(NO. 3)
	1여과지 지구전기실 전원 차단·투입	********	무전기(NO. 4)

❍ 취수장 정전진단(4월21일)

- 정기검사 스케줄 [붙임1 참조]

시 간	작업내용	주관부서
09:00∼10:00	- 취수 생산설비 가동중단 (사전작업 포함) - 염소 및 계측기설비 가동중단 - 저압반, 고압반, 특고압반 전기설비 차단	정수시설과
10:00~12:00	정기검사(인입선로, 수배전설비, 발전기)	검사기관
12:00~13:00	- 특고압반, 고압반, 저압반 전기설비 투입 - 염소 및 계측기설비 가동재개 - 취수 생산설비 가동재개	정수시설과

- 담당자 지정

부 서	임 무	담당자	비 고
정수과	중앙제어 및 생산설비 정상 가동	********* ***********	핸드폰 사용
정수시설과	염소 및 계측기설비 운영(조정)	********	핸드폰 사용
	취수 생산설비 운영(조정)	***********
	전기실 전원 차단·투입	********
	전기실 전원 차단·투입(보조)	***

Ⅶ		행정사항

○ 정수시설과: 취·정수장 전기설비 정기검사 시행

- 취·정수장 정기검사 일정을 상수도본부 및 관련 기관(부서)에 보고(통보)

- 취·정수장 정기검사 관련 청계천유지용수관리소 협조 요청(서울시설공단)

‣ 청계천 유지용수 공급 중랑하수처리장 수계 전환 사전 검토

- 자양취수장(뚝도·구의) 취수 중단으로 인한 강북취수장 공급량 조정 요청

- 정수장 정기검사 정전 시작 전,후 안내방송 실시

- 취·정수장 정기검사 수수료 납부(검사 전 수수료 사전 납부 해야 됨)

○ 정수과: 정수생산설비 공정 운영(조정) 및 만수위 확보

- 정수생산설비 공정 운영(조정) [붙임2 참조]

- 취·정수장 정기검사 시행 전일 배수지 및 정수지 만수위 확보

‣ 동부수도사업소: 대현산

‣ 서부수도사업소: 와우산, 노고산

‣ 중부수도사업소: 보광, 남산

※ 위급상황 발생 시 정기검사를 중단하고 생산설비 가동체제로 복귀

- 정기검사 미 실시 부분은 위급상황 조치 완료 후 재신청

붙임 1. 취·정수장 전기설비 정기검사 스케줄 1부.

2. 정수과 협조사항(사전작업, 가동중단, 가동실시) 1부.

3. 정기검사 수수료 내역서 1부.

4. 정기검사 수수료표 1부.

5. 정기검사 신청서 각1부.  끝.