전기설비 월간점검일지(2월)

문서번호 :	정수시설과-1232	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2022. 3. 17.
			심성환	지동성	03/17 이재복
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	*****************		태양광		㎾
점검일자	2022. 2. 28.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 민자 태양광설비 중계펌프동 점검 감독 (2/3)

- 정수장 정밀안전진단 관련 업체 견적서 의뢰 (2/3)

- 정수장 전체 시설물 월간 안전점검 실시 (2/7)

- 스마트테그 부착시설물 점검 및 기록관리 (2/8)

- 본부 기술진단 관련 자료 및 제원 조사 (2/10, 2/14, 2/18, 2/28)

- 비상발전기 무부하 운전 및 점검 (2/11, 2/25)

- 정수장 시설물 주간 안전점검 실시 (2/16)

- 광암정수장 기술진단 관련 본부 회의 (2/23)

- 1분기 중앙제어실 전기안전 서면 교육 실시 (2/23∼2/28)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2022. 2. 28.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	****
****	○				1	********	○				1	TR온도	******
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 민자 태양광설비 활성탄흡착지동 점검 감독 (2/3)

- 정수장 전체 시설물 월간 안전점검 실시 (2/7)

- 스마트테그 부착시설물 점검 및 기록관리 (2/8)

- CO2 배관 솔레노이드 밸브 전원 차단 (2/8)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2022. 2. 28.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				4	*******	○				1		B	***	****
*****	○				4	*******	○				3		C	***	****
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	****
****	○				3	*****	○				1	TR온도	******
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 사여과지 수전실 메인 ACB 판넬점검 및 사양확인 (2/4)

- 정수장 전체 시설물 월간 안전점검 실시 (2/7)

- 스마트테그 부착시설물 점검 및 기록관리 (2/8)

- 관리본관 기계실 지열순환펌프 예비 기계용 변류기 에러 점검 및 현장조치 (2/14, 2/21, 2/23)

- 민자 태양광설비 여과지동 점검 감독 (2/17)

- 관사 월간 전기안전 점검 (2/22)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		********
점검일자	2022. 2. 28.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				2	*******	○				1		B	***	****
*****	○				2	*******	○				1		C	***	****
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1							TR온도	******
*****	○				1
*****	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수장 전체 시설물 월간 안전점검 실시 (2/7)

- 스마트테그 부착시설물 점검 및 기록관리 (2/8)

- 자체 태양광 설비 점검, 발전량 확인 및 열화상 촬영 (2/9, 2/18, 2/21)

- 민자 태양광설비 탈수기동, 전염소 투입동 점검 감독 (2/24)

- 자체 태양광 설비 월간점검 (2/25)

- 유지관리실 지하 배수펌프 점검 및 시퀀스 확인 (2/25)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.