문서번호	총무과-20071
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	총무과장	관리부장		서울대공원장
김주연	강건영	박신근	이이동		03/24
					이수연
협 조
	전략기획실장			김중태

-안전한 서울대공원 조성을 위한-

산업안전보건 관련 추경사업 추진 계획

2022. 3.

서울대공원

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

-안전한 서울대공원 조성을 위한-

산업안전보건 관련 추경사업 추진 계획

안전보건경영시스템(ISO 45001) 사후관리심사, 작업장내 화학물질에 대한 안전보건조치 등 산업안전보건 제고를 위한 사업을 추진하여 안전한 서울대공원을 조성하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「산업안전보건법」제130조 및 동법 시행규칙 제201조

Ⅱ		추 진 방 향

□ ISO 45001 사후관리심사를 통한 지속가능한 산업안전보건 관리체계 구축 및 안전한 공원환경 조성

□ 작업장내 화학물질에 대한 현장조사를 통해 실효성있는 안전보건조치 시행

Ⅲ		추 진 계 획

□ 예산 집행계획

○ 추경예산액 : 15,000천원

(단위 : 천원)

구 분	기정예산	추경예산(안)	증감	산출내역
사무관리비	318,632	333,632	15,000	○ 안전보건경영시스템 사후심사를 위한 내부위원 교육비용 - 500천원*1회*3명 = 1,500천원 ○ 안전보건경영시스템 사후심사 비용 - 6,000천원*1회 = 6,000천원 ○ 사업장내 화학물질 조사·안전보건 조치비용 - 1,500천원*5회 = 7,500천원

○ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 산업안전보건 운영관리, 사무관리비(201-01)

□ 안전보건경영시스템(ISO 45001) 사후관리심사 추진

○ 안전보건경영시스템 수행 실태에 대한 내부심사 실시

○ 사후심사시 필요 문서 준비, 안전보건조치 시행 등 사후관리심사 대비 철저

□ 작업장 내 화학물질 조사 및 법적 안전보건조치 실시

○ 조사 일정 : 정기조사 2회(상·하반기 각 1회), 수시조사는 필요시 시행

○ 법적 안전보건조치 : 산업안전보건법상 유해인자(붙임1) 사용 직원 대상 특수건강진단 실시

Ⅳ		행 정 사 항

□ 안전보건경영시스템(ISO 45001) 사후관리심사 대비 및 심사 완료

□ 작업장내 화학물질에 대한 정기·수시 현장조사 및 직원 특수건강진단 실시

붙임1. 특수건강진단 대상 유해인자 1부.  끝.

붙임1		특수건강진단 대상 유해인자

연 번	인 자 명	내 용
1	유기화합물 (109종)	가. 1) 가솔린 2) 글루타르알데히드 3) β-나프틸아민 4) 니트로글리세린 5) 니트로메탄 6) 니트로벤젠 7) p-니트로아닐린 8) p-니트로클로로벤젠 9) 디니트로톨루엔 10) N,N-디메틸아닐린 11) p-디메틸아미노아조벤젠 12) N,N-디메틸아세트아미드 13) 디메틸포름아미드 14) 디에틸 에테르 15) 디에틸렌트리아민 16) 1,4-디옥산 17) 디이소부틸케톤 18) 디클로로메탄 19) o-디클로로벤젠 20) 1,2-디클로로에탄 21) 1,2-디클로로에틸렌 22) 1,2-디클로로프로판 23) 디클로로플루오로메탄 24) p-디히드록시벤젠 25) 마젠타 26) 메탄올 27) 2-메톡시에탄올 28) 2-메톡시에틸 아세테이트 29) 메틸 n-부틸 케톤 30) 메틸 n-아밀 케톤 31) 메틸 에틸 케톤 32) 메틸 이소부틸 케톤 33) 메틸 클로라이드 34) 메틸 클로로포름 35) 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트) 36) 4,4'-메틸렌 비스(2-클로로아닐린) 37) o-메틸시클로헥사논 38) 메틸시클로헥사놀 39) 무수 말레산 40) 무수 프탈산 41) 벤젠 42) 벤지딘 및 그 염 43) 1,3-부타디엔 44) n-부탄올 45) 2-부탄올 46) 2-부톡시에탄올 47) 2-부톡시에틸 아세테이트 48) 1-브로모프로판 49) 2-브로모프로판 50) 브롬화 메틸 51) 비스(클로로메틸) 에테르 52) 사염화탄소 53) 스토다드 솔벤트 54) 스티렌 55) 시클로헥사논 56) 시클로헥사놀 57) 시클로헥산 58) 시클로헥센 59) 아닐린[62-53-3] 및 그 동족체 60) 아세토니트릴 61) 아세톤 62) 아세트알데히드 63) 아우라민 64) 아크릴로니트릴 65) 아크릴아미드 66) 2-에톡시에탄올 67) 2-에톡시에틸 아세테이트 68) 에틸 벤젠 69) 에틸 아크릴레이트 70) 에틸렌 글리콜 71) 에틸렌 글리콜 디니트레이트 72) 에틸렌 클로로히드린 73) 에틸렌이민 74) 2,3-에폭시-1-프로판올 75) 에피클로로히드린 76) 염소화비페닐 77) 요오드화 메틸 78) 이소부틸 알코올 79) 이소아밀 아세테이트 80) 이소아밀 알코올 81) 이소프로필 알코올 82) 이황화탄소 83) 콜타르 84) 크레졸 85) 크실렌 86) 클로로메틸 메틸 에테르 87) 클로로벤젠 88) 테레빈유 89) 1,1,2,2-테트라클로로에탄 90) 테트라히드로푸란 91) 톨루엔 92) 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 93) 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 94) 트리클로로메탄 95) 1,1,2-트리클로로에탄 96) 트리클로로에틸렌 97) 1,2,3-트리클로로프로판 98) 퍼클로로에틸렌 99) 페놀 100) 펜타클로로페놀 101) 포름알데히드 102) β-프로피오락톤 103) o-프탈로디니트릴 104) 피리딘 105) 헥사메틸렌 디이소시아네이트 106) n-헥산 107) n-헵탄 108) 황산 디메틸 109) 히드라진 110) 1)부터 109)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물
2	분진 (7종)	가. 곡물 분진 나. 광물성 분진 다. 면 분진 라. 목재 분진 마. 용접 흄 바. 유리 섬유 사. 석면 분진
3	물리적 인자 (8종)	가. 안전보건규칙 제512조제1호부터 제3호까지의 규정의 소음작업, 강렬한 소음작업 및 충격소음작업에서 발생하는 소음 나. 안전보건규칙 제512조제4호의 진동작업에서 발생하는 진동 다. 안전보건규칙 제573조제1호의 방사선 라. 고기압 마. 저기압 바. 유해광선 1) 자외선 2) 적외선 3) 마이크로파 및 라디오파
4	야간작업 (2종)	가. 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우 나. 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우