문서번호	급수운영과-20310
결재일자	2022. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)

주무관		급수관리팀장		급수운영과장					결재
임복섭		정헌석		03/25
협 조	급수운영팀장		성기선
	代손현정

중대재해 관련 안전교육 결과보고

교육일시	2022. 3. 25.(금요일) 09:30~10:20 (3층 대회의실)
교 관	성기선 급수운영과장
교육대상	급수운영과 발주공사 현장소장
교육제목	공사장 중대재해 예방을 위한 관계자 교육
교육내용	■ 교육참여자 : 총 16명 • 급수운영과장, 급수관리팀장 및 담당 3인 • 상수도공사 현장소장 등 9인, 건설사업관리자(감리) 4인(추가 참여) ■ 교육내용 ▷ 사고사례 전파 가. 안양시 건설기계(중장비) 사망사고 • 공사내용 : 도로포장 중 롤러 다짐 • 사고내용 : 운전수 중장비 하차 중 옷에 기어봉이 걸려 오작동으로 인한 작업자 3명 깔림 사망 ☞ 도로굴착, 포장복구 등 건설기계(중장비 : 롤러, 도자, 굴착기, 로우더, 덤프트럭 등) 사용시 반드시 유도자(신호수 등) 배치하여 안전사고 예방 나. GTX-A 공사장 사망사고 • 공사내용 : 터널공사 중 자재하역 • 사고내용 : 지하부 터널공사를 위한 전선 내리는 작업 중 전선자재 (100kg) 탈락 및 인명 충격 사망 ☞ 현장 자재 운반 및 이동, 상하부 인양 시 충돌, 깔림, 낙하, 추락사고 주의 ◦ 이동식 크레인, 윈치, 와이어로프 사용시 2인 1조로 작업조 구성 및 장비 신호수 배치 및 이동식 크레인 사용시 와이어로프 탈락 방지용 후크 해지장치 설치 ◦ 충돌위험 부위에 접근 위험표지 설치 및 인원접근 방지 등
	▷ 서울시 안전수칙 가. 안전하고 올바른 보호구 착용 ◦ 작업현장에서 안전성능이 담보되지 않은 미인증품 사용으로 다수 사고사례 발생 ◦ 보호구 사용시 KCs안전인증 등 ‘안전인증표시’ 확인 ◦ 올바른 보호구 착용 상태 확인 및 착용법 전파 교육 실시 등 나. 상수도 공사현장 『임무형 컬러 안전모』 도입 ◦ 공사현장의 관리감독자 및 작업자 등 역할별 안전모의 색상 구분이 없어, 상수도 공사현장에서 감리원, 현장소장, 근로자 등의 직관적인 식별 필요 ◦ 상수도 공사현장 『임무형 컬러 안전모』 도입(2022.3.2.~) -『감리원』은 파란색, 『현장소장』은 녹색, 그 외 근로자는 흰색 안전모 통일 다. 보행 중·작업 중 휴대전화 사용 금지 ◦ 중장비 사용이 많고, 보행 여건이 어려운 공사장 근로자의 작업중 휴대전화 사용은 중대산업재해로 연결될 수 있음. ◦ 현장내 휴대폰 사용지침 숙지 및 작업자 교육 실시 - 작업장내 이동중 휴대전화 사용금지 - 고소작업등 위험작업중 휴대전화 사용금지 - 장비 운행중 휴대전화 사용금지(불가피한 경우 장비 시동 정지후 사용) - 현장 보행중 휴대전화 사용금지(불가피한 경우 안전한 장소 이동후 사용) 라. 중대재해 예방을 위한 작업 전 10분 안전점검(TBM) 실시 ◦ ‘先 안전 後 작업’을 위한 작업 전 근로자에게 10분 안전점검(TBM) 및 작업별 안전수칙 숙지 후 작업 실시 ◦ 작업 중 건설기계(중장비 : 굴착기, 롤러, 덤프트럭 등) 사용시에는 반드시 유도자(신호수 등)를 사전 배치 및 작업반경 내 근로자 출입통제 ▷ 기타사항 ◦ 상수도 공사로 인한 적수방지를 위하여 공사 전·후 밸브 조작 주의 철저 ◦ 공사 등 관련 건의사항 및 요구사항이 있으면 담당, 팀장 또는 과장에게 언제든지 연락바람.

붙임 : 1. 중대재해 예방 안전교육자료 1부.

2. 교육사진 1부.

3. 교육서명부(현장소장) 1부.  끝.