“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	환경과-12331		주무관	수질관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김예훈	정옥성		권용태		전결 03/25 진조평
등록일자	2022.3.24.
결재일자	2022.3.25.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질오염도 관리를 위한-

2022년 1분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속

6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과 보고

○ 조 사 일 : 2.16(수), 3.2(수), 3.3(목)

○ 참여기관 : 강남, 서초, 송파, 성남, 과천, 용인 등 6개 자치단체

○ 조사구간 : 30개 지점

- 탄  천 : 17개 지점 [용인시~성남시~강남구·송파구 지역 본·지류]

- 양재천 : 10개 지점 [과천시~서초구~강남구 지역 본·지류]

- 세곡천 :  3개 지점 [서초구~강남구 지역 본류]

○ 조사결과 (BOD)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2022년 1분기	3.8	Ⅲ	2.8	Ⅱ	3.8	Ⅲ
2021년 1분기	1.7	Ⅰb	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb
2020년 1분기	1.8	Ⅰb	1.5	Ⅰb	0.8	Ⅰa

2022.  3.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에 수질오염도 검사 의뢰
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 유사 사례 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질오염도 관리를 위한 -

2022년 1분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회

소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과 보고

※ 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약(2000.8.31)

Ⅰ		하천 조사개요

□ 조사일정

조사일	하천명	지 역 구 분
2.16(수)	탄천 상류	용인시, 성남시
3.2(수)	탄천 중·하류, 세곡천	성남시, 송파구, 강남구, 서초구
3.3(목)	양재천	과천시, 서초구, 강남구, 송파구

□ 조사구간 : 30개 지점 [세부지점 붙임1 참조]

- 탄  천 : 17개 지점 [철도기지창(용인)~성남하수처리장(성남)~한강합류부(강남)]

- 양재천 : 10개 지점 [부림교(과천)~주암교(서초)~대치교(강남)]

- 세곡천 :  3개 지점 [헌인교 하류(서초)~리엔파크앞(강남)~세곡천 하류(강남)]

□ 조사항목(11개 항목)

- 수온, DO, pH, 전기전도도, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

□ 조사방법

- 현장조사(4개 항목) : 수온, DO, pH, 전기전도도, 오·폐수 유입여부,

쓰레기 등 관리실태

- 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SST-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군                      (검사 의뢰처 : 서울시보건환경연구원)

Ⅱ		하천 조사결과(총괄)

□  탄천(본류) 3.8ppm(Ⅲ등급), 양재천 2.8ppm(Ⅱ등급), 세곡천 3.8ppm(Ⅲ등급)

□  최근 2년 평균보다 육안 상 수질이 악화되었으며 이는 탄천 백궁보 철거공사, 양재천 노후열수송관 보수공사, 양재천 수영장 복원 공사 등으로 부유물질이 증가한 것으로 추정됨

□  1분기 중에는 갈수기 영향으로 유량이 적고 유속이 느려 오염도가 높음

□  환경행정협의회를 통한 각 지자체 수질정화 및 하천정비 필요

☞ ‘22 목표수질(BOD, ppm)  탄천 : 3.0(2등급) / 양재천, 세곡천 : 2.0(1등급)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2022년 1분기	3.8	Ⅲ	2.8	Ⅱ	3.8	Ⅲ
2021년 1분기	1.7	Ⅰb	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb
2020년 1분기	1.8	Ⅰb	1.5	Ⅰb	0.8	Ⅰa

Ⅲ		하천 세부조사 결과

□ 탄천

○ 평균 수질오염도는 최근 2년 보다 악화된 3.8ppm(Ⅲ등급)

- 2021년 1분기 : 1.7ppm(Ⅰb등급), 2020년 1분기 : 1.8ppm(Ⅰb등급)

○ 전체 구간의 수질상태는 유속이 느리고 육안 상 부유물질이 많음

○ 금곡교밑, 탄천물재생센터, 삼성교 밑의 수질오염도가 가장 좋지 않았으며, 계절상 건조하고 비가 오랫동안 오지 않은 영향으로 판단됨 (용존산소는 양호함)

○ 또한, 상류지역인 성남시 구간의 백궁보, 백현보 철거공사가 SS(부유물질 수치)에 직접적인 영향을 준 것으로 판단됨

○ 한강합류부 지점에서 발견된 나뭇가지 쓰레기는 강남구 공원녹지과 수변조경팀 통보 후 처리 완료함

□ 양재천

○ 평균 수질오염도는 최근 2년보다 악화된 2.8ppm (Ⅱ등급)

- 2021년 1분기 : 1.0ppm(Ⅰb등급), 2020년 1분기 : 1.5ppm(Ⅰb등급)

○ 경마장방류구 하류의 경우 일부 구간 하수 미처리로 인한 수질악화로 추정되나, 3월3일 환경행정협의회에서 측정한 BOD 수치(4.2ppm)와 3월4일 과천시 자체에서 측정한 BOD 수치(1.9ppm)의 차이가 큰 것으로 확인되어 객관적 자료로 의미 부여에는 한계가 있음

○ 과천시 삼계농원 구간의 우수관을 통해 일부 미처리수 유입이 추정됨

○ 서초구 서초써밋아파트 ~ 주암교 구간 유속이 느려 물이 탁해지고 부유 퇴적물이 부상하므로 하천정비사업이 필요할 것으로 판단됨

○ 서초구 양재천 수질정화시설 지점 이후는 오염도가 감소되고 퇴적물이 거의 없음

우면천 입구	여의천	삼계농원

□ 세곡천

○   평균 수질오염도는 최근 2년보다 악화된 3.8ppm (Ⅲ등급)

- 2021년 1분기 : 1.8ppm(Ⅰb등급), 2020년 1분기 : 0.8ppm(Ⅰa등급)

○ 갈수기인 3월경 부터 죽은 수초 등 부유물이 스컴을 발생시켜 수질에 영향을   미치는 것으로 판단됨

○ 상류구간인 서초구 화훼단지 주변과 하류구간인 성남시 농가주택 주변의       비점오염원에 대한 지속적인 관리 필요

Ⅳ		향후 조치계획

□ 수질오염도 조사결과 “환경행정협의회”에 통보하고 지속적인 관리와 노력 당부

○ 강남구 : 각 하천 순찰 강화, 치수과 하천관리팀과 조사결과 공유

○ 서초구 : 양재천 수영장 복원 공사장 점검강화

우면천, 여의천 하천준설 필요

○ 송파구 : 탄천, 창곡천 순찰 강화

○ 성남시 : 하수처리장 방류수 거품제거 및 수질관리

하천 주변 공사장 비점오염원 관리 강화

○ 과천시 : 양재천 화훼단지 비점오염원 및 하수처리장 방류수질 관리

○ 용인시 : 탄천변 비점오염원 관리 강화, 하수처리장 방류수질 관리

○ 서울시(탄천하수처리장) : 방류수질 관리 강화

□  2분기 수질오염도 검사 : 5월중 실시

붙임 : 1. 2022년 1분기 탄천·양재천 수질오염도 조사결과 1부

2. 탄천 ․ 양재천 수계 시료채취 지점명(위치도) 1부.  끝.