문서번호	정수과-20103
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		代박형수	03/28
			문인기
협 조
	주무관			박형수

활성탄지 주변 대기오존 분포 조사 보고 (2022.3.25)

2022. 3.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄지 주변 대기오존 분포 조사 보고

22년 3월 활성탄지 건물 내·외부 대기오존 농도를 조사하고, 그 결과를 보고 드림

□ 관련 문서

○ 정수처리 강화에 따른 활성탄지 주변 대기오존 분포현황보고(정수과-1475, 2021.3.31.)

○ 활성탄지 주변 대기오존 분포조사 보고(정수과-1749, 2021.4.12.)

○ 상수도 시설기준(한국상하수도협회, 2010)

□ 대기오존 조사 필요성

○ 소형생물 발생대비 오존 투입에 따른, 인근 주변 아파트 등의 민원 발생을 사전 차단 및 작업자 안전을 위한 활성탄지 주변 대기오존 농도 조사 실시

*************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

************* ******************	*****	************************* *************************

□ 대기오존 농도 조사 결과

○ 조 사 일 : 2022. 3. 25. (10시~12시)

○ 조 사 자 : 연구사 권학선, 이지수

○ 조사장비 : 2B Technologies사의 Model 202 Ozone Monitor (UV 254 흡광도 측정)

○ 조사대상 : 활성탄지 건물 내부 및 건물외부 1m 이격 위치

○ 오존 투입농도 : **************

- 오존 투입률 : 전년('21년) 동기 대비 0.1 mg/L 낮음

*************************************************

- 오존접촉지 4단 오존 농도  : 전년대비 48% 낮음

*******************************************************

날짜	구분	오존 투입률 (mg/L)	수중 잔류 오존 농도 (mg/L)
			오존접촉지 1단	오존접촉지 2단	오존접촉지 3단	오존접촉지 4단 (활성탄지 유입수)
***** ****	***	****	*****	*****	*****	*****
	***	****	*****	*****	*****	*****
***** ****	***	****	*****	*****	*****	*****
	***	****	*****	*****	*****	*****

○ 건물 외부 대기오존 조사결과 ('22년)

*******************************

**********************************

**************************

*************************************

********************************

****************************

****************************************

□ 보고자 의견

*****************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************

****************************************************************************************

붙임 : 대기오존 농도 측정결과  1부.  끝.

[붙임]     활성탄지 건물 내·외부 대기오존 농도 측정 결과

<구의아리수정수센터>

○ 측정일 : 2022. 3. 25. 10시~12시

구 분	오존 농도 (mg/L)	비 고
오존 투입 농도	************ ****	***************** ********************* *********************
건물 내부	********** *********** *** ************* *********** ***********	<건물 내·외부 대기오존 분포도>
건물 외부 (1 m 이격)	***************** *************** ***************** *************